화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 12. 17. (수요일) 19:16
발화장소	광진구 아차산로 244(자양동) 인터넷 전화방 4층
대 상 명
건물구조	양식 철근콘크리트 슬라브가 1동 4/1
원 인	조사중		화재종류	건물내 일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 230만원 부동산 : 200만원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(19:16), 완진(19:27), 귀소(20:45)
출동경로	성수119안전센터→신양초등학교 4거리 좌회전→현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 10명 (펌프 5, 탱크 2, 구급 3)
		차량 : 총 3대 (펌프 1, 탱크 1, 구급 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	박현수	현장지휘(펌프)	소방장	정한신	구급대원(구급)
	소방위	이영중	관 창 수(펌프)	소방사	박영화	구급대원(구급)
	소방위	이상학	관창보조(펌프)	소방사	신인철	운 전 원(구급)
	소방장	유준연	관창보조(펌프)
	소방장	이재청	운 전 원(펌프)
	소방사	이 준	관창보조(탱크)
	소방교	이희영	운 전 원(탱크)
소방용수		탱크차 운전원이 펌프차량에 탱크차로부터 보수 실시함.

3. 임무별 활동상황

펌프차	화재는 광진구 아차산로 244 건물 4층 인터넷 전화방에서 발생한 화재로 화재 수보 즉시 우리 안전센터 전 차량 현장으로 출동 중 현장 인근에서 검은 연기 관측함. 건물 외부에서는 불꽃과 검은 연기가 관측 되는 상황으로 우리 성수대는 차량 부서 후 40mm수관 5본을 옥내로 직접 연결하여 4층 인터넷 전화방으로 진입하여 인명검색 과 동시에 화재진압 실시함. 보일러에서 시작된 불이 연통(자바라)를 타고 내부로 확대되고 있었으며 내부 내장제 등에 불이 옮겨 붙어 내부로 확대되는 상황임. 이에 우리 성수대는 천장 파괴기를 사용하여 천장의 내장재를 박리하여 내부의 숨은 불도 모두 제거 후 완진함. 화재 진압과 동시에 인명검색 동시 실시한 바 인명피해 없음.
탱크차	펌프차 후미에 부서하여 펌프차 보수 실시함.
구급차	탱크차 후미에 차량 부서 후 인명구조 준비와 더불어 수관연장 및 탱크차량 보수작업 병행 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 상기 지역은 유동인구가 많은 곳으로 차량 부서 후 수관연장 등 작업을 함에 있어

주변에 돌아다니는 시민들로 인해 애로사항 있음.

◊ 혹한의 날씨로 인해 소화수 사용시 물이 금방 얼게 되어 노면 결빙으로 인해

안전사고가 발생할 수 있음.

○ 대  책

◊ 유동인구가 많은 곳이므로 초기 FIRE LINE을 신속히 설치하여 작업구획 확보 및

시민들의 안전을 확보한다.

◊  염화칼슘 등을 미리 준비하여 노면 동결에 적극적으로 대응하여 안전사고를 방지한다.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도