화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 3. 10. (화) 18:06
발화장소	성동구 뚝섬로1길 25(성수동1가 656-36)
대 상 명	서울숲한라에코밸리(아파트형 공장)
건물구조	양식 철근콘크리트
원 인	조사중		화재종류	건물외부 실외기화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	피해액 : 2,700만원(부동상 2,000만원, 동산 700만원)
기 상

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(18:06), 완진(18:26), 귀소(19:30)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬로 → 뚝섬로1길 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 104명(소방91, 경찰11, 구청2)
		차량 : 28대(펌프7, 탱크9, 구급3, 구조4, 굴절2, 기타3)
	관 할 대	인원 : 총 9명 (펌프5, 탱크1, 구급3)
		차량 : 총 3대 (펌프1, 탱크1, 구급1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	나종성	현장지휘(펌프)	소방위	권영석	운 전 원(탱크)
	소방위	김경화	관 창 수(펌프)	소방사	한철호	구 급 대 원
	소방장	전형관	관창보조(펌프)	소방사	신재영	구 급 대 원
	소방사	민재연	관창보조(펌프)	소방사	김진우	운 전 원(구급)
	소방장	최정호	운 전 원(펌프)
소방용수		사설 소화전 점유함.

3. 임무별 활동상황

펌프차	성동구 뚝섬로1길 25(성수동1가 656-36 서울숲한라에코밸리) 건물 옆 실외기에서 시작된 화재로 현장 도착하여 확인한바 건물 사이 실외기에서 불꽃과 연기가 관측되었으며, 옆 공장 천막으로 불이 번져 공장에도 불꽃과 연기가 관측되는 상황으로 건물 관계자가 옥내소화전을 사용하여 화재진압 시도중이었음. 65mm 소방호스를 실외기쪽으로 전개하여 화재진압하고, 40mm 소방호스를 공장쪽으로 전개하여 화재진압 실시함. 1차 화재진압 후 발화점 잔화정리 실시함. 잔화정리 후 염화칼슘으로 제빙작업후 귀소함.
탱크차 및 구급차	탱크차 운전원은 인근 사설 소화전을 점유하고, 펌프차에 보수함. 인명 피해가 없어 구급대원은 소화전 점유 및 교통정리에 임함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 출동 지령이 떨어진 후 종합방재센터 상황실에서 출동하지 말라고 하는 방송으로 인해 출동시간이 지연됨

◊ 화재현장 바로 옆이 천막으로 덮힌 공장이라 불이 번지고 있었고, 가스통에 불이 붙어 있어 자칫 큰 폭발이 일어날 수 있었음

◊ 날씨가 추워 방수시 물이 금방 얼게 되어 노면 결빙으로 인해 안전사고가 발생할 수 있음

○ 대  책

◊ 지령실 근무자는 신속하고 정확한 상황파악으로 출동대에 혼선을 주지 않도록 한다.

◊ 신속한 화재대응으로 불이 번지는걸 신속히 차단하여 화재피해를 최소화 하도록 한다.

◊  염화칼슘 등을 미리 준비하여 노면 동결에 적극적으로 대응하여 안전사고를 방지한다.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도