세부 점검결과 및 조치계획

○ 제방 및 호안

1) 강동대교 하류부 호안 둔치 세굴 2) 여의2교 하부 제방사면 호안블럭 파손	⇒4월 25일 이전까지 조치 (치수과)

○ 한강 공사장

1) 올림픽대교남단 IC 연결램프 구조개선공사 - 가설휀스(방호벽) 설치로 유수장애 - 제방사면 쉬트파일 항타부 사면 보호조치 - 현장수방계획서 미수립	⇒4.15일 이전 토사유실 방지대책 등 조치계획서 수립 및 4.25일 이전까지 자재 반출 완료 예정 ⇒3월 23일 수립완료 제출
2) 냉각 순환수 축조공사 - 공사자재 미반출 및 가설휀스(방호벽) 설치로 유수장애 3) 서부이촌동 보행육교설치공사 –공사자재적치 4) 제물포터널 2공구 – 가설휀스(방호벽)설치로 유수장애 5) 그랜드프라디아신축공사 - 공사자재 미반출 및 가설휀스(방호벽) 설치로 유수장애 6) 한강공원 나들목 증설공사(신청담) - 도선장 공자자재적치로 유수장애	⇒4.15일까지 조치계획 수립 및 4.25일 이전 자재 반출 완료 예정
7) 여의샛강 생태산책로 설치공사 – 여의서로 제방사면 토사유실 우려	⇒4.25일 이전까지 조치 경사로 조경공 구청시행(3.24~)