세부훈련 시나리오

○ 훈련 메시지 :  남산3호터널 내 사고위치번호 7(200m)번 지점 차량추돌로

인한 화재(연막탄 사용)발생

시 간	진 행 내 용	장 소	임무수행자
10:30	◦ 상황감시·인지 - 자동사고감지설비에 의한 차량정체로 화재발생 확인 - 자동화재탐지설비에 의한 화재경보 발생 인지 - CCTV모니터링으로 차량추돌로 인한 화재발생 인지 ◦ 남산3호터널 내 사고위치번호7(200m)번 지점 차량추돌사고로 인한 화재발생(연막탄 사용) CCTV모니터링으로 인지 및 발령 - 구호제창 : 화재발생! 화재발생! 화재발생!	상황실	근무자 (A·B·C)
10:30 ~	◦ 상황전파 - 유관기관 - 중부·용산소방서(119) 화재현장 출동 요청 - 남대문·용산경찰서(112)에 교통통제 및 우회유도 요청 - 용산관리소 연락(직통전화, 794-4568) - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 서부도로사업소 연락(300-8400) - 도로시설과 연락(2133-1677) - 회현요금소 연락(2290-6463)	상황실	근무자(A)
10:30 ~	◦ 방재설비 가동 - 화재수신기 발령 확인 - 배기팬(송풍기) 가동 - 비상방송 및 라디오재방송설비를 이용한 방송 실시 - 문자정보표지판(VMS) 표출 :「터널 방재훈련 중」 - 진입차단막설비 작동(회현동 및 용산동관리소) - 터널 조명등 전체 점등	상황실	근무자(B)
10:30	◦ 비상출동로를 통해 현장출동	터널 내	근무자(C)
10:40	◦ 터널근무자 화재현장 도착 및 차량 안전 유도	〃	근무자(C)
10:40	◦ 경찰서 화재 현장 도착 후 차량진입 통제 및 유도	터널 외	남대문· 용산경찰서
10:40 ~ 10:50	◦ 근무자(C)는 소화기를 이용한 화재 초기진압 시도 ◦ 소방서 구급차량 도착 후 인명 구조·구난활동(환자후송) ◦ 근무자(C)와 소방관 합동으로 소화전을 이용 화재진압 훈련실시 ◦ 소방펌프차를 이용한 소방관 화재진압 완료	터널 화재 현장	근무자(C)· 중부·용산 소방서
10:50~	◦ 현장정리 후 정상소통실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	현장 전직원
11:00	◦ 훈련결과에 대한 강평 및 점검	3호터널 상황실	기전과장 또는 훈련지휘대장