세부훈련 진행순서

○ 훈련메시지 : 『금화터널 내 사고위치번호 1(50m)번 지점 차량추돌로

인한 화재발생』

시 간	진 행 내 용	장 소	임무 수행자
10:00	◦ 합동 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명	금화터널 상황실	최 정 화 (공업 6급)
10:20 ~	◦ 방재설비 기기 가동(금화관리실) - 화재수신기 발령 확인 - 자동화재속보설비 작동 확인 - 비상방송설비를 이용한 방송 실시(훈련종료) - 문자전광판 표출:「터널 방재훈련중임」 - 터널 조명등 전체 점등	금화터널 상황실	최 정 화 (공업 6급)
10:30	◦ 금화터널 내 사고위치번호 1(50m)번 지점 차량 추돌로 인한 화재발생 CCTV모니터링으로 인지 및 발령 - 구호제창: 화재발생! 화재발생! 화재발생!	금화터널 상황실	최 정 화 (공업 6급)
10:30 ~	◦ 유관기관 신고(금화관리실) - 소방서(119)·경찰서(112) 신고 - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통관리센터 연락(2290-6825) - 서부도로사업소 연락(300-8400) - 도로시설과 연락(2133-1678)	금화터널 상황실	최 정 화 (공업 6급)
10:35	◦ 비상출동로를 통해 현장출동	금화터널 내	최 정 화 (공업 6급)
10:40	◦ 현장 도착차량 안전 유도	〃	최 정 화 (공업 6급)
10:40	◦ 터널내 소화기를 이용한 화재차량 1차 진압	〃	최 정 화 (공업 6급)
10:35 ~10:45	◦ 인명 구조·구난활동 후 소방차를 이용한 합동소화	〃	서대문 소방서 및 터널근무자
10:50	◦ 현장정리 후 정상소통실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	현장 전직원
11:00	◦ 훈련결과에 대한 강평 및 점검	금화터널 상황실	기전과장 또는 훈련지휘대장

【터널 위치도 및 설비현황】

금 화 터 널
우회도로정보
충정로 ～ 신촌로 ～ 신촌역로 ～ 연세대삼거리(출동방향에따라결정)
터 널 시 설 물 현 황
구간 : 연세대 ↔ 독립문			2열 터널 4차선 555m			폭×높이(9m×4.5m), 1979.8
설 비 명		수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기		24개, 24개	조명등	상 행 248등	NH 250W×99등 100W×105등 60W×44등	비상방송	22, 22
소 화 전				하 행 390등	NH 250W×99등 100W×105등 60W×44등 보행로21W×106등	긴급전화	3, 3
경보설비		12개, 12개		비상등	800(상행) 800(하행)	유도표시등	4, 4
제연설비	상행		재방송설비		FM 15CH	발 전 기	175/159kw 1대 (비상/연속)
	하행		무선통신 보조설비		1식	차단막설비
			문자정보 표지판(VMS)		1개소	CCTV	13대
비상콘센트		12개, 12개	자동화재 탐지설비		공기관식 1식	계측설비	미세먼지측정기 2대

연세대방향

독립문방향

관리사무소