세부훈련 진행순서

○ 훈련메시지 : 『남산2호터널 내 사고위치번호 37(950m)번 지점 차량추돌사고로

인한 화재(연막탄 사용)발생』

시 간	진 행 내 용	장 소	임무수행자
10:00	◦ 합동 위기대응훈련 목적 및 시설물 현황 설명	2호터널 상황실	민 병 도 (공업 7급)
10:10	◦ 남산2호터널 내 사고위치번호37(950m)번 지점 차량 추돌로 인한 화재발생(연막탄 사용) CCTV모니터링으로 인지 및 발령 - 구호제창: 화재발생! 화재발생! 화재발생!	2호터널 상황실	민 병 도 (공업 7급)
10:10 ~	◦ 유관기관 신고(장충동관리소) - 중부·용산소방서(119)중부·용산경찰서(112) 신고 - 용산관리소 연락(직통전화, 793-8050) - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통관리센터 연락(2290-6825) - 서부도로사업소 연락(300-8400) - 도로시설과 연락(2133-1678)	2호터널 상황실	민 병 도 (공업 7급)
10:10 ~	◦ 방재설비 기기 가동(장충동관리소) - 화재수신기 발령 확인 - 배기팬(송풍기) 가동: 터널 내 연기 제거 - 통합비상발령시스템 발령(재방송설비, 문자발송) - 비상방송설비를 이용한 방송실시(훈련종료 시까지) - 문자정보표지판(VMS) 표출: 「터널 방재훈련 중」 - 차단막설비 작동(장충동) - 터널 조명등 전체 점등	2호터널 상황실	박 경 철 (전기운영 7급)
10:10 ~	◦ 방재설비 기기 가동(용산관리소) - 차단막설비 작동(용산동) - 배기휀(송풍기) 작동 확인 - 소화전 펌프 작동 - 터널 조명등 전체 점등 - 기기작동 확인 후 현장 출동	2호터널 상황실	정 성 욱 (전기운영 7급)
10:20	◦ 비상출동로를 통해 현장출동	2호터널 내	정 성 욱 (전기운영 7급)
10:30	◦ 현장 도착차량 안전 유도	〃	정 성 욱 (전기운영 7급)
10:30	◦옥내소화기·소화전를 이용한 화재차량 1차 진압	〃	정 성 욱 (전기운영 7급)
10:20 ~10:30	◦ 인명 구조·구난활동 후 소방차를 이용한 합동소화	〃	중부·용산소방서 및 터널근무자
10:30~	◦ 현장정리 후 정상소통실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃	현장 전직원
11:00	◦ 훈련결과에 대한 강평 및 점검	2호터널 상황실	기전과장 또는 훈련지휘대장

【터널 위치도 및 설비현황】

남 산 2 호 터 널
용산방향 장충동방향
우회도로정보
장충동관리소 ～ 국립극장 ～ 북한산 삼거리 ～ 용산관리소
터 널 시 설 물 현 황
구간 : 장충동↔용산동			1열 교행(대면)터널, 2차선, 연장1,620m,폭10.7m, 높이4.5m				1970.12.4
설비명		수 량	설 비 명		수 량	설 비 명	수 량
소 화 기		72개, 36개	조명등	터 널 등 (상·하행)	NX66W× 296 NX91W×1206	비상방송	32개
소 화 전		36개				긴급전화	9대
				비상등	1,502등
경보설비		36개				유도표시등	12개
환기	장충동	85CMS × 2	재방송설비		FM 19CH	터널진입 차단설비	상․하행입구 2조
			무선통신 보조설비		국가재난안전망 (TRS)	CCTV	30대
	이태원	92CMS × 2
			문자정보 표지판(VMS)		2개소	비상전원	한전이중선로
비상콘센트		18개소	자동화재 탐지설비		반도체 1식	계측설비	VICO 3대 미세먼지측정기 2대