세탁건조장 시방서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 넥산(폴리카포네이트) 제작 및 설치

나. 위    치 : 서울특별시 강동소방소

다. 공사기간 : 9월25일 ~ 9일27일

라. 크   기  : 가로3,400×세로11,000 ×높이3,000

2. 공사범위

가. 작업내용

1) 외부 넥산(폴리카포네이트) 설치

나. 적용범위

1) 본 시방은 강동소방소 외부 넥산(폴리카포네이트) 작업에 적용한다.

2) 본 작업은 시방서의 내용과 적합하도록 시공하고 시공 중 시방에 누락되어 있는 항목

일지라도 전체 지장이 있는 부분의 발견 시 감독관에 보고, 협의한다.

다. 시공

본 작업은 시방에 명시되어있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘 하도록

확실하게 작업하고 명시되지 않는 경우에도 전체 기능에 지장을 주는 등 추후 하자

발생을 예방하기 위해 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 성실히 작업한다.

라. 시험 및 검사

1) 시험 및 검사의 방법은 관계법규, 한국공업규격, 기타 준용기준을 따른다.

2) 공정 중 특기시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 기기, 재료, 시공에 대한

시험 및 검사를 행한다.

(다만, KS 규격에 의한 규격품과 제조회사 등에 시험성적서 및 검사에 인정된것 또는

감독원이 승인하는 경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다)

마. 기타사항

1) 착   공 : 도급자는 작업을 시행하기 전 착공계 및 예정공정표와 현장대리인계를

제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 감독원과 협의사항

- 시방의 내용과 서로 다를 때 또는 명기되지 않은 사항이 있을 때

- 설치 위치가 시방서와 다르거나 표기되지 않을 사항이 있을 때

3) 작업시기 및 경미한 작업방법

4) 기타 공사와 관련된 내용 중 감독원과 협의가 필요하다고 생각하는 내용

5) 대리인 상주 및 안전사고 방지

- 공사업체는 현장 대리인을 선정하여 작업 준공 시까지 현장에 상주하여 작업관리 및

제반 안전사고 예방에 대비하고 만약 공사 중에 발생하는 모든 안전사고는

공사업체가 책임진다.

- 공사업체는 현장작업 시 현장에 출입하는 관계인 및 작업자에게 안전사고 예방에

필요한 예방조치를 하고 철저한 안전관리 업무를 충실하게 해야 한다.

6) 원상회복 의무

공사업체는 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하며 기 시설된 부분의 파손이

있을 시에는 이를 즉시 공사업체의 부담으로 원상 복귀해야 한다.

7) 공사가 완료되었을 때에는 감독원 입회하에 시설운영자에게 인계한다.

바. 일반 공통 준수사항

1) 작업 후의 쓰레기는 입점업체에서 책임지고 직접 반출한다.

2) 기존 시설물의 고의 또는 과실로 파손하였을 경우 즉시 원상 복구 하여야 한다.

3) 공사 자재 반입 및 반출시 당사의 검수를 받아야 한다.

4) 작업장내에서는 금연한다.

5) 시설안전팀의 승인작업 이외의 작업은 절대 금지한다.

6) 안전사고를 대비하여 정리정돈된 상태에서 작업을 실시한다.

7) 상기 위반 및 협조 불응시 임의로 작업 중단 및 퇴출 시킨다.

8) 신나등 위험물을 사용하는 작업은 사전 신고하여 특별관리를 받아야 한다.

사. 가설공사 시방사항

본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서 내용을 우선하여 공사를 시행하고, 다음 사항의        경미한 사항은 감독원의 지시에 따른다.

1) 재료의 반출입 방법 및 통로계획

2) 작업원의 통로 계획

3) 작업장내의 재료 운반 방법 및 구획과 분리방법

4) 자재 적치장의 위치 및 면적

5) 공사중 가설물에 의해 공사중의 건축물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 부분에는

적절한 보양을 한다. 특히 마감 또는 준 마감 재료의 손상 오염방지의 보호시설(보양)

은 사전 시공계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받아 시행한다.

3. 적용범위

가. 설계도서, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에서 의미하는 사항을 제외하고는 모두

특기 시방서에 준하여 시공한다.

나. 특기 시방서에 기재가 안 된 사항은 아래표에 준하여 시공한다.

건축	건축설비 표준시방서(건설부 제정), 건축 법규, 소방설비, KS 규정집
설비	건축설비 표준시방서(건설부 제정)

4. 적용순서

가. 본 시방에 명기가 없는 사항은 당해 표준시방서에 준하며 내용이 서로 상이할 시는 본

시방이 우선한다.

나. 본 시방, 도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로

이행하기 불가능 할 때는 반드시 감독관으로부터 서면으로 대안에 관한 승인을 얻은 후

시공한다.

5. 이의

설계도서 및 각 시방의 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우에는 반드시 감독관과

협의를 하여야 하며 견해의 차이가 발생되었을 경우 감독관의 지시에 따른다.

6. 시공계획서

가. 도급자는 자재 운반, 장비사용 또는 기타 필요한 시공계획서를 상세히 작성하여 공사

착수 전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 시공계획서중 특히 중량물의 반입, 설치등 위험을 수반하는 공사에 대해서는 그 공사

방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.

다. 도급자는 현장 사항에 따른 정확한 시공을 위하여 시공도 및 제작도를 작성 제출하여

감독관의 승인을 받는다.

7. 기기 및 재료

가. 기기 및 재료(기자재 및 부속품)는 특기하지 않는 한 모두 한국공업규격의 신품을

사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 이에 준하는 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나. 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등 기술 자료를 제출하고

감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다.

8.입회 검사

가. 수중 또는 지하에 매설, 은닉 되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기자재의 조립,

설치와 기타 준공 후 외부로 부터 검사할 수 없는 공작물은 감독관의 승인을 받는다.

나. 준공 후 검사가 불가능 하거나 곤란한 공사 또는 여러 개의 기자재를 조립, 설치할

경우에는 반드시 감독관의 입회하에 실시하여야 한다.

다. 시운전(분야별,종합적)은 감독관의 입회하에 실시한다.

라. 시공에 대한 검사는 각 공정별로 중간검사를 받아야 하며 검사에 필요한 준비사항은

감독관과 협의하여 공사업체의 부담으로 행하여야 한다.

마. 검사방법 및 검사기준은 각 공사의 해당사항에 따른다.

9. 하자사항 처리

수급인이 실시한 작업에 하자사항이 발생하여 도급인에게 제반 피해를 주는 경우에는

도급인의 통보를 받는 즉시 하자 보수작업을 시행하여야 하며 그에 따른 물적, 인적

피해보상과 하자보수 비용의 부담을 수급자가 진다.

10.책임자 선정

공사업체의 현장 상주인력은 공사착공과 동시에 투입하여 공사완료시 까지 이동됨이

없이하고, 충분한 인원으로 관리가 되도록 만전을 기하며 업체의 최고 책임자(현장소장)는

해당 분야에서 많은 경험을 보유하고 우수한 자격을 갖춘자를 현장 책임자로 선정한다.

11.공사장 안전관리

공사 중 발생하는 모든 인적, 물적 사고의 책임은 전적으로 공사업체에게 있고 또한 기존

시설에 손상을 주었을 경우에는 즉시 원상복구 하여야 한다. 또한 공사 감독원이 상주감독

실시하여야 하며 산재보험계, 고용작업계 사본을 제출한다. 그 외 기타사항은 당사 공사관

리지침 및 안전보건 관리지침에 따른다.

12. 하도급 대금조정 요건과 방법 및 절차

원재료, 자재 등의 가격변동에 따른 납품단가조정이 필요할 경우, 수급인의 요청일 30일이

내 통상적인 범위 내에서 협의, 조정할 수 있다.

13.자재관리

공사 중 자재 및 철거물은 감독원이 지정하는 장소에 적재 정리하며 주위를 청결히 유지

하기 위하여 공사완료 후 청소를 실시하도록 한다.

(감독원의 필요에 의한 자재 정리차 청소를 요구할 경우 즉시 지시에 따라야 한다.)

14.공사 진도보고

공사중 현장작업일지를 당사 양식에 의거 작업당일 18:00한 공사담당자에게 제출하며

공사의 진행과정 및 완성부분을 이해 할 수 있도록 공정별로 구분하여 촬영하고 작업명을

기재하여 2부를 제출한다.

넥산(폴리카포네이트) 시방서

1. 적용자료

한국산업규격

2. 필요조건

2.1 재료

STS (스텐레스).50-50/1.2t(6m 스텐레스 총 28개)

PC (폴리카보네이트) 그린 3t(11m/4m)

2.2 형태 및 치수

형태는 붙임도면에 따른다.

2.3 제조 및 가공

절단 -> 절곡 -> 프레스가공 -> 조립(용접) -> 연마 ->검사 ->설치 과정을 거친다.

2.4 마감 및 외관

1) 제품의 조립 및 시공은 전문가에 의해 행해져야 한다.

2) 구부림은 용접부위가 없어야 한다.

3) 용접은 견고하게 접합되어야 한다.  (알곤용접으로한다)

2.5 현장설치

1) 제품은 발주처의 감독관 또는 검수원의 승인 후 설치한다.

2) 제품은 주변환경과 조화를 이루도록 제작 설치한다.

3) 제품의 크기 및 규격은 첨부된 도면대로 하되 양측 합의에 의해 변경할 수 있다.

4) 바닥 고정시  앙카시공을 기본으로 한다.

5) 설치시 수직⋅수평을 맞추어 시공, 흔들림 없이 견고하고 미려하게 설치한다.

3.  KS허용 공차 및 화학성분

1) KS허용 공차 (사각스테인리스)

구 분	허 용 분 야
두 께 (WT:두께 단위:mm)	WT < 1.0	± 0.15
	1.0 < WT < 1.2	± 0.20
	1.2 < WT	± 10%
길 이	6m

2)폴리카보네이트(PC) 물성표

구분	시험항목	단위	물성값
물리적특성	비중	g/㎤	1.190
	차음성능	STC	25
	빛투과율	%	85.7
	경도	M Scale	120(HRR) 70(HRM)
	황변도	YI	2이하
기계적특성	인장강도	㎏f/㎠	663
	신율	%	99
	굴곡강도	㎏f/㎠	983
	굴곡탄성율	㎏f/㎠	23700
	열 팽 창	1/℃	6.0×10-5
	충격강도	kJ/m2	87
열적특성	열변형강도	。C	133~139
	내연성	-	난연성(자소성)

4. 포장 및 표시

운반 및 적재시 손상되지 않도록 비닐 보호 테이프를 부착한다.

5.제품사양

지붕틀 및 가지살: 사각스테인레스 50-50/1.2t(11m/4m)

폴리카보네이트 : 그린 3t(11m/4m)

실리콘:  넥산전용실리콘