00물재생센터 수방 비상근무 상황보고

작 성 자	센터소장 : ☎ 2133-3820	00과장 : ☎ 3822	담당 : ☎ 3828

□ 기상상황(2022.  .  .  00:00기준)

강우현황(mm/hr)			팔당댐 방류량 (㎥/s)	한강대교 수위 (m)	행주대교 수위 (m)	비 고
시작 ~ 현재	현재 강우량	누적 강우량
22.8.8 00:00 ~ 22.8.9 22:30	10	0	13,590

□ 비상 근무 현황

□ 근무단계 :                (발령일시:    )

□ 근무자

총 원	사무실	중 앙 제어실	방 류 펌프장	수처리	슬러지 (건조등)	분뇨등 기 타
13명	○○○ 외	○○○ 외	○○○ 외	○○○ 외	○○○ 외	○○○ 외

□ 순찰일시 및 피해상황

총계	센터내 시설	차집관거	기 타
건	건	건	건

□ 1차순찰 : 00:00 ~ 00:00

-

-

□ 2차순찰 : 00:00 ~ 00:00

-

-

□ 유입량 및 펌프 가동현황

방류펌프 가동기준		하 수 유입량 (㎥/min)	펌프가동
가동 수위 (m)	현재 수위 (m)
			방 류 펌프장	가동시간	구분	펌프용량 (㎥/min)	가동 대수
행주 대교 0.0	행주 대교 0.0		계	-
			2	전일 00:00 ~ 익일 00:00	모터
				전일 00:00 ~ 익일 00:00	엔진
				전일 00:00 ~ 익일 00:00
			3	전일 00:00 ~ 익일 00:00
				전일 00:00 ~ 익일 00:00
				전일 00:00 ~ 익일 00:00

□ 기타(조치)사항

□

□

□

※ 작성방법

1) 기상상황의 한강대교 수위 및 행주대교 수위는 예시임 센터의 위치에 따라 방류구를 기준으로 인근의 한강대교(또는 중랑천, 탄천) 수위 표시(한강홍수통제소 참조)

2) 비상근무 현황의 발령일시는 재해대책본부의 발령일시 표기

3) 유입량 및 펌프 가동현황의 방류펌프 가동시의 센터에서 정한 가동매뉴얼에 표시된 기준(지점 및 수위)을 기재함

4) 하수유입량은 센터내로 들어오는 유입유량계의 표시값을 기재

5) 가동시간은 가동하는 일자 및 가동시간 현재까지의 가동시간을 기재

6) 펌프용량의 펌프의 토출용량(㎥/min)이며 동일한 용량을 2대 가동한 경우 가동대수란에 2로 표기

7) 상황보고는 1단계 이상 비상근무시 익일 8시 및 상황종료시 보고

8) 상황보고는 메일로 제출