중랑물재생센터 현장근무(점검) 작업안전수칙

1. 정해진 작업복과 개인보호구를 착용한다.

○ 정해진 작업복과 안전화 등 보호구를 착용하고, 보호구는 청결하게 관리하여야 한다.

2. 기계・전기설비는 작동을 완전히 멈추고 정지 상태를 확인 후 정비한다.

○ 기계・전기설비의 청소, 점검, 수리(보수) 작업을 할 때에는 기계의 운전(가동)을

완전히 정지하고 기동스위치에 “작업 중” 표지판을 부착한 후 작업을 시작한다.

3. 현장 점검(작업) 시 공동 점검,작업(2인 이상 1조)을 원칙으로 한다.

○ 공동작업을 통하여 안전사고를 예방하고, 안전사고 발생 시 신속한 구호조치가

이루어 질수 있도록 2인 이상 작업을 원칙으로 한다.

4. 밀폐공간에서 작업 시 충분한 환기를 실시하고 송기마스크를 착용한다.

○ 소화조, 약품탱크, 하수박스 등 밀폐공간에서 작업 할 때에는 작업 시작 전

충분한 환기와 가스농도(산소, 유해가스)를 측정하고 산소마스크 또는

송기마스크를 착용한다.

○ 인화성 물질 및 화재위험이 있는 장소(소화조)에서는 화기를 취급하지 않는다.

5. 작업장 주변 위험요인을 확인하고 작업 중에는 작업에만 전념한다.

○ 작업장 주위환경은 항상 청결을 유지하여야 하며, 작업 시작 전 시설・설비의

이상유무 확인, 전 근무자와의 인계사항을 숙지한 후 작업하고

작업 중에는 작업에만 전념한다.

6. 유해·화학물질 취급은 규정된 작업방법에 따른다.

○ 실험약품 및 약품투입 설비 등 유독물 취급 시는 물질안전보건자료(MSDS) 작업표준에

의해 안전하게 취급한다.※ MSDS(Material Safety Data Sheets)

7. 시설이나 설비에 부착된 방호장치는 항상 원래의 상태를 유지한다.

○ 부착된 덮개, 밸브 등 방호장치는 임의로 해제하거나 사용을 정지시켜서는

안되며, 청소・수리(보수)・점검 등을 위하여 임시로 해제한 방호장치는 즉시

원상태로 회복시켜야 한다.

8. 공사, 용역, 민간위탁사 발주담당자는 외부업체 작업 시 관계자의 안전

확보에 책임을 다하여 노력한다.

○ 외부업체 작업 시는 현장의 위험정보를 알려주고 작업 전 안전교육을 실시한다.

9. 안전사고 발생 시 신속히 관리감독자에게 알린다.

○ 안전 위험요소 발견 및 안전사고가 발생할 경우, 즉시 관리감독자에게 알린다.

10. 각 수행업무에 따른 작업절차, 안전수칙을 반드시 숙지, 준수한다.

○ 정해진 작업절차나 안전수칙은 반드시 숙지하고 이를 준수하여야 한다.