소독작업 일정계획

건 물 명	건물 동수 (개소)	연면적 (㎡)	소 독 일 정		비 고
			일 자	시 간
제2처리장	6	5,391			- 종합설비동: 3,285.8㎡ - 용수공급동: 1503㎡ - 송풍기A,B동: 265.5㎡ - 송풍기전기동: 105㎡ - 탈취기동: 231.9㎡
제3처리장	16	29,610			▶ 내역 별첨
제4처리장	3	2,721			- 송풍기동: 1,004.5㎡ - 유입펌프장: 469.27㎡ - 제4침사지: 1,247.29㎡
동부위생 처리장	4	4,405			- 관리동: 1,350.0㎡ - 농축기동: 745.6㎡ - 배양동: 452.7㎡ - 투입동: 1,856.7㎡
자양오수 중계펌프장	1	809
관사 및 효율 증대시설	4	9,268			- 관사@2동: 2,184.2㎡ - 관사@3동: 2,189.0㎡ - 원심농축기동: 2,701.7㎡ - 원심탈수기동: 2,193.2㎡
지하 관랑	-	6,943			- 2처리장: 1,443㎡ - 3처리장: 5,500㎡
계	34	59,147			※표준살포면적(45%) : 26,616㎡