서울소방재난본부	소 방 장 비 규 격 서
	소모품(산악구조대)
1. 적용범위 이 규격은 소방관서에서 인명구조용으로 사용하는 산악구조장비 소모품에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1. 조건 : 구조대원이 구조작업용으로 사용하는 장비의 정비용 물품으로서 제작 및 생산년도가 1년 미만이어야 한다. 2-2. 구성 : 야광스틱 12팩, 정글도 6, 줄자3, 방한장갑 28, 카라비너 45, 안면마스크 28 3. 성능 및 특징 3-1 야광스틱 (수량 : 12팩) - 비상시 위치표식으로 사용 길이 : 6인치 4개 1팩일 것 밝기 지속시간 : 10시간 이상 인체에 무해한 성분일 것 3-2 정글도 (수량 : 6개) 형태 : 앞날이 구부러져 있고 톱과 칼날이 하나로 되어 있음 미끄럼방지 특수 고무코팅 손잡이 보관용 안전커버가 포함되어 있을 것 전체크기 : 480mm 톱날길이 : 255mm 3-3 줄자 (수량 : 3개) 블레이드 PVC 이중코팅으로 내마모성이 우수할 것 되감기 편한 크랭크 핸들 사용이 편리한 밴드그립 부착 충격에 강한 ABS재질 테이프의 꼬임을 알수 있는 2칼라 테이프 길이 : 50미터 폭 : 13mm 3-4 방한장갑 (수량 : 28개) 내한온도 : -4도 소재 : 윈드블럭, 염소가죽 패치 특징 : 방풍기능을 지닌 플리스 글러스, 손바닥 중량 : 72g 3-5 카라비너 3-5-1 공통사항 키락시스템 스크류락으로 수동잠금일 것 재질 : 알루미늄합금강 인증 : UIAA, EN, ISO 제조사의 개별 출고 검사 제품 3-5-2 카라비너 오형 (수량 : 30개) 형태 : O형 잠금식 중량 : 55g 인장강도 : 26kN(열렷을 때 : 8kN) 3-5-3 카라비너 디형 (수량 : 15개) 형태 : D형 잠금식 게이트 폭 27mm 중량 : 90g 인장강도 : 30kN(열렷을 때 : 9kN) 3-6 안면마스크 (수량 : 28개) 다양한 현장활동 및 기후상황에 맞추어 사용자가 자유롭게 착용가능할 것. 넥게이터, 스카프, 마스크, 안면모-발라클라바- 등 다목적으로 사용가능할 것. Gore-Tex®사의 Wind stopper®와 Polar-Tec®, Thermolite®로 제작되어 방풍, 투습, 보온효과가 뛰어날 것. 시인성이 뛰어나 야간 구조활동시 안전사고를 방지할수 있을 것 인체에 무해한 친환경 소재일것 인증 : OEKO-TEST Standard 100 4. 검사 4-1 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. 4-2 구성품의 조건에 합당하여야 한다. 5. 주의사항 5-1 납품 - 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. - 제작년도는 1년 미만이어야 한다. - 모든 장비는 일괄납품이어야 한다(분할납품 불가) - 수용기관의 품목별 세부사양에서 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접 필용한 부수물품은 반드시 포함 납품할 것. - 소방로고 및 문구는 수요부서와 협의하여 부착하여야 한다. - 납품시 수요부서에 사용방법 등의 교육을 실시하여야 한다. 5-2 제품보증 및 A/S - 제품보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다.