장 비 사 양 서

장 비 명	제논 탐조등 CP-100 예비밧데리	규 격	W300XH135XL90mm
		수 량	1개
용 도	화재진압용
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 램프출력 : 40W - 최대광속 : 광속 3,600lm(루멘)이상 / 조도 3,900Lux(룩스)이상 - 램프수명 : 3000시간 이상 - 작동온도 : -20℃ ~ 70℃사용가능 - 최대조사거리 : 1.0km 이상 - 입력전압 : D.C 10V ~ 17V(AC220V전원, DC가능) - 무게 : 1.47kg 이하 - 크기 : W300XH135XL90mm 이하 -램프형식 : HID(고압방전등), Xenon Gas Filling 35W

장 비 사 양 서

장 비 명	40mm소방호스	규 격	40A
		수 량	20본
용 도	화재진압용
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 - 고무내장 : 중량 - 7.3kg, 사용압 - 20kg -우레탄내장 : 중량 - 5.5kg, 사용압 - 20kg ▣ 사용법 및 관리요령 - 내장된 고무두께가 0.5mm 이상 -. 내한성 마모성이 뛰어남

장 비 사 양 서

장 비 명	접이식톱	규 격	중
		수 량	2개
용 도	화재진압용
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 일반 목재 절단용

장 비 사 양 서

장 비 명	PVC 장갑까만손	규 격	대 .중. 소
		수 량	30개
용 도	화재진압용
제원/특징 등 구매사양	▣ 주요제원 ◇ 용 도 : 진압용 ◇ 주요구성품 : 면 합성수지 ▣ 사용법 및 관리요령 1. 내유성을 가진 비닐필름이 함유되어 미끄럼 방지됨 내구력이강함