장 비 사 양 서

장 비 명	알류미늄카라비나(D형)-대형 (프랑스 petzl)	규 격	알류미늄, 잠금장치
단 가	기재생략	수 량	5개
용 도	-등반장비 및 잠금카라비나
제원/특징 등 구매사양	1) 재질 : 알루미늄 합금 2) 중랑 : 95g 전후 3) 특징 : 등반장비의 명가 프랑스 페츨 사에서 출시한 잠금 카라비나 입니다. 하강기 없이 반 말뚝 매듭을 활용하여 하강 및 후등자 확보를 하기에 적합함

장 비 사 양 서

장 비 명	알류미늄카라비나(D형)-중형 (프랑스 petzl)	규 격	알류미늄, 잠금장치
단 가	기재생략	수 량	5개
용 도	-등반장비 및 잠금카라비나
제원/특징 등 구매사양	1) 재질 : 알루미늄 합금 2) 중랑 : 95g 전후 3) 특징 : 등반장비의 명가 프랑스 페츨 사에서 출시한 잠금 카라비나 입니다. 하강기 없이 반 말뚝 매듭을 활용하여 하강 및 후등자 확보를 하기에 적합함

장 비 사 양 서

장 비 명	배척 (일본MOKBA)	규 격	알류미늄, 개방장치
단 가	기재생략	수 량	3개
용 도	-강제개방기구
제원/특징 등 구매사양	1) 재질 : 열처리 파이프 2) 중랑 : 1.6 kg 전후 3) 특징 : 문 강제개방 및 시건개방시 필요한 도구.

장 비 사 양 서

장 비 명	제논탐조등 배터리 (Duveet사 M gear)	규 격	탐조등 배터리 (GE-Li8, 14.4V/4400mAh)
단 가	기재생략	수 량	1개
용 도	-탐조등 배터리
제원/특징 등 구매사양	1) 재질 : 리튬이온 배터리 2) 중량 : 455g 3) 용량 : DC 14.4V / 4,400mAh

장 비 사 양 서

장 비 명	LED작업용 거치식 랜턴	규 격	LX-2L, 룩센코리아
단 가	기재생략	수 량	3개
용 도	-야간 야외 작업 시 조명
제원/특징 등 구매사양	1) LED개수 : 45 ea 2) 밝기 : 최대 1500Lm 3) 배터리용량 : 15600mAh

장 비 사 양 서

장 비 명	전동식 반지절단기 (미국,M.W.Mooney)	규 격
단 가	기재생략	수 량	1개
용 도	-전동용 반지절단기
제원/특징 등 구매사양	특징 : 전동 모터를 이용한 반지절단기구로서 신속한 절단이 가능함.

장 비 사 양 서

장 비 명	전동용 충전식 드릴	규 격	보쉬, GSR12-2
단 가	기재생략	수 량	1개
용 도	-충전식 다용도 전동드릴
제원/특징 등 구매사양	1) 무부하회전수 : 최대 1250rpm 2) 작업능력 : 목재 23mm / 철재 10mm 3) 최대스크류직경 : 7mm 4) 중량 : 1.6kg

장 비 사 양 서

장 비 명	로프	규 격	11mm × 50m
단 가	기재생략	수 량	3개
용 도	- 방수기능이 우수한 저신장 구조용 로프로서 고층건물의 화재 또는 산악조난 사고와 수난사고시에 계곡횡단 및 요구조자를 견인할 때 사용하는 제품임.
제원/특징 등 구매사양	⃟ 직 경 : 11mm ⃟ 길 이 : 100m ⃟ 무 게 : 79g/m ⃟ 인장강도 : 40kN ⃟ 소 재 : 폴리아미드재질. 이중직조 ⃟ 기 능 : 듀퐁사의 테플론 코팅 공법으로 우수한 방수성과 내마모성및 오염 물질에 대한 저항성이 있음. CE , EN 안전 규정, 타입 A의 로프 등급 ⃟ 인 증 : CE , EN1891 , UIAA 인증 ISO 9001:2009 , TUV 인증 , AQAP 2110인증

장 비 사 양 서

장 비 명	로프	규 격	9mm × 30m
단 가	기재생략	수 량	5개
용 도	- 방수기능이 우수한 저신장 구조용 로프로서 고층건물의 화재 또는 산악조난 사고와 수난사고시에 계곡횡단 및 요구조자를 견인할 때 사용하는 제품임.
제원/특징 등 구매사양	⃟ 직 경 : 11mm ⃟ 길 이 : 100m ⃟ 무 게 : 79g/m ⃟ 인장강도 : 40kN ⃟ 소 재 : 폴리아미드재질. 이중직조 ⃟ 기 능 : 듀퐁사의 테플론 코팅 공법으로 우수한 방수성과 내마모성및 오염 물질에 대한 저항성이 있음. CE , EN 안전 규정, 타입 A의 로프 등급 ⃟ 인 증 : CE , EN1891 , UIAA 인증 ISO 9001:2009 , TUV 인증 , AQAP 2110인증