- 화재예방 및 안전관리를 위한 -

CLEAN DAY 및 자율안전점검 행사 계획

강 남 소 방 서

(예 방 과)

- 화재예방 및 안전관리를 위한 -

CLEAN DAY 및 자율안전점검 행사 계획

화재발생시 소방활동이 곤란한 고층건축물의 화재예방 및 안전관리를 위하여 고층건축물『CLEAN DAY』및『비상구 점검의 날』행사를 소방공무원과 함께 함으로써 소방 홍보 극대화 및 민간 자율 안전관리 체제를 정착하고자 함.

Ⅰ. 추진근거

본부 예방과-4416(2013.3.4)호 『비상구 안전관리 종합대책 시달』

예방과-5503(2013.3.19)호 『비상구 안전관리 종합대책 세부 운영 계획』

본부 예방과-5963(2013.3.22)호 『2013년 CLEAN DAY 운영계획 시달』

예방과-8756(2013.4.16)호 『2013년 「CLEAN DAY」 운영 세부추진 계획』

예방과-5503(2013.3.19.)호『2013년 겨울철 소방안전대책 종합대책 시달』

예방과-5503(2013.3.19.)호『다중이용업소 인터넷자율점검 시행계획알림』

예방과-26758(2013.11.25.)호『밀집 다중이용업소 관계자 주도형 자율안전점검 추진(특수시책)

Ⅱ. 추진방향

고층건축물의 화재취약요인을 근원적으로 제거

건물주 등의 안전관리에 관한 관심도 제고 및 안전분야 투자 유도

민간 자율 안전관리 문화의 점진적 정착 분위기 조성

관계인의 비상구 안전관리에 관한 중요성 인식 고취

Ⅲ. 추진대상 및 일정

연번	일시	대 상	인원	비 고
1	2014.02.21.(금) 14:00~17:00	롯데백화점 강남점 (대치동 937)	24명 (소방 2, 관계자 22)	다중이용업소20
2	2014.02.18(화) 14:00~17:00	포스코센터 (대치동 892)	13명 (소방 2, 관계자 11)	다중이용업소9

Ⅳ. 세부운영계획

『CLEAN DAY』행사

행사추진을 위한 관계자 업무협의(완료)

☞ 대화시간 : 2014.02.17.(월)

☞ 장    소 : 포스코센터 / 롯데백화점 강남점

☞ 인    원 : 소방1명 (유선)

☞ 추진내용 : 원할한 행사추진을 위한 관계자 업무협조 및 다중이용업소 현황 파악

관계자와 대화의 장 마련 (일자별)

☞ 대화시간 : 14:30 ~ 14:50

☞ 장    소 : 관리사무실

☞ 인    원 : 소방 2명, 관계자 2명(포스코센터 2 / 롯데백화점 2)

☞ 추진내용 : 업무 협조를 위한 상호의견 소통

소방안전교육을 통한 초동 대처능력 향상 (일자별)

☞ 교육시간 : 14:50 ~ 15:20

☞ 교육장소 : 관리사무실

☞ 교    관 : 소방경 한종승

☞ 참여인원 : 관계자 4명, 영업주 29명(포스코센터 9 / 롯데백화점 20)

☞ 교육내용 : 소방·방화시설 안전관리, 소방안전교육,

자율안전점검, 영업장 안전시설 점검요령 등

내실 있는『CLEAN DAY』운영

☞ 운영시간 : 15:20~16:30

☞ 청소구역 : 기계실 및 입점 상가 등

☞ 동원인원 : 소방공무원 2명(검사지도팀장, 인정교)

관계자 42명(포스코센터 9 / 롯데백화점 20)

☞ 추진내용 : 건물 내 화재취약부분 합동청소 실시

『영업장 자율안전점검 요령교육』

다중이용업소 자율안전점검 요령

☞ 운영방법 :『CLEAN DAY』행사와 병행 추진

☞ 점 검 자 : 소방안전관리자, 영업주

☞ 대상업소 : 포스코센터 9 / 롯데백화점 20

☞ 추진내용 : 영업장내 자율안전점검 실시

첨부 : 고층건축물 『CLEAN DAY』운영 안내문 등 6종 .

고층건축물 『CLEAN DAY』운영 안내문

❖ 고층건축물의 후드와 닥트 내부에 축적된 두터운 먼지 및 기름 찌꺼기는 실내 공기를 오염시킬 뿐만 아니라, 전기스파크나 불티에 의해 먼지나 기름에 화재가 발생하면 순식간에 대형화재로 이어질 수 있어 매우 위험합니다.

❖ 이에 따라, 고층건축물의 화재 예방을 위하여 매월 자율적으로 후드와 닥트의 내부를 청소하고 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 시설을 점검하는 『CLEAN DAY』 을 운영하고자 하오니 적극 시행하여 주시기 바랍니다.

□ 운 영 일 : 매월 4일 (귀 사의 사정에 따라 날짜는 변경 가능하며, 변경시 강남소방서로 연락)

□ 대    상 : 11층 이상 고층건축물

□ 운영개요

❍ 고층건축물 화재예방 및 안전관리를 위하여 후드 ․ 닥트 내부에 축적된 두터운 먼지나 기름 찌꺼기를 매월 『CLEAN DAY』에 제거

□ 세부추진방법

❍ 주방 렌지후드 내부에 축적된 기름 찌꺼기 제거 및 필터망 청소

❍ 사무실, 거실 등 공조 ․ 냉난방 설비의  닥트 내부, 공기유입구, 집진필터에 쌓인 먼지 및 유해물질 청소

⇒ 작업장 등 상시 먼지 발생 ․ 체류장소 수시 청소

❍ 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 화기취급시설 안전점검

❍ 닥트 주변 노후전선 등 정전기, 스파크가 발생할 수 있는 전기시설 안전점검

□ 협조사항

❍『CLEAN DAY』활동내용을 반드시 강남소방서에 팩스(2052-0177), 이메일 fire3104@seoul.go.kr 로 통보해 주시기 바랍니다.

강 남 소 방 서

(☎ 568-4162, 552-6492)

비상구 등 안전관리 안내

소방대상물(다중이용시설 포함) 관계인의 자발적인 안전관리를 유도함으로써 시민의 안전을 도모하기 위하여, 비상구 등 피난 ․ 방화시설 관리에 필요한 준수사항 등을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

❖ 관련법령

○「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조

○「다중이용업소의 안전관리에 관한 법률」 제11조

❖ 유형별 위반행위

❖ 위반행위에 대한 벌칙

대 상	위 반 행 위	과 태 료
소 방 대상물	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위	50만원 ~ 200만원
	∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 ∘ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 ∘ 그 밖에 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위
다 중 이용업소	∘ 피난시설이나 방화시설을 폐쇄·훼손·변경하는 등의 행위를 한 자

※ 피난 ․ 방화시설 등의 범위 : 계단(직통계단 ․ 피난계단 ․ 옥외피난계단), 복도,  출입구(비상구포함), 옥상광장, 기타 피난시설, 피난통로, 방화구획(방화문 포함) 등

※ 폐쇄 : 유사시 사용할 수 없도록 잠그거나 용접 등 개방이 불가능하도록 한 행위

※ 훼손 : 제거하거나 고임장치 설치 또는 자동폐쇄장치를 제거하여 그 기능을 저해하는 행위

강 남 소 방 서 장

분말소화기 관리요령 안내문

❖ 건물 내 비치하고 있는 소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 진압할 수 있는 중요한 소방시설로써,

❖ 소화기 점검요령을 숙지하여 관리하시면 화재로 부터 시민의 소중한 생명과 재산을 보호할 수 있습니다.

□ 분말소화기

❍ 일반화재, 유류화재, 전기화재 등 모든 화재에 사용

- 인산암모늄이 주성분으로 질식소화 및 억제작용에 의한 소화

❍ 축압식 소화기

- 소화약제와 질소가 충전되었고 압력계 부착 됨

□ 분말소화기 점검횟수

❍ 외관점검 : 월 1회 이상(일상점검은 수시)

❍ 작동기능점검(종합정밀점검) : 연 1회 이상

□ 분말소화기 점검요령

1. 소화기 사용가능 여부 점검

☞ 사용 가능한 상태로 유지 관리되는가?

- 소화기 압력계 확인방법 -
녹색 범위	적색 부분	황색 부분
정상, 사용가능	과압, 사용가능	압력부족, 사용불가

2. 설치장소별 적응성 및 능력단위의 적정여부 점검

☞ 설치장소에 적합한가?

3. 건물 규모별 또는 설치층별 적정 수량 설치여부 점검

☞ 설치수량은 적정한가?

4. 설치높이(바닥부터 1.5m이내) 및 보기 쉬운 곳에“소화기”표지 게시여부 점검

☞ 소화기의 설치장소는 적정하며, 쉽게 찾을 수 있는가?

5. 소화기의 파손 및 변형, 부식 등 외관 점검

☞ 외관 파손되어 있지는 않은가?

붙임 : 소화기 이력점검표 및 소화기점검표.  끝.

강 남 소 방 서

(문의사항 ☎ 568-4194)

다중이용업소 자율안전점검 안내(인터넷·수기작성)

◈ 점검관리 방법 : 인터넷 자율안전점검 또는 수기 안전점검(2가지 방법)

◈ 인터넷 자율안전점검 제도는?

소방관서의 소방특별조사와는 별도로 다중이용업소의 관계인이 안전시설 등의 유지관리 차원에서 실시하여야 하는 정기점검을 관계자(영업주 또는 소방안전관리자) 스스로 소방관서에 개설된 홈페이지에 접속하여 손쉽게 정기점검에 참여할 수 있도록 한 제도를 말합니다. (근거법령 : 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제13조)

	인터넷 자율안전점검 및 제출방법
◈ 점 검 자 : 영업주 또는 영업장이 속한 특정소방대상물 소방안전관리자 ◈ 점검시기 : 분기 1회 실시 (연 4회) ◈ 대상업소 : 22개 다중이용업소 - 일반 · 휴게음식점, 유흥 · 단란주점, 고시원, 노래연습장, - PC방 등 게임관련 3개업종, 영화관, 산후조리원 등 ◈ 점검방법 : 다중이용업소의 소방 안전시설 등의 작동 및 유지·관리 상태를 점검 ○ 영업주가 영업장내 안전시설 등의 작동 및 유지관리상태 확인 (분기1회) ○ 강남소방서 홈페이지에 접속하여 자율안전점검표 작성 제출(인쇄, 확인) ◈ 점검기록유지 : 점검결과 인터넷 제출 및 1년간 보관 ○ 장기 미 이행 및 불성실 업소는 소방서의 출입점검 대상이 됩니다. ◈ 인센티브 ○ 성실 참여 다중이용업소를 선정하여 1년간 출입 소방특별조사 면제 ○ 다중이용업소의 안전시설 등의 정기점검 결과로 인정 ○ 다중이용업소 안전관리 우수업소 선정(공표)시 가산점이 부여 ◈ 다중이용업소 영업주의 안전시설 등 정기점검을 분기1회(연 4회) 실시하여야 하며 미 이행시 과태료(50만 원이하)가 부과될 수 있습니다.

◈ 인터넷 자율안전점검 결과작성 및 제출방법

(1) 강남소방서 홈페이지 접속 ⇨ (2) 중앙에 사이버민원실 “다중이용업소 자율안전점검” 배너 클릭 ⇨ (3) 좌측 중앙메뉴 자율안전점검 제출센터 클릭 ⇨ (4) 다중이용업소 자율안전점검제출 클릭 ⇨ (5) 점검내용 작성 ⇨ (6)인쇄(게시, 1년보관), 확인버튼 클릭 ⇨ (7) 소방서 제출완료

◈ 점검방법 및 점검표 서식은 강남소방서 홈페이지 공지사항 게제되어 있습니다

강 남 소 방 서 장

(문의 : 검사지도1팀, 552-6492, 568-4162)