소방시설물 현장패트롤 결과

[북가좌119안전센터 2014. 4월]

○ 시설물 개요

시설물 명	비상소화장치
시설물 위치	서대문구 관내(남가좌1동 295-6)
시설물 확인	480개(소화전477, 저수조2, 급수탑1, 비상소화장치16)
관리부서	서대문소방서(북가좌119안전센터)

○ 패트롤 실시 인원 : 소방위 전증일외 3명

○ 점검결과 : 총 480개 중 1개 지적

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
1				1

○ 조치사항(계획)

- 보행불편, 미관저해 : 예)지상식 소화전 지하식 소화전으로 교체 공사 추진 예정

- 도색불량 : 예) 도색공사 추진 예정

- 기타사항 : 예) 소화전 캡 연결고리 부착 등

- 소화전 주변 쓰레기 및 적치물 : 예) 현지 시정(제거) 완료

확인자  서대문소방서 계급 소방위 성명 전증일 (인)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○정비사유 : 소화전 방수 보호캡 와이어 끊어진 상태로 방치됨.	○정비내용 : 와이어 절단후 금속 보호캡 회수 후 프라스틱 캡 연결함.