2015년 소방 시설물현황

2015.01

서울특별시차량정비센터

[별지 1]

건축물 기본현황

가. 기본현황
기관명			기후환경본부 차량정비센터		주소		서울시성동구 가람길 117(송정동73-36)				전화		02-2204-0700
건축물 구 조			철근콘크리트구조 평슬라브 샌드위치지붕 3층/지하1층 부속건물15동							부지면적 55.39㎡ 건축면적 5,768.96㎡ 연면적 7,687.17㎡
			특별피난계단수 개소, 경 사 로 개소, 승강기 개소 피 난 계 단 수 1 개소, 옥외계단 개소, 비상구 각 층 개소
화재보험 가 입			보험기간			회사명			가입대상			가입금액
			2015.1.1 ~ 12.31			지방재정공제회			차량정비센터
관계인			기관명(성명)			주소									비고
	소유자		차량정비센터소장			서울시 성동구 가람길 117(송정동 73-36)
	점유자		차량정비센터소장			서울시 성동구 가람길 117(송정동 73-36)
	관리자		차량정비센터소장			서울시 성동구 가람길 117(송정동 73-36)
소방안전 관리자		성 명		직위				자격증종류						선임신고일
		유진국		서무팀장				소방안전관리자 (2014-01-20-1-001150)						2014.11.26

나. 동별ㆍ층별 현황
명칭 동/층	건물용도 및 명칭	건축물 구 조	내 장 마무리	층수	바닥 면적(㎡)	연면적 (㎡)	수용인원 (명)
지하1층	목욕탕	철근콘크리트	목욕실	지하1층	130.35
지상1층	보일러실(본관)	철근콘크리트	기계실	지상1층	64.05
1층	사무실 및 창고 (대형정비공장)	철근콘크리트	정비고	1층	1,880.94
1층	공장1층(A동 정비공장)	철근콘크리트	정비고	1층	576
1층	공장1층(B동 정비공장)	철근콘크리트	정비고	1층	432
1층	공장1층(간이정비공장)	철근콘크리트	정비고	1층	411.6
1층	공장1층(소형정비공장)	철근콘크리트	정비고	1층	322.92
1층	공장1층(중기공장)	철근콘크리트	정비고	1층	317.34
1층	검차장1층(소형검차장)	철근콘크리트	정비고	1층	296.46
1층	사무실1층(관리사무실)	철근콘크리트	사무실	1층	291.06
1층	공장1층(C동 정비공장)	철근콘크리트	정비고	1층	288
1층	공장1층(도장공장)	철근콘크리트	정비고	1층	214.2
1층	사무실	철근콘크리트	사무실	1층	210.96
1층	전기실1층(변전소)	철근콘크리트	전기실	1층	144
1층	창고1층(고압가스유류)	철근콘크리트	창고	1층	141.36
1층	배출시설1층(D동정비고)	철근콘크리트	배출시설	1층	72
1층	창고1층(G동 정비고)	철근콘크리트	정비고	1층	45.6
1층	창고1층(F동 정비고)	철근콘크리트	정비고	1층	42
2층	사무실 및 창고	철근콘크리트	사무실	2층	226.32
2층	사무실	철근콘크리트	사무실	2층	203.4
2층	체력단련실	철근콘크리트	나무바닥	2층	144
3층	사무실	철근콘크리트	사무실	3층	217.8
1층	경비실	조적조	사무실	1층	78.03
1층	옥외화장실	조적조	화장실	1층	11.4

소방시설 배치도

차량정비센터 소방시설 배치도

[별지 2]

소 방 시 설 현 황

서울특별시차량정비센터

층별	바 닥 면 적 (㎡)	용도	소 화 설 비												경보설비					피난설비						소화 용수		소화활동설비
			소화기			옥 내 ㆍ 외 소 화 전	스프링클러 설비			포소화설비		가스계소화설비			자동화재탐지설비			비상방송설비	가스누설경보기	피난기구	유도등		유도표지	비상조명등	휴대용조명등	상수도소화용수설비	기타수조	제연설비	연결송수관설비		연결살수설비		비상콘센트설비	무선통신설비	기타
							습 식 ㆍ 건 식	준 비 작 동 식 ㆍ 일 제 살 수 식
			분말	자동소화장치	기타		헤 드 수 / 밸 브	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	용기수	감지기	감지기		발신기			완강기	피난구	통로						구역	방수구	방수기구함	송수구	헤드
															열	연기
계			8	2		8									19	3	11		1		16	4					3		1
지하1	194.4	기계실 목욕탕	2	1		1									4		1		1		4	1					1
1층	210.96	식당	2	1		1									5	1	1				5	1
2층	203.4	사무실	2			1									6	1	1				4	1
3층	217.8	사무실	2			1									4	1	1				3	1
옥상																											1
102동정비고	2107.26	창고				4											4										1		1
판금 간이	576	정비고															2
하체 간이	432	정비고															1

[별지 3]

피난․방화시설현황

차량정비센터 본관(지하1/지상3층)

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방 화 문 (방화 셔터)	비상구	피난계단	특별피난계단	기타
현 시 설 수	․	․	․	1	1	․
기능고장 개소	․	․	․	․	․	․

□ 유지·관리를 위한 주요 확인 사항

• 피난시설 : 피난로 - 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물 설치, 방치, 잠금장치

• 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거

: 내장재 불연화 - 내부마감재료(불연·준불연·난연재료) 및 방염물품 ⇒ 일반목재, 합판 등으로 교체

• 위 반 시 : 200만원 이하의 과태료(변경, 패쇄 행위자 처벌)

※ 방화구획 기준

구획종류	구획단위 「건축법 시행령」 제46조	구조
면적별	- 10층 이하 층 1,000m2 이내마다 구획 - 11층 이상 층 200m2 이내마다 구획	1. 내화구조의 바닥, 벽 2. 갑종방화문 3. 방화셔터
층 별	- 3층 이상의 모든 층은 층마다 구획 - 지하층은 층마다 구획
용도별	- 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 부분과 기타 부분사이의 구획

[별지 4]

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치수량	사용기간	비 고
난 로	도장반 휴게실	1	-	이동식 난로
보일러	본관 지하1층 기계실	1	2005년 ~ 현재
건조설비	102동 도장반 1층	2개소	2011년 ~ 현재
변전설비	112동 1층	배전반 12면	1995년 ~ 현재
발전설비	-	-	-	해당없음
가연성가스	본관 지하1층 (기계실)	정압실	1995년 ~ 현재
기타설비	-	-	-

[별지 5]

소 화 기 현 황

서울특별시차량정비센터

2015.01.현재
총 괄			연번	부서명칭		소화기 명칭	용량(kg)	수량	충약상태	비고
소화기 현황
용량별	수 량	합 계	1	서무팀	소장실	축압식분말소화기	3.3	1	○
1.5kg	1		2		사무실	축압식분말소화기	4.5	1	○
2.3kg	1		3		서고	축압식분말소화기	4.5	1	○
3.0kg	2		4		통신실	축압식분말소화기	3.3	1	○
3.3kg	33		5		회의실	축압식분말소화기	3.3	1	○
4.5kg	21		6		1층복도	축압식분말소화기	4.5	1	○
6.5kg	3		7		보일러실	축압식분말소화기	6.5	1	○
20kg	2		8			자동확산소화기	3	1	○	천정부착
23kg	1		9		전기실	축압식분말소화기	20	1	○
			10			이산화탄소소화기	23	1	○
합 계	64		11			축압식분말소화기	3.3	7	○
			12			이산화탄소소화기	2.3	2	○
명칭별		수 량	13		체련실	축압식분말소화기	3.3	1	○
자동확산소화기		2	14		당직실 (바이오디젤)	축압식분말소화기	3.3	4	○
이산화탄소소화기		3	15			축압식분말소화기	20	1	○
축압식분말소화기		59	16		식당	축압식분말소화기	3.3	2	○
			17			간이소화용구	3	1	○	천정부착
상태별		수 량	18		탈의실	축압식분말소화기	3.3	1	○
양호		64	19	정비팀	부품반	축압식분말소화기	4.5	3	○
			20			축압식분말소화기	3.3	1	○
			21		전장반	축압식분말소화기	4.5	1	○
			22		판금반	축압식분말소화기	4.5	1	○
			23			축압식분말소화기	3.3	4	○
			24		공작실	축압식분말소화기	3.3	2	○
			25		오일창고	축압식분말소화기	4.5	1	○
			26			축압식분말소화기	3.3	1	○
			27		유류창고	축압식분말소화기	6.5	1	○
			28			축압식분말소화기	4.5	1	○
			29			축압식분말소화기	1.5	1	○
			30		폐수처리장	축압식분말소화기	4.5	1	○
			31			축압식분말소화기	3.3	1	○
			32		디자인실	축압식분말소화기	4.5	1	○
			33		도장반	축압식분말소화기	4.5	2	○
			34		조색실	축압식분말소화기	4.5	2	○
			35			축압식탄소소화기	3.3	1	○
			36		하체반	축압식분말소화기	4.5	4	○
			37			축압식분말소화기	3.3	2	○
			38		기관반	축압식분말소화기	4.5	1	○
			39			축압식분말소화기	6.5	1	○
			40		노조사무실	축압식분말소화기	3.3	1	○
			41		정비총괄반	축압식분말소화기	3.3	1	○

[별지 7]

위 험 물 시 설 현 황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일		자격종류			자격번호			선임일자
구 형채	56. 06. 18		위험물안전관리자			2011-01-24-1 -000997			2011.8.18
나. 위험물시설 현황(위험물제조소 등의 완공검사필증 참조)
시설명		설치위치		위험물				소방시설
				유별	품명		수량
서울에코스테이션		서울시 성동구 차장터 5길 (송정동73-36외 3필지)			바이오디젤유		20,000ℓ	소화기
다. 변경사항
설치허가 연월일		2007년 2월 26일 (제31-662-070226호)
설치완공검사 연월일		2007년 4월 13일 (제31-662-070413호)
사용폐지 연월일		2013년 12월 9일 폐지사유 : 바이오디젤유(BD20) 보급중단에 따른 폐지
안전관리자 해임		구형채_자격증종류 및 번호(2011-01-24-1-000997) 해임일 : 2013.12. 해임사유 : 주유소폐쇄

[별지 8]

화기책임자 지정현황

부 서 별	방화관리자		비고
관리장소	정	부
청사(본관전체) 전기실· 당직실 체력단련실	소방안전관리자 서무팀장	소방시설유지관리 담당자
정비총괄반	정비팀장	총괄반장
부품반사무실 및 창고		부품반장
도장반		도장반장
하체반		하체반장
기관반		기관반장
판금반		판금반장
전장반		전장반장

[별지 9]

화재예방을 위한 소방안전 순찰

■ 순찰노선

순찰노선	본 관 : 지하층→1층→2층→3층→옥상→ 당직실 → 변전· 체력단련실 정비고 : 정비총괄반→하체반→기관반→도장반→판금반→전장반→부품반
순 찰 함	본관	하체반	기관반	기관반	도장반	부품반

■ 자체점검사항

점검항목	세 부 내 용
소 방 시 설 유 지 관 리	○ 소화기는 정상 위치에 있는지 여부 ○ 수신기 및 각종 밸브류는 정상인지 여부 ○ 유도등(2선식)은 식별이 용이한지 여부
피난ㆍ방화시설 유 지 관 리	○ 소화전 주위 장애물 적치 여부 ○ 계단, 통로 및 복도 장애물 적치 여부 ○ 방화문, 방화셔터 주위 장애물 적치 여부
화재예방조치	○ 위험물 및 기타 가연물의 적정수납 및 보관여부 ○ 전기플러그 및 전기ㆍ전자제품 전원차단 여부 ○ 가스 중간밸브 차단 여부
화기취급감독	○ 화기취급 상태의 적정여부 - 이동식 난로/버너 - 전열기구 - 공사 중 소화기 비치
기 타	○ 소방안전 환경 표시(주의, 경고, 금연표시)
※ 특이사항(직원교육 등)