강동소방서 소방시설 점검결과

연번	일시	대 상 (사용승인일)	건축개요	점검결과	비고
1	2014. 8. 11.	본서, 성내, 구조대 (1985.12.14.)	R/C, 4/1층, 연면적 3,493.30㎡	ㆍ소화기(축압식 분말소화기) 압력계 수시확인 후 유사시 사용가능 하도록 유지 관리 당부함.
2	2014. 8. 12.	천호119안전센터 (2002.12.30.)	R/C, 3/1층, 연면적 735.42㎡	ㆍ소화기(축압식 분말소화기) 압력계 수시확인 후 유사시 사용가능 토록 유지 관리 당부함. ㆍ경보설비 및 피난설비(유도등) 유지관리 철저 안내
3	2014. 8. 12.	암사119안전센터 (1995. 7.11.)	R/C, 3/1층, 연면적 532.98㎡	ㆍ소화기(축압식 분말소화기) 압력계 수시확인 후 유사시 사용가능 토록 유지 관리 당부함. ㆍ경보설비 및 피난설비(유도등) 유지관리 철저 안내
4	2014. 8. 13.	고덕119안전센터 (1984.10.25.)	R/C, 2/1층, 연면적 402.78㎡	ㆍ소화기(축압식 분말소화기) 압력계 수시확인 후 유사시 사용가능 하도록 유지 관리 당부함.
5	2014. 8. 13.	길동119안전센터 (1999. 8. 3.)	R/C, 3/1층, 연면적 790.38㎡	ㆍ소화기(축압식 분말소화기) 압력계 수시확인 후 유사시 사용가능 하도록 유지 관리 당부함. ㆍ경보설비 및 피난설비(유도등) 유지관리 철저 안내