소방안전지도 활용 재난대응훈련 계획

훈련일시 : 2014. 10. 08.(수) 14:00

훈련대상 : 구룡마을(강남구 개포동 570)[면적 : 286,929㎡(86,790평)]

❍주거 : 무허가건축물 403동 1,242가구(인구 2,529명 거주)

❍토지 : 403필지, 소유자 579명(사유지 89.9%)

☞ 화점 : 비상소화장치함 53호 일대

훈련유형 : 불시출동, 소방안전지도 활용, 소방차량부서

동원소방력

구분	계	지휘차	삼성펌프․탱크	수서펌프․탱크	개포펌프․탱크	구조대
차량	8대	1	2	2	2	1
인원	29명	6	6	6	6	5

훈련 및 안전관리 책임관 : 지휘팀장(각 출동대 대장)

훈련복장

진압대원 : 방화복(상,하의), 방수화, 방화모(공기호흡기 장착)

운전요원 : 방화복(상의), 기동화, 안전모

구조대원 : 방화복(상,하의), 방수화, 구조헬멧(공기호흡기 장착)

훈련 시 착안사항

소방안전지도 접속용 휴대용 단말기 활용 대상물 정보 파악 및 전파

출동대 동태 파악하여 차량 부서 위치 지정

인근정보 활용을 통한 중증장애인 대피 유도

TRS 이용 상황별 조치사항 보고․전파

지휘차량 탑승시부터 소방안전지도 활용 장면 현장영상전송

훈련방법 : 가상화재 진압 훈련방식

훈련 출동대 편성	⇨	출동중 안전지도활용	⇨	차량부서 및 수관전개
서울종합방재센터 (현장지휘대장)		현장지휘대장(안전담당)		현장지휘대장이하 (현장 대응부서)

출 동 지 시 : 방재센터(현장지휘대장) 출동지령

안전지도활용 : 현장지휘대장(안전담당)

지휘 통신망 : TRS 강남-훈련예비(현장도착 : UHF 16번 채널 사용)

◈ 훈련 시나리오

※무전기 : 통합지휘무선통신망(TETRA TRS) 및 현장도착시 UHF 16번 채널사용

연번	시 간	훈 련 상 황	세 부 내 용	비 고
1	H-05 ～ H+00	신 고	가상설정 : 개포동 구룡마을 제7B지구 비상소화장치 53호 주변 목조 가건물에서 원인미상의 화재가 발생하여 불꽃과 연기가 분출하고 연소확대가 우려되고 있는 상황
	H-05 ～ H+00	훈련상황 부여 및 출동지령	• 출동상황 부여 - 종합상황실 출동지령 → 각 안전센터에서 출동
출동대 현장활동
2	H+00 ～ H+5	임무부여 정보전달 (출동중)	- 안전담당 : 차량탑승 후 소방안전지도 접속 정보검색 · 초기화면의 건물구조, 사용년월 · 취약대상 화재진압 작전도, 풍향 등 검색 - 현장지휘대장: 상황파악 후 각 출동대 현장대응 무선 지시 - 통신담당 : 지휘차 노트북으로 안전지도 접속 후 위성사진 검색 지휘팀장) 강추 관내 비발 된 각 출동대에 알린다! 하나옥은 구룡마을 제7B지구에서 불꽃과 연기가 분출하고 남동풍이 강하여 연소가 확대중이며 인명구조요청 신고가 계속 접수되는 상황이다. 각 출동대는 속히 달아나고 비착 즉시 인명구조 및 연소 방지에 주력 할 것 지휘팀장) 포하나 여기 여덟 개포대) 여기 포하나 지휘팀장) 달하나 중 상황 속보토록 하고 구룡마을 제8지구지역으로 진입 및 비상소화장치 49호에서 부서 후 65mm 수관 전개 및 연소방향 위쪽 풍횡측에서 연소방지에 주력하고, 포셋은 삼성탱크차와 중계급수 대형을 유지하고 수리확보를 철저히 하도록 개포대) 사칠 지휘팀장) 삼하나 여기 여덟 삼성대) 여기 삼하나 지휘팀장) 삼성대는 제8지구 방향 진입하여 개포탱크차 후면에 부서하고 65mm 수관을 전개하여 연소방향 아랫쪽 풍횡측에서 연소방지에 주력하고, 삼성탱크는 개포탱크차와 중계급수 대형을 유지하여 수리확보를 철저히 하도록. 지휘팀장) 수하나 여기 여덟 수서대) 여기 수하나 지휘팀장) 수서대는 제8지구쪽으로 진입하여 삼성탱크차 후면에 부서 후 삼성펌프차에서 65mm 수관을 전개 후 풍상측에서 연소방지에 주력하고, 수서탱크차는 자치회관으로 진입하여 제1연결송수구 점유 및 송수하도록	지휘대

			지휘팀장) 백 하나 여기 여덟! 구조대) 여기 백하나 지휘팀장) 100대는 대원들을 2개조로 편성해서 1조는 제7B지구 27호 및 45 호 중증독거장애인을 인명구조하고, 2조는 LPG가스통 등 인화물질 사전제거와 거주자 피난유도 및 인명검색 실시할 것 현장안전) 현장안전담당이 각 출동대에 알립니다. 현재 하나옥 48에는 풍속5m/sec의 남동풍이 불고 있으니 비화경계 및 연소방향을 주시하고, 모든 대원은 공기호흡기 등 개인안전장비를 철저히 착용하고 현장활동은 반드시 2인1조로 안전사고 방지에 철저를 기해주기 바랍니다.
3	H+5 ~ H+10	화재진압활동 (현장도착)	개포대) 포둘 사팔비착, 제7B지구 부근에 화염과 농연이 분출하고 바람이 불어 연소확대가 우려되고 있는 상황임. 후착대 신속하게 지원바람. 삼성대) 삼둘 사팔비착, ( 상황을 속보한다) 지휘차 도착) 열 비착 지휘팀장) - 촬영요원(감식) : 지휘차 탑승시부터 소방안전지도 활용 장면(단말기 및 지휘차 노트북) 영상 전송 - 안전담당 : 단말기에서 액정화면 분리하여 하차후 출동차량 동태 확인 구조대) 구조대 사팔비착, 구조대원 화점 진입중 수서대) 삼둘대 사팔비착, (상황을 속보한다) 지휘팀장) 화점에서 화염과 농연이 분출하고 화재가 확대되고있으니 각 대는 연소방지에 주력하고, 구조대는 요구조자 대피유도 및 인명검색 철저히 하여 보고 할 것 구조대) 여덟 여기 백하나,(인명구조사항 보고) 요구조자 중증장애인 2명 인명구조 실시함. 추가 인명검 색 실시한바 거주민 대피완료 지휘팀장) 열, 여기 여덟. 화재는 현 시간 완진. 인해 열둘 완진 내용은 가건물 2개동 완전소실. 지휘차) 사칠 화재조사) 열 여기 열 여섯 (피해내용 보고) 부동산- 동산- 피해액 – (인명피해) - 없음, 인명대피 00명 지휘차) 사칠 지휘대장) 이상 불시출동 훈련을 마친다. 각 대는 인원, 장비 안전하게 철수!!	화재진압대

1. 훈련장소 및 출동경로

2. 출동대별 부서 및 임무

※ 화점 : 비상소화장치함 53호 일대

구 분	출동대	장비	부서위치	임 무
선착대	개포	펌프	비상소화장치함 49호	65mm 수관 전개 진입
		탱크	개포펌프차 15m 후면	펌프차 급수 및 중계급수 대형 유지
2착대	대응단	펌프	개포탱크차 15m 후면	65mm 수관 전개 진입
		탱크	삼성펌프차 15m 후면	펌프차 급수 및 중계급수 대형 유지
		구조대	공영주차장 출입구	제7B지구 중증독거장애인 구조 및 거주자 피난유도 등
3착대	수서	펌프	삼성탱크차 15m 후면	65mm 수관 전개 진입
		탱크	제1 연결송수구 전면	제1 연결송수관 점유․ 송수 및 지상식 56호 수리점유