지하식소화전 보온 시방서

은평소방서

<대응총괄팀>

지하식소화전 보온 시방서

□ 보온 시공 방법

1. 지하식 원형 소화전 철개를 개방한다.

2. 기존 보온 잔해를 제거한다.

3. 아래규격에 따라 제작한 보온재를 소화전 몸통에 덮는다.

4. 소화전 철개를 닫는다.

□ 보온재 재질 및 규격

1. 재질 : 두나론 시트(은박아트론보온재)

2. 규격 : 두께 3.1cm, 지름 60cm, 길이 100cm,

□ 뚜껑단면도 및 몸체견양도 (일체식)

두께3.1cm

높이100cm

지름60cm

□ 설치그림

보온재

□ 기타 요구 사항

1. 본 시방서는 지하식 소화전 및 급수탑 보온조치 작업에 적용한다.

2. 가공한 보온재를 넣기 전에 기존 보온잔해를 제거한다.

3. 손잡이와 몸통, 뚜껑은 접착제와 고정 철물을 이용하여 고정 후 테이프로

마감한다.

4. 본 공사는 붙임 설계도서에 의거 감독원의 지시에 따라 시행한다.

5. 본 공사에 명시되지 아니한 경미한 사항 발생 시 감독원의 지시에

따라 공사업자 부담으로 시행한다.

6. 공사업자는 시공 전에 안전시설 및 조치를 철저히 하고 감독원의 추가

안전조치 요구가 있을시 이에 따를 것이며, 공사로 인하여 발생되는

제반 사고에 대하여 공사업자가 원상복구 및 보상 등에 대한 모든

책임을 진다.

7. 하자기간은 준공일로부터 1년 이내로 하되, 준공 시 하자보증서를 제출

하여야 한다.

8. 공사업자는 본 공사의 공정별(시공 전․중․후)로 사진을 촬영하여 제출한다.

9. 기타 상기 이외의 사항이 발생 시 유사한 조항 및 감독원의 지시에

따라 시공하되 이를 위반할 시는 제 규정에 의한 조치를 감수하여야 한다.