신설 소방용수시설 현장확인 결과 보고

난곡119안전센터

1.

연번	식별	위 치 (상호명)	수압 (㎏/㎠)	인 근 소화전과의 거 리		검사자	검사일	확인자	확인 결과	휴대정보시스템 전산입력여부	비고
				관리 번호	거리 (Μ)
1	지하식	관악구 난곡로 55길 24	3(㎏/㎠)	4404	20	표기승 안태희 김대홍	2017. 09.09.(토)	표기승	양호	입력 완료	소화전황색표시선이 심하게오염됨

2.

연번	설치 위치	도로 구분	설치지점				제 수 (배수)변	배관 규격	심 도 (지면으로 부터 전실바닥까지)	배수 철개	제수변 철개 지름	비고
			～家 ～빌라	전․후 좌․우	～부터	～미터	유․무	～㎜	～㎝	원형 각형	～㎝
1	주거지역	차도	난곡로55길21	전면			유	200	150	원형	65

☞ 설치위치 : 주거지역, 상가지역, 공업지역, 고지대, 시장지역, 소방차진입불가지역, 기타 등

☞ 도로구분 : 차도, 인도, 기타

3.

현장확인 사진

▶지하식(난곡로55길 24)
출수전 외관사진	출수사진