신설 소방용수시설 현장확인 결과

현장대응단

1.

연번	식별	위 치 (상호명)	수압 (㎏/㎠)	인 근 소화전과의 거 리		검사자	검사일	확인자	확인 결과	휴대정보시스템 전산입력여부	비고
				관리 번호	거리 (Μ)
1602	지상식	아가토스튜디오	3	110051246	20M	사.김진일	2016.9.8.	위.윤복현	양호	○

2.

연번	설치 위치	도로 구분	설치지점				제 수 (배수)변	배관 규격	심 도 (지면으로 부터 전실바닥까지)	배수 철개	제수변 철개 지름	비고
			～家 ～빌라	전․후 좌․우	～부터	～미터	유․무	～㎜	～㎝	원형 각형	～㎝
1602	상가지역	인도	아가토스튜디오	전면	전면	3M	유	100	80	원형	65

☞ 설치위치 : 주거지역, 상가지역, 공업지역, 고지대, 시장지역, 소방차진입불가지역, 기타 등

☞ 도로구분 : 차도, 인도, 기타

3.

현장확인 사진

※ 소방용수시설 근접 촬영해서 디지털 사진으로 보고요망(용량최소화) !

▶지하식(삼성동 294-12)
출수전 외관사진	출수사진

봉천안전센터

1.

연번	식별	위 치 (상호명)	수압 (㎏/㎠)	인 근 소화전과의 거 리		검사자	검사일	확인자	확인 결과	휴대정보시스템 전산입력여부	비고
				관리 번호	거리 (Μ)
1	지하식	봉천동 860-57	3.5	1099	33	소방위 이성하등 4명	2016.9.7.(수)	센터장	양호	입력 완료
2	지하식	봉천동 673-228 성신빌라	3.5	비소 48	40

2.

연번	설치 위치	도로 구분	설치지점				제 수 (배수)변	배관 규격	심 도 (지면으로 부터 전실바닥까지)	배수 철개	제수변 철개 지름	비고
			～家 ～빌라	전․후 좌․우	～부터	～미터	유․무	～㎜	～㎝	원형 각형	～㎝
1	주거지역	차도	삼일 오피스텔	좌측	삼거리	1.5	유	80	90	원형	일체형
2	주거지역	차도	성신빌라	전면	빌라입구	30	유	80	120	원형	일체형	전실배수불량

☞ 설치위치 : 주거지역, 상가지역, 공업지역, 고지대, 시장지역, 소방차진입불가지역, 기타 등

☞ 도로구분 : 차도, 인도, 기타

3.

현장확인 사진

▶지하식(봉천동 860-57)
출수전 외관사진	출수사진

현장확인 사진

▶지하식(봉천동 673-228)
출수전 외관사진	출수사진