[붙임]

지상식 소화전 점검 소요시간 측정

구 분	시 간 (소요시간)		비 고	사 진
현장도착	H 00:00	0.5˝	-도착과 동시 주변상황 확인	동영상
외관점검	H 00:01	0.5˝	-파손, 매몰, 손괴, 변형 여부 등	동영상
정밀점검 (기능 및 작동시험 포함)	H 00:04	2˝	-스핀들, 제수변 작동 및 배관이음부 누수여부 등 확인	동영상
		1˝	-스핀들 개방 출수(수압) 확인	동영상
		0.5˝	-스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인	동영상
주변정리	H 00:08	3.5˝	-각종 밸브 잠금 확인 및 캡(뚜껑) 폐쇄 상태 확인, 점검 기자재 확인 -지상식 소화전 세척 -제수변 청소 및 토사제거 -주변 청소 등	동영상
현장이동	H 00:10	2˝	-서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용	동영상

※ 소화전 점검 소요시간 측정과정의 삽입 및 수정 가능