소방용수시설 점검요령

소화전 설치 표준도
지상식 소화전
지하식 소화전

1

2

표준도에 표시된 ①번 소화전 밸브를 완전 개방시키고, ②번 제수밸브를 1~2바퀴 천천히 개방하여 배관 내 정체되었던 적수를 퇴수시키며 맑은 물이 나올 때 까지 기다린다. (※ 맑은 물이 나오기 전까지 제수밸브를 잠그거나 개방을 하여서는 안 됨.)

이후 ②번 제수밸브를 개폐해도 되며, 점검이 끝날 시 마무리는 역순으로 ②번 제수밸브를 먼저 잠그고 ①번 소화전 밸브를 잠가야 한다.