연번	관리번호	위 치	식 별	배관구경 (mm)		점 검 결 과			사용 가부	조사일 조사자
						수 압 (㎏/㎠)	양호/불량 (불량 시 내역)	설치깊이 (지상식 제수변 심도)
1	40	강.마곡동728-247 (도로삼거리에서 인도25m)	지상식	200		3.0	불량 (출수불능)	1.5M	부	04월 05일 이우양 외 2명
2	41	강.마곡동730-65 (홈앤쇼핑 사옥 신축공사펜스 인도2m)	지상식	200		3.0	양호 (캡1개파손)	1.2M	가	04월 05일 이우양 외 2명
3	42	강.마곡동730-687 (엠벨리1406동 길건너인도)	지상식	300		3.5	양호	1.2M	가	04월 05일 이우양 외 2명

현지확인 결과서