2022년도 3월 소방용수 담당자 (1팀)

≪1팀 139개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	조현배	신문로2가	207, 211, 212, 201, 60, 203, 340, 204, 205, 210, 220, 209, 208, 저7	14	60 (↓고장,사용가)-제수변스핀들 안잠김 203 (↓고장,사용가)-뚜껑 한쪽 파손
2	민병찬	신문로2가	213, 214, 저8, 216, 322, 192, 206, 218, 219, 358, 193, 221, 190, 188, 189, 357	16	216 (↓고장,사용가)-제수변스핀들 안잠김 193 (↓고장,사용불) - 소화전 뚜껑 고착
3	임혜정	당주동	323, 187, 215, 197, 196, 195, 194, 151, 78, 324, 365, 81, 329, 77, 191, 61	16	215 (↓고장,사용불) - 제수변밸브 누수 194 (↓고장,사용가)-제수변스핀들 파손 77 (고장,사용가↑) - 몸통 스핀들 고장(헛돔) 78(고장,사용불↑)- 몸통소화전 파손
4	김영빈	적선동	256, 257, 75, 259, 258, 252, 144, 146, 147, 145, 저5, 149, 76	13	256 (고장.사용불↑) - 몸통 및 제수변 스핀들 불량 및 누수 257 (고장.사용가↑) - 제수변 및 몸통기울어짐 258 (↓고장.사용가) - 몸통스핀들 불량 149 (고장,사용가↑) - 몸통 스핀들 고장	세저-005 (임시폐전)
5	권혁범	적선동	141, 143, 142, 249, 255, 251, 250, 저10, 254, 253, 68	11	249 (↓고장.사용가) - 제수변스핀들 뭉치망실 68 (고장.사용가↑) - 몸통소화전 균열 및 누수
6	조승용	내수동	82, 368, 85, 148, 83, 86, 84, 65, 57, 62, 79, 150, 80, 63	14	85 (↓고장-사용불) - 스핀들 불량 83 (고장-사용불↑) - 몸통스핀들 불량(이탈) 79 (↓고장-사용불) - 제수변 스핀들 불량
7	이찬표	내자동	66, 64, 67, 70, 332, 72, 69, 73, 저4, 58, 74, 328, 326, 327	14	69 (고장-사용불↑) - 몸통 스핀들 헛돔
8	윤현철	평동	199, 164, 166, 170, 163, 361, 171, 165, 360, 349, 378	11	164 (고장,사용불↑) - 몸통스핀들불량 163 (고장,사용불↑) - 몸통스핀들 불량
9	김중훈	평동 송월동	308, 307, 172, 169, 168, 313, 310, 311, 316, 167 317, 319, 359, 198, 저13, 315, 306, 314, 312, 309, 321	21	321(고장,사용가↑) - 제수밸브누수 및 토사붕괴
10	박종민	비상소화장치	71, 200, 202, 153, 225, 226, 304, 243, 109	9
계			지상식 50개, 지하식 83개, 저수조 6개	139	21	1

2022년도 3월 소방용수 담당자 (2팀)

≪2팀 131개소≫                                                                                                         이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	이종훈	삼청동	98, 96, 95, 97, 105, 104, 333, 346, 120, 115, 126, 116	12	104 (고장, 사용불) - 스핀들 및 제수변 불량
2	조용준	삼청동	114, 338, 334, 125, 351, 99, 123, 124, 298, 299, 107, 112	12
3	한영호	삼청동	119, 352, 339, 108, 111, 118, 301, 353, 100, 106, 102, 300	12
4	강영석	삼청동	354, 305, 152, 155, 154, 156, 158, 159, 160, 239, 157, 161	12
5	김성은	삼청동 사간동	101, 335, 103, 122 121 ,344, 162, 88, 87, 370, 91, 342, 90, 94	14	122 (고장, 사용가) - 스핀들고장
6	박석규	안국동 사간동	222, 224, 343, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 366, 233, 93, 373, 223	15	235 (고장, 사용가) - 제수변 스핀들 불량
7	신치호	수송동 관훈동	51, 45, 46, 186, 341, 저6, 급2, 185, 283, 282, 181, 184, 179, 182, 330	15	282 (고장, 사용불) - 제수변 손상 184 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 고장 330 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 고장
8	소병만	수송동 관훈동	52, 53, 43, 367, 175, 173, 183, 180, 174, 178, 1, 325, 2, 3, 4	15
9	이소은	견지동 관훈동	49, 54, 55, 56, 177, 345, 11, 9, 10, 8, 5, 6, 7, 50, 48	15	10 (고장, 사용불) - 지상식 스핀들 불량
10	김남훈	비상소화장치	59, 110, 113, 117, 128, 302, 374, 127, 336	9	110 (고장, 사용가) - 몸통 스핀들 불량 128 (고장, 사용불) - 몸통 스핀들 불량(빠짐)
계				131	9

2022년도 3월 소방용수 담당자 (3팀)

≪3팀 117개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	권봉수	관철동	17, 18, 19, 32, 33, 273, 274, 275, 276 (21, 22, 35)	12
2	조영삼	관철동	저2, 20, 25, 26, 27, 277, 278, 279, 348 (24, 23, 28)	12
3	김종철	관철동	34, 36, 37, 38, 39, 40, 저3, 280, 337 (41, 29, 30, 31)	13	29 (고장,사용불) - 스핀들 불량, 뚜껑 손잡이 파손 34 (고장,사용가) - 제수변 스핀들 잠기지 않음
4	천관정	관철동, 서린동	42, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 331, 356	9	130 (고장,사용불) - 몸통 스핀들 불량 132 (고장,사용불) - 관구 스핀들 고장, 수압 약함
5	배상식	서린동	136, 137, 138, 139, 140, 260, 261, 293, 295, 369	10	137 (고장,사용불)-제수변,몸통 모두 개방해도 출수 안됨 261 (고장.사용가) - 지하식 전실내 제수변 매몰
6	강신애	청진동	저12, 133, 262, 263, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 364	11	290 (고장,사용가) - 제수변 스핀들 불량, 몸통 스핀들 휨, 수압 매우 약함 296 (고장,사용가) - 몸통 스핀들 고장 364 (고장,사용불) - 몸통 및 제수변 스핀들 고장
7	전병록	청진동, 공평동	14, 16, 264, 284, 285, 286, 287, 288, 320, 375 (281, 372, 265, 266)	14	16 (고장,사용불) - 출수불능 264 (고장,사용불) - 제수변, 몸통 스핀들 고장 285 (고장, 사용불) - 몸통 스핀들 고장
8	이준영	공평동	저1, 12, 13, 15, 245, 246, 303, 347, 355, 363, 371 (267, 268, 269)	14	245 (고장,사용불) - 지상(전)→지하식(현)변경, 출수불능 303 (고장,사용불) - 제수변 스핀들 아래로 누수, 배수불량, 출수불능
9	장진원	비상소화장치	44, 47, 89, 92, 176, 234, 241, 247	8	176 (고장,사용가) - 몸통 스핀들 열린 상태에서 헛돔	241 (임시폐전)
10	김태언	인사동	저9, 236, 237, 238, 240, 242, 244, 248, 376, 377(350, 270, 271, 272)	14	271 (고장.사용가) - 몸통 스핀들 불량
계				117	16	1