【붙임 2】

소방용 화학보호복 규격서 개정안 검토  의견서

<동작119구조대>

(개정안)	(수정 요구안)	(요구 사유)
3.11 “Type 1“라 함은 소방용 공기호흡기 내장형형태 및 캡슐 보호복(Encapsulating suit)으로 오염농도가 현저히 높은 위험지역(Hot zone)에 투입하여 화재진압 및 인명 구조가 가능한 진압복을 말한다. * 위험지역 : 오염물질 사고지역으로부터 30 ~ 100m 지점(상황에 따라 달라짐)	○보호복의 재질의 딱딱한 재질로 활동상의 제한이 따름	○ 부드러운 재질로 개선되면 활동하기 용이할 것으로 사료됨