【붙임 2】

소방용 화학보호복 규격서 개정안 검토  의견서

< 동작소방서 >

(개정안)	(수정 요구안)	(요구 사유)
3.11 “Type 1“라 함은 소방용 공기호흡기 내장형형태 및 캡슐 보호복(Encapsulating suit)으로 오염농도가 현저히 높은 위험지역(Hot zone)에 투입하여 화재진압 및 인명 구조가 가능한 진압복을 말한다. * 위험지역 : 오염물질 사고지역으로부터 30 ~ 100m 지점(상황에 따라 달라짐)	< 삭 제 >	○ 보호복의 Level 구분으로 중복되는 Type 삭제
4.3.1.1 Level A 보호복의 원단은 내화학성 및 난연성을 가져야 하며, Level B, Level C 보호복의 원단은 내화학성을 가져야 한다.	4.3.1.1 소방용 화학보호복의 원단은 내화학성 및 난연성을 가져야 한다. <이하>삭제	○난연성여부에 따른 보호복의 구분은 불필요, 이에 Level A방호복하나로 통일하여 예산절감효과 기대.
4.3.1.1 Level A 보호복의 원단은 내화학성 및 난연성을 가져야 하며, Level B, Level C 보호복의 원단은 내화학성을 가져야 한다.	Level B, Level C 보호복의 원단은 내화학성 및 난연성을 가져야 한다.	현장에서 안전사고 방지위해 난연성을 가저야 한다