소방자동차 안전운행 지침(안) 검토의견서

용산소방서

지 침(안)	검 토 의 견
	수정안	수정사유
Ⅱ특수한 상황에서의 안전수칙 중 ○ 제한속도초과(P18) 제한속도에서 최대20KM/h 초과가능	제한속도에서 최대20KM/h 초과가능(단,긴급한 구급출동,화재출동및훈련은 예외)	긴급한 구급출동이나 화재현장에서는 현실성이 떨어짐
소방자동차 교통사고 방지대책 중 ○ 지정대상자: 본서 장비팀장(담당)또는 장비반장	소방자동차 교통사고 방지대책의 ○ 지정대상자: 본서 장비팀장(담당)또는 장비반장 또는 각 센터 팀장(센터장)	실제 각 센터 차량의 운행과 안전을 팀장과 센터장이 담당
소방자동차 교통사고 방지대책 중 ○ 관리자가 처리하여야 할 사항 – 운전원의 신체 및 심리상태를 확인하여 임무를 부여함	○ 관리자가 처리하여야 할 사항 – 운전원의 신체 및 심리상태를 확인하여 운전원이 질병 및 과로등 건강상 이상이 있을 때 연가 및 타운전원으로 대체등 신속하게 처리하고 임무를 부여함	운전원의 신체 및 정신상 건강이 있을시 차량사고 및 현장 안전사고 위험이 높기 때문임
소방자동차 교통사고 방지대책 중 2. 운전요원 교육 ○ 소방장비에 관한 지식과 조작능력을 향상시키고 관내 지리및수리 현황을 숙지하도록 함	○ 소방장비에 관한 지식과 조작능력을 향상시키기 위하여 운전원 교육을 타 교육보다 우선 교육을 받을수 있게 하고, 관내 지리및수리 현황을 숙지하도록 함	운전원은 차량 과 동승한 직원들의 안전뿐 아니라, 시민들의 안전과도 밀접하게 관련되어 있기 때문에, 교육을 타 교육보다 우선 교육을 받을수 있게 하여 안전사고를 방지하여야 함

지 침(안)	검 토 의 견
	수정안	수정사유
참고2 소방자동차 긴급출동 운행시 안전운행 10훈 중 8. 후진하는 경우에는 후진방향,위치 및 장애물 등을 확인한 후 서행하고 사각이 있을 경우는 안전여부를 반드시 파악한다.	8. 후진하는 경우에는 후진방향, 위치 및 장애물 등을 확인한 후 서행하고 사각이 있을 경우는 안전여부를 반드시 파악한다. 또, 동승한 승차대원은 반드시 하차하여 안전하게 후진하도록 유도한다.	후진하는 경우 사각지대 및 각종 장애물이 있을 경우, 확인하기 어려우므로 안전사고가 우려됨
참고2 소방자동차 긴급출동 운행시 안전운행 10훈 중 8. 현장 도착 시에는 현장 작업 전에 반드시 고임목을 이용하여 소방차를 안전하게 고정주차 후 현장 활동을 실시한다.	8. 현장 도착 시에는 차량 승차대원이 하차하여 현장 작업 전에 반드시 고임목을 이용하여 소방차를 안전하게 고정주차 후 현장 활동을 실시한다.	운전원이 하차 후 고임목을 고이면, 차량이 미끄러져 실제 여러 건의 사고가 있었음
4. 긴급출동시 안전수칙 준수 중 ○ 현장부서시 유의 사항 핸드브레이크 작동 및 고임목 설치	○ 현장부서시 유의 사항 운전원은 핸드브레이크 작동 하고 차량 승차대원은 하차하여 고임목을 설치할 것	운전원이 하차후 고임목을 설치하면 차량이 미끄러져 실제 여러 건의 인명사고 및 물피 사고가 있었음