소방장비(유압콤비툴세트) 사용불능 보고서

장비명(건명)	유압콤비툴세트	관리부서	신영119안전센터
고 장 일 시	2014.06.20.	장 소	신영119안전센터 차고
장비모델	TPU20(홀마트로)
조치사항	소방장비전문업체(경진인터내쇼널) 점검의뢰 및 전문가 의견 수렴
원인 및 상태	1996년도 구입된 장비로 노후로 인하여 엔진펌프 이동시 약간의 기울림에도 유압엔진펌프 연료 과다 누유되며, 엔진펌프 과다 노후로 인한 출력저하 문제가 발생함
전문가 의견	유압구조장비 납품 및 전문업체(경진인터내쇼널)에 점검 의뢰한바 내용 연수 과다 경과로 인하여 무리하게 수리하여 사용시 다른 부분에서 지속적인 문제가 발생할 확률인 높으며 특히 엔진부분의 출력 저하 등의 문제로 현장에서 사용이 어려운 상황이며, 현재 단종된 제품으로 부품교체 등의 어려운 상황(경진인터내쇼널 민명국 과장 : *************)
담당자 의견	18년 이상 사용한 노후 장비로 수리하여 사용시 현장에서 작동 불능 등의 문제가 발생할 수 있으며, 특히 600bar 이상의 고압에서 장비가 작동되므로 무리하게 사용시 대원 안전사고 발생이 우려되므로 2014년 하반기 불용 처분후 차후 본부 예산편성시 구입요망
그 밖의 사항	2013년 8월 30일 유압구조장비 엔진펌프와 호스릴 카플링 연결부분 과다 누유로 고장발생보고 (문서번호 : 신영119안전센터-3803)후 전문업체(경진인터내쇼널)에 의뢰 수리하여 사용하였으나 노후로 인한 연료 과다 누유 등 문제가 발생함