※ 주력소방차: 소방펌프차, 화학차(고성능포함), 고가사다리차, 굴절사다리차

참고 2		소방장비분야 주력소방차 운용 능력 평가 점검표

차량 점검·조작 및 응급조치능력 점검표 <펌프탑재>

시도·관서	차량번호(차종)	담당자	총 점

평가 기준	세부평가항목	배점 100 (2.5)	평가점수	비고
◦ 차량 관리 및 펌프 조작		20
․ 차량 관리실태 ※ 2022.1.1. ~ 8.31. 기준, 부적절 시 건당 감점 -1점	차량 관리 적정성 ※고장발생 및 수리내역확인	5
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	5
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	주차브레이크 작동
․ 펌프작동 순서의 신속성 및 적합성 ※ 항목별 부적절 시 감점 -1점(메인밸브→PTO→RPM 조작)	작동순서 여부 적정성	5
․ 폼 조작법 이해(구조, 원리 및 작동, 세척방법) ※ 송수밸브→폼 메인밸브→폼액 조절밸브 조작 ※ 사용 후 세척 방법, 폼 역류 이유 등 ※ 평가별 순서 및 방법 설명 부족시 감점 -1점	폼 작동 순서	3
	폼 조절밸브 적정 사용	2
◦ 조작능력		20
․ 중계방수 방법(평가관 A차 B차 지정) ※ 중계방수시 소방호스 사용여부	응급상황에 따라 점검 및 조치 능력 확인 (상10점, 중8점, 하6점) (상5점, 중4점, 하3점)	5
․ 흡수 후 방수(평가관 지정장소)		10
․ 신속한 방수 방법(공동현상 방지)		5
◦ 비상조작 방법(특장전원 고장 시 응급조치)		40
․ P.T.O. 조작 방법	2개 이상 조치 방법 (상10점, 중8점, 하6점)	10
․ 메인밸브 조작 방법		10
․ 펌프 RPM 조작 방법		10
․ 진공펌프 활용 흡수 방법		10
◦ 일일 / 주간점검 능력		20
․ 일일 점검	점검부에 따른 점검 (상10점, 중8점, 하6점)	10
․ 주간 점검		10
평가점수		100
합 계

2022.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

차량 점검·조작 및 응급조치능력 점검표 <화학차>

시도·관서	차량번호	담당자	총점

평가 기준	세부평가 항목	배점 100 (2.5)	평가점수	비고
◦ 차량안전 확보		20
․ 차량 관리실태 ※ 2022.1.1. ~ 8.31. 기준, 부적절 시 건당 감점 -1점	차량 관리 적정성 ※고장발생 및 수리내역확인	5
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	5
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	주차브레이크 작동
․ 펌프작동 순서의 신속성 및 적합성 ※ 항목별 부적절 시 감점 -1점(메인밸브→PTO→RPM 조작)	작동순서 여부 적정성	10
◦ 폼 / 소화약제 조작방법		20
․ 폼 조작법 이해(구조, 원리 및 작동, 세척방법) ※ 송수밸브→폼 메인밸브→폼액 조절밸브 조작 ※ 사용 후 세척 방법, 폼 역류 이유 등) ※ 평가별 순서 및 방법 설명 부족시 감점 -1점	폼 작동 순서 (상10점, 중8점, 하6점)	10
	폼 조절밸브 적정 사용 (상5점, 중4점, 하3점)	5
․ 소화 약제별 사용 방법 및 응급처지	약제별 사용방법 숙지 (상5점, 중4점, 하3점)	5
◦ 비상조작 방법(특장전원 고장 시 응급조치)		40
․ P.T.O. 조작 방법	2개 이상 조치 방법 (상10점, 중8점, 하6점)	10
․ 메인밸브 조작 방법		10
․ 펌프 RPM 조작 방법		10
․ 진공펌프 활용 흡수 방법		10
◦ 일일 / 주간점검 능력		20
․ 일일 점검	점검부에 따른 점검 (상10점, 중8점, 하6점)	10
․ 주간 점검		10
평가점수		100
합 계

2022.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

차량 점검·조작 및 응급조치능력 점검표 <고가차>

시도·관서	차량번호(차종)	담당자	총점

평가 기준	세부평가 항목	배점 100 (2.5)	평가점수	비고
◦ 차량 관리 및 사다리 조작		20
․ 차량 관리실태 ※ 2022.1.1. ~ 8.31. 기준, 부적절 시 건당 감점 -1점	차량 관리 적정성 ※고장발생 및 수리내역확인	10
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	10
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	주차브레이크 작동
◦ 사다리 조작능력		20
․ 사다리 전개시 안정성(흔들림, 승강기, 조작순서 등)	조작방법의 적정성 (상5점, 중4점, 하3점)	5
․ 사다리 작동 전 유압PTO 및 크루즈 스위치 작동 ※ 미작동 및 부적정 작동시 감점 -1점	유압PTO, 쿠루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서	3
․ 운전석 PTO작동, 고임목 설치, 잭 부판설치 및 아우트리거 전개 정확성(주변 안전 확보 여부) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점	아우트리거 정상작동 여부 아우트리거 조작 순서	5
․ 펌프차량 이용 고층 방수 능력(방수포 조작능력) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점	펌프차량을 이용한 사다리차 중계 조작 능력	5
	펌프차량과 소통 (무선교신)	2
◦ 수동 조작 및 응급조치 방법(상황부여)		40
․ 자동 전개 후 고장발생 대응 수동조작으로 안착 (수동조작 순서, 보조엔진 활용법) ※ 아우트리거, 붐(승강기 수동조작 제외) ※ 수동조작 순서 및 보조엔진 시동불량 감점(항목별 1점 감점)	수동조작 순서 (상15점, 중13점, 하11점)	15
	보조엔진 활용	5
․ 각종 안전장치(신장, 각도, 안착, 선단감지 등)센서 위치 숙지 여부	센서 위치 숙지 (상15점, 중13점, 하11점)	15
․ 유압 상부 하부 선택밸브 위치 및 작동방법 ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점	방향 선택밸브 조작숙지	5
◦ 일일 / 주간점검 능력		20
․ 일일 점검	점검부에 따른 점검 (상10점, 중8점, 하6점)	10
․ 주간 점검		10
평가점수		100
합 계

2022.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

차량 점검·조작 및 응급조치능력 점검표 <굴절차>

시도·관서	차량번호(차종)	담당자	총점

평가 기준	세부평가 항목	배점 100 (2.5)	평가점수	비고
◦ 차량안전 확보		20
․ 차량 관리실태 ※ 2022.1.1. ~ 8.31. 기준, 부적절 시 건당 감점 -1점	차량 관리 적정성 ※고장발생 및 수리내역확인	10
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	10
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	주차브레이크 작동
◦ 굴절 사다리 조작능력		20
․ 굴절붐 전개시 안정성(흔들림, 바스켓, 조작순서 등)	조작방법의 적정성 (상5점, 중4점, 하3점)	5
․ 사다리 작동 전 유압PTO 및 크루즈 스위치 작동 ※ 미작동 및 부적정 작동시 감점 -1점	유압PTO, 쿠루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서	3
․ 운전석 PTO작동, 고임목 설치, 잭 부판설치 및 아우트리거 전개 정확성(주변 안전 확보 여부) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	아우트리거 정상작동여부 아우트리거 조작순서	5
ㆍ 펌프차량 이용 고층 방수 능력(방수포 조작능력) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	펌프차량을 이용한 사다리차 중계 조작 능력	5
	펌프차량과 소통 (무선교신)	2
◦ 수동 조작법 응급조치 방법(상황부여)		40
․ 자동 전개 후 고장발생 대응 수동조작으로 안착 (수동조작 순서, 보조엔진 활용법) ※ 수동조작 순서 및 보조엔진 시동불량 감점 -1점	수동조작 순서 (상15점, 중13점, 하11점)	15
	보조엔진 활용	5
․ 각종 안전장치(신장, 각도, 안착, 선단감지 등)센서 위치 숙지 여부	센서 위치 숙지 (상15점, 중13점, 하11점)	15
․ 유압 상부 하부 선택밸브 위치 및 작동방법 ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	방향 선택밸브 조작숙지	5
◦ 일일 / 주간점검 능력		20
․ 일일 점검	점검부에 따른 점검 (상10점, 중8점, 하6점)	10
․ 주간 점검		10
평가점수		100
합 계

2022.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)