붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 다각도 화재진압 바

개발자	소 속	동대문소방서 용두119안전센터			계급․성명	지방소방사·윤현민
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2015. 06. 18			제작비	1,000,000원
제 원	40mm 수관과 관창사이에 들어갈 수 있는 암 커플링, 수 커플링 결합체 + 2m 길이의 접이식 티타늄 + 금속합금 바
사용법 및 조작법	관창수가 현장 활동 시 고온 및 농도 짙은 연기에 의해 현장진입이 불가하다고 판단될 때 건물 밖에서 화점이 있는 건물안쪽으로 적절한 길이만큼 장비를 연장하여 화점에 직접 방수, 관창수의 안전을 확보함은 물론 적은 양의 필요한 수원으로 수손피해를 최소화하며 화재를 빠른 시간 내에 진압할 수 있는 장비임.
개 선 효 과	1. 진입이 불가능한 2층 내지 3층 화재 이미 플래시오버가 진행되어 최성기 화재에는 창문 밖으로 화마가 나오고 실내진입이 어려워 화재진압대원은 건물 외부에서 안쪽으로 방수 할 수밖에 없다. 하지만 2층 내지 3층 화재의 경우 아래에서 위 방향으로 방수를 하다보면 흔히 말하는 수관에서 나오는 물줄기가 화점으로 직접향하지 않고 각도 상 천장을 맞고 바닥으로 향해 건물 내부에 물이 점점 차 화재진압의 시간은 더디고 수손피해만 과중시키기 마련이다. 이런 경우 이 장비를 사용하여 화점에 직접 방수하여 단시간에 화재를 진압 할 수 있는 효과를 가져 올 수 있다.

개  선

효  과

2. 연소 확대 방지 시

의정부 대봉그린아파트 화재에서도 알 수 있듯이 대부분의 도시형생활주택들은 건축물과 건축물의 사이의 거리가 1m 이내로 인접해있어 화재 시 건물사이에 있는 창문 및 개구부를 통해 화마는 쉽게 옆 건물로 확대되기 마련이다. 특히 건물사이가 비좁아 관창수가 진입할 수 없어 화점방향으로 직접 방수하기 어려운 경우 이 장비를 사용하여 쉽게 화재를 진압할 수 있는 효과를 가져 올 수 있다.

3. 주택가 반 지하 및 지하층 화재

지하층 화재 시 진입이 어려운 경우 건물 밖에서 방수해야하는 어려움이 있는데 역시 각도 상 화점방향으로 직접 방수하기가 힘들다. 이 경우에도 장비를 현장에 맞는 길이만큼 연장하여 개구부 및 창문을 통해 화점에 직접방수하면 대원이 현장으로 직접 들어가지 않더라도 효과적으로 화재를 진압할 수 있다.

4. 대원의 안전이 보장되지 않을 경우

건물 내부 진입 전 출구 바로 직각 위 낙하물은 대원에게 큰 위협이 되며 또한 위험물 등을 취급하는 곳에서 대원의 부상이 고려되어 근접지역에서 방수가 불가능할 경우에는 이 장비가 필요하다. 플레쉬오버 후 화마는 천장을 타고 급격히 확산되며 대원들이 진입 시 낙하물에 의한 부상이 우려될 수 있으므로 진입 전 반드시 이 장비를 활용하여 천장에 있는 불길을 선 진압 후 현장 진입하여야 한다. 또한 위험물 화재, 자동차 화재와 같은 폭발 위험이 있어 근접거리에서 방수할시 대원의 안전이 확보되지 않는 경우에도 이 장비를 활용한다면 대원의 안전과 효과적인 방수 등 두 마리의 토끼를 잡을 수 있다.

5. 문화재 화재

2008년 숭례문 화재 시에서도 알 수 있듯 2층 상부 적심부분에 불길이 남아있어 지붕 속으로 수관을 넣어서 방수를 했으면 효과적으로 진압할 수 있음에도 불구하고 숭례문 외부에서 지붕 쪽으로 방수하여 실질적인 화재진압의 효과는 미비 했다는 것이 평가이다. 이렇듯 우리나라 문화재의 대부분은 목조건물로 그 지붕 속 내부가 불길이 쉽게 남아 있을 수 있는 구조로 설계되어 있어 화재 발생 시 지붕전체를 뜯어낼 필요 없이 내부에서 안쪽으로 이 장비가 들어갈 공간만큼만 확보된다면 장비를 연장하여 그 속으로 직접 관창을 넣어 방수하는 방법이 대두될 수 있다.

6. 잔화제거 시

건축물 화재 시 완진이 된 후 잔화제거를 하다보면 예상치 못한 곳에 불꽃이 남아있는 경우가 있다. 엄청난 양을 방수 했음에도 불구하고 불꽃이 살아있다는 건 방수가 영향을 끼치지 못하고 있다는 뜻이다. 특히 천장 반자 속이라들지 물길이 90도로 꺽여서 들어가지 않는 이상 진압하기 힘든 곳들, 그런 불꽃 잔화 제거 시에도 이 장비를 이용하여 쉽게 잔화제거를 할 수 있다.