[별지 제3호서식] 소방장비고장발생보고서
장비명(건명)	피스톨 관창 (유량조절형)	관리부서	을지로119안전센터
고장일시	2023.5.9.	장소	차고
조치사항	수리 요청
원인 및 상태	아침 교대점검 중 원인미상의 사유로 직사·분무 조절 밸브가 작동되지 않는 것을 발견함
담당자의견	제작사 수리 의뢰를 요함
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 5월 9일 장비담당자 계급 소방교 성명 이 종 원 (인) 소방기관의 장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))