[별표 2] <개정 2017. 7. 26.>
소방장비의 보유기준(제16조제1항 관련) (● 필수장비 / ○ 선택장비)
분류	종류			내용	보유기준 및 장비보유 적응성
					대원별		소방서		119안전센터	소방정대	119지역대
기동 장비	소방자동차			￭ 「소방력 기준에 관한 규칙」별표 1의 기준에 따른다.
	소방선박
	소방항공기
화재 진압 장비	동력소방펌프			엔진식			2대(○)		1대(○)		1대(○)
	피스톨 관창			직ㆍ분사 겸용/손잡이 부착형 등	￭ 소방펌프차 : 2개(●), ￭ 물탱크차 : 1개(●)
	폼 관창			포소화약제용 등	￭ 소방펌프차 : 2개(●), ￭ 소방화학차 : 2개(●)
	무반동 관창			반동감소형 등	￭ 소방펌프차 : 1개(○)
	열화상 카메라			열감지영상화 장비 등			1개(●)		1개(●)	1개(●)
	송배풍기			전기식 또는 엔진식			1대(●)		1대(●)	1대(○)	1대(○)
	사다리			복식, 거는사다리			2개(●)		1개(●)	1개(○)	1개(●)
구조 장비	라이트라인			발광케이블, 충전식 등			1개(●)		1개(●)	1개(○)	1개(○)
	연기투시랜턴			휴대용, 10W 이상	1개(●)
	철선절단기			수동식 등			2개(●)		1개(●)	1개(●)	1개(●)
	동력절단기			엔진식 등			1개(●)		1개(●)	1개(●)	1개(●)
	체인톱			엔진식, 전기식 등			1개(●)		1개(●)	1개(○)	1개(●)
	안전벨트			구조자용 (일체형/하체형)	1개(●)
				구조대상자용 (안전벨트형/삼각형)			2개(●)		2개(●)	1개(●)	1개(●)
	카라비너			잠금형, 개방형 등			50개(●)		30개(●)	30개(●)	10개(●)
	개인로프			정적로프 등, 9㎜ 이하 (20m이상) 등	1개(●)
	￭ 그 밖의 구조장비는 소방청장이 정한 구조장비 기준 고시에 따른다.
구급 장비	￭ 소방청장이 정한 구급장비 기준 고시에 따른다.
정보 통신 장비	기지국			￭ 소방기관별 1개(●)
	이동국			￭ 기동장비별 1개(●)
	휴대국			￭ 대원별 1개(●)
측정 장비	소방시설 점검장비			￭「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 9 제2호의 기준에 따른다.
	화재조사 및 감식장비			￭「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.
	일반 측정 장비		복합가스 측정기	산소, 일산화탄소, 폭발성가스 등			1개(●)		1개(●)	1개(●)	1개(○)
			공기성분분석기	호흡용공기질 분석용			1대(●)		1대(○)	1개(○)
	화생 방등 측정 장비		방사선 측정기	방사선 신호를 방사능의 양 등 일정단위로 표시하는 장비			1대(○)		1대(○)	1개(○)
			방사선 선량계	방사선의 개인별 피폭량 측정 장비			1대(○)		1대(○)	1개(○)
보호 장비	개인 보호 장비		방화복	KFI 인정품	2개(●)		￭ 개인보호장비가 필요 없는 업무를 수행하는 대원의 경우 사용빈도와 내용연수를 고려하여 보유기준을 감하여 지급할 수 있다.
			안전화		2개(●)
			안전장갑		2개(●)
			방화두건		2개(●)
			안전헬멧		1개(●)
			공기 호흡기	형식승인제품	1세트(●)		￭ 공기호흡기 구성 : 용기, 등지게, 면체, 보조마스크 ￭ 예비 용기 및 면체 각 1개를 포함
	공기호흡기 충전기			형식승인제품			1대(●)		1대(●)	1대(●)	1대(●)
	신체 및 관절 보호대			허리, 사지관절 보호용 장비	1세트(○)
	안전안경(고글)			시력 및 감염 보호용	1세트(○)
	인명구조 경보기			자동 또는 수동식 경보음 발생장비	1개(●)
	대원 위치추적장비 (송신기)			대원 위치송신기			당일 근무자별 1개(●)			당일 근무자별 1대(○)
	대원 위치추적장비 (수신기)			대원 위치수신기			2개(●)		1개(●)	1개(○)	1개(○)
	공기 공급기			이동식 급속 공기충전장비(용기형)			3대(○)		3대(○)	3대(○)	2개(○)
	공기 공급장비			유독가스 누출지역 공기공급(호스 릴형)			1대(●)		1대 (●)	1개(○)	1개(○)
	특수작업용	방열복 세트		고온 복사열 보호복	￭ 화학차 1대당 3세트(●)
		화학보호복(A급)		유독 및 화학물질 보호복(KFI인정품)			2벌(●)		2벌(●)	2벌(●)	1벌(○)
		내전복(耐電服) 세트		고압전기 방호복			1벌(○)		1벌(○)		1벌(○)
보조 장비	기록보존용	디지털 카메라		정지, 이동 사진 촬영용			2개(●)		1개(●)	1개(●)	1개(●)
		디지털 캠코더		영상 촬영용		1개(●)		1개(○)		1개(○)	1개(○)
		차량용 운행기록계		차량용 전자지도	￭ 소방자동차 : 1대(●)
	정비기구	소방자동차 정비공구		소방자동차 정비 공구 세트	￭ 소방자동차 : 1세트(●)
		공기압축기		압축공기 생산 장비		1대(●)		1대(●)		1대(●)		1대(○)
		면체세척기		공기호흡기용 면체 세척 장비		1대(●)		1대(○)
		방화복세탁기		방화복 전용 세탁기		1대(●)		1대(●)		1대(●)		1대(○)
		고압세척기		소방호스 등 소방장비 고압 세척용		1대(●)		1대(●)		1대(●)		1대(○)
		소방호스 건조기		소방호스 건조 장비		1대(●)		1대(●)		1대(●)		1대(●)
		이동식 발전기		동력식	￭ 소방펌프차 : 1대(●)
	현장지원	출입통제선		현장 진출입 통제용	￭ 소방펌프차 : 1동(●)
		차량이동기		주정차 차량 이동		1대(●)		1대(●)		1대(○)		1대(○)
	그 밖의 장비	인명구조매트		공기주입형 또는 패드형 안전매트		1세트(●)		1세트(○)		1세트(○)		1세트(○)
		공기안전매트		실린더 또는 팬식 안전매트		1세트(●)		1세트(○)		1세트(○)		1세트(○)
		안전 매트리스		패드형	￭ 소방펌프차 : 1개(●)
		수중펌프		전기식			5대(●)		3대(●)	1대(●)	1대(●)
비고 1. 필수장비(반드시 구매하여야 하는 장비), 선택장비(시ㆍ도의 여건에 맞게 구매하는 장비) 2. "대원"은 소방기관에 근무하는 소방공무원과 「소방기본법」 제16조 및 16조의2에서 규정한 소방활동 및 지원활동에 종사하는 의무소방원, 의용소방대원을 포함한다. 3. "전담의용소방대"는 「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 제2조제4항」에 따라 화재 등을 전담하는 의용소방대를 말하며 전담의용소방대의 장비보유기준은 「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률」시행규칙 제2조제3항에서 정한 기준에 따른다. 4. "소방서"는 소방서와 청사를 같이 이용하는 119안전센터를 포함한다. 5. "소방정대"의 장비 보유기준은 별도 청사를 이용하는 경우로 한정한다. 6. 공기호흡기 충전기를 보유해야 하는 소방기관이 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제8조제1항제1호에 따른 시설기준과 기술기준에 적합한 충전시설을 이용하여 공기를 충전하는 경우에는 공기호흡기 충전기를 선택하여 보유할 수 있다. 7. 인명구조매트 및 공기안전매트의 경우 해당 매트가 소방사다리차에 적재되어 있으면 보유기준을 충족한 것으로 본다. 8. 소방기관의 장은 지역 여건 등을 고려하여 소방장비 보유기준을 가감할 수 있다. 다만, 필수장비의 경우에는 보유기준 미만으로 보유해서는 안 된다.