[별지 6호 서식]

소방장비 정밀점검결과서

제 20150026 호

1. 점검의뢰인

- 성      명 : 권 순 경

- 소방기관명 : 서울소방재난본부(강서소방서)

- 주      소 : 서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)

2. 점검대상

접수일자	접수번호	연 번	장비분류	비 고
2015.02.11	2015-026	31	펌프차	81다1041

3. 정밀점검 종합결과 :

점검항목

기준이 있는 경우 기준내용 또는

세부 부품명칭

점검결과

비    고

- 붙 임  서 류  참 조 -

붙임 :  소방장비 정밀점검세부결과서 1부

2015년  04월  02일

한국소방산업기술원

비고 : 1. 위 검사결과는 의뢰자가 제시한 소방장비에 대한 정밀점검 결과이며, 장비명칭은 신청인이 제시한 것입니다.

2. 이 결과통보서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광보, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 다수 소방장비로 내용이 많은 경우 붙임으로 첨부합니다.

총 : (  )페이지 중 ( 1 )페이지

정밀점검 세부결과서
우 446-909 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331번지(구:지곡동 136번지) TEL:031-289-2971. FAX:031-287-1067					쪽 중 ()쪽
소방장비 검사검수 센 터	접 수 번 호 (점검일자)	2015-026 (2015.03.26)	신 청 기 관	강서소방서 (방화119안전센터)
	특장 제조사	남 영	등 록 일 자	2006.01.20
	차량 제조사	현 대	장 비 명 (연번)	펌프차 (31)
	차 량 번 호	81다1041	차 대 번 호	KN93J7MJDSB02007
	주행거리(km)	48265	정 수 번 호 (승인일자)	-
종 합 의 견	◎ 정밀점검 실시 결과 ‣ 소방펌프, 진공펌프, 펌프실(조작판), 물탱크 장치, 조명장치, 포 소화장치 혼합설비 및 기타사항 등의 정밀점검 실시결과는 아래와 같습니다. 1. 소방펌프 / 진공펌프 / 물탱크 / 조명장치 / 포 소화장치 - 펌프실 조작판 작동 상태 점검 : 조수석 방수구밸브 밀폐 및 디지털수량계,RPM 불량 - 소방펌프 성능 점검 ㄱ. 방수압력 성능 점검 : 특이사항없음 ㄴ. 펌프 내시경 점검 : 특이사항없음 ㄷ. 자위분무장치 성능 점검 : 조수석 반사판 탈락 ㄹ. P.T.O 구동축 점검 : 특이사항없음 - 진공펌프 성능 점검 ㄱ. 진공펌프 성능 점검 : 특이사항없음 ㄴ. 자동양수장치 작동 점검 : 특이사항없음 - 물탱크 내부 상태 점검 : 특이사항없음 - 방수포 성능 점검 : 특이사항없음 - 조명장치 성능 점검 : 특이사항없음 - 포 소화장치 성능 점검 : 특이사항없음 2. 기타사항 - 에어누기 점검 : 특이사항없음 - 차량 하이스캔 점검 : 특이사항없음 - 배터리 성능 점검 : 특이사항없음
점 검 자	박 현 배, 임 용 태, 이 호 종

정 밀 점 검 결 과
연번-31		쪽 중 ()쪽
구 분	점검 항목		판 정	판정 사유(부적정시)	비고
1. 소방 특장 부분	1. 소방펌프
	1.1 소방펌프의 작동상태의 적정성		부적정	운전석 반사판 탈락
	2. 진공펌프
	2.1 진공펌프의 작동상태의 적정성		적정
	3. 펌프실 조작판
	3.1 부착상태 및 각종 밸브 작동상태 적정성		부적정	조수석 방수구밸브 밀폐 불량
	3.2 각종 배선의 연결상태		부적정	디지털수량계,RPM 불량
	4. 물탱크
	4.1 물탱크 및 연결장치 등의 적정성		적정
	5. 포 소화장치 혼합설비
	5.1 포소화장치 설치상태에 대한 확인		적정
	5.2 각종 밸브 및 펌프 작동 상태		적정
	5.3 포 소화장치의 기능시험		적정
	6. 조명장치
	6.1 조명장치의 작동상태		적정
	7. 분말소화장치
	7.1 분말소화장치 작동상태에 대한 확인		해당없음
	8. 가스 소화장치
	8.1 CO2(이산화탄소) 소화장치 작동상태에 대한 확인		해당없음
	8.2 할로겐화합물 소화장치 작동상태에 대한 확인		해당없음
	9. 기타사항
	9.1 방수포 작동상태의 적정성		적정
	9.2 에어 공급장치의 상태		적정

정 밀 점 검 결 과
연번-31		쪽 중 ()쪽
- 방수압력 성능 점검 - 방수포 성능 점검		- 진공펌프 성능 점검
- 펌프 내시경 점검		- 펌프실 조작판 작동 상태 점검
현상 및 진단	- 방수압력 성능 점검 : 특이사항없음 - 방수포 성능 점검 : 특이사항없음 - 진공펌프 성능 점검 : 특이사항없음 - 펌프 내시경 점검 : 특이사항없음 - 펌프실 조작판 작동 상태 점검 : 조수석 방수구밸브 밀폐 및 디지털수량계,RPM 불량

정 밀 점 검 결 과
연번-31		쪽 중 ()쪽
- 조명장치 성능 점검 - 포 소화장치 성능 점검		- 자위분무장치 성능 점검
- 물탱크 내부 상태 점검		- 에어누기 점검
현상 및 진단	- 조명장치 성능 점검 : 특이사항없음 - 포 소화장치 성능 점검 : 특이사항없음 - 자위분무장치 성능 점검 : 조수석 반사판 탈락 - 물탱크 내부 상태 점검 : 특이사항없음 - 에어누기 점검 : 특이사항없음

정 밀 점 검 결 과
연번-31		쪽 중 ()쪽
- P.T.O 구동축 점검		- 차량 하이스캔 점검 - 배터리 성능 점검
- 차량전면사진		- 차량 총 주행거리 : 48265 km
현상 및 진단	- P.T.O 구동축 점검 : 특이사항없음 - 차량 하이스캔 점검 : 특이사항없음 - 배터리 성능 점검 : 특이사항없음