[별지 6호 서식]

소방장비 정밀점검결과서

제 20160053 호

1. 점검의뢰인

- 성      명 : 권 순 경

- 소방기관명 : 서울소방재난본부

- 주      소 : 서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)

2. 점검대상

접수일자	접수번호	연 번	장비분류	비 고
2016.03.14	2016-053	14	굴절사다리차	98가2076

3. 점검항목 및 점검 결과 :

점검항목

기준이 있는 경우 기준내용 또는

세부 부품명칭

점검결과

비    고

- 붙 임  서 류  참 조 -

붙임 :  소방장비 정밀점검세부결과서 1부

2016년  07월  29일

한국소방산업기술원

비고 : 1. 위 검사결과는 의뢰자가 제시한 소방장비에 대한 정밀점검 결과이며, 장비명칭은 신청인이 제시한 것입니다.

2. 이 결과통보서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광보, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 다수 소방장비로 내용이 많은 경우 붙임으로 첨부합니다.

총 : (  )페이지 중 ( 1 )페이지

정 밀 점 검 결 과 (굴절사다리차)
접 수 번 호 (점검일자)		2016-053 (2016.07.28)		신 청 기 관		서울소방재난본부 (용산소방서)
특장 제조사		전 진		등 록 일 자		2009.12.31
차량 제조사		현 대		장 비 명 (연번)		굴절사다리차 (14)
차 량 번 호		98가2076		차 대 번 호		KMFLA18KP9C039670
주행거리(km)		14102		정 수 번 호 (승인일자)		-
장비 제원	점검시 배터리 전압(V)		28.0		사다리 작업 반경(M) (사다리 끝단)		앞/뒤	13
	변속기 형식		A/T				좌/우	13
측정압력 및 작동시간	아우트리거 작동 압력(㎏/㎠)		130		아우트리거 작동 시간(초)		전개:24	수축:19
	턴테이블 회전 작동시간(초/RPM)		78 / 1050		기복실린더 작동압력(㎏/㎠)		110
					신장실린더 작동압력(㎏/㎠)		160
	턴테이블 회전 작동 압력(㎏/㎠)		140
					짚붐실린더 작동압력(㎏/㎠)		150
종 합 의 견	◎ 정밀점검 실시 결과 ‣ 유압부분, 와이어, 아우트리거, 턴테이블, 사다리 기복 실린더, 승강기 윈치와이어 및 승강기와이어, 승강기 부분, 사다리 장치, 보조엔진, 공압공급장치, 방수포, 전기장치 및 기타사항 등의 정밀점검 실시 결과는 아래와 같습니다. 가. 사다리 기복 실린더 - 침하량 점검 : 짚붐실린더 침하 과다 나. 방수총 - 방수도관 점검 : 바스켓 드레인밸브 파손 다. 공압 공급 장치 - 에어누기 점검 : 에어메인 마그네틱밸브 연결부 누기 ※ 점검결과 짚붐실린더 침하 과다 사항은 화재진압 활동에 지장을 초래할 수 있으므로 수리가 필요하며, 바스켓 드레인밸브 파손 및 에어메인 마그네틱밸브 연결부 누기가 발생하므로 원활한 소방활동이 이뤄지도록 조치를 권고함.
점 검 자	임 용 태, 서 준 석, 조 용 채

※ 소방장비관리규칙 「별표5」소방자동차 등의 주요 부품 점검 교환주기를 준수하여 소방차량 관리에 참고하시길 바랍니다.

정 밀 점 검 세 부 결 과
연번-14
소방 특장 부분	점검 항목		점검결과	점검 결과값				비고
	1. 유압 부분
	○ 유압펌프 - P.T.O조인트 체결 및 펌프의 정상작동 여부(소음등) - 유압펌프의 배관 누유여부(펌프 주변 호스, 배관등)		특이사항없음
	○ 유압오일탱크 - 유압탱크의 오일누유 여부(용접부, 점검창 등) - 유압탱크의 오일적정 용량 - 유압유 오일의 오염도 적정성 ․ NAS기준에 8등급에 청정도 유지 여부		특이사항없음
				▶ 점검장비 : 작동유 오염도 측정기
	2. 아우트리거
	○ 외부적인 손상 및 균열, 누유, 각 종 조명장치 여부 - 유압호스의 꺽임, 마모, 막힘, 소손 여부 - 유압라인의 체결부 등에 누유 여부 - 경고등 및 작업등 정상작동 여부 - 수동조작 밸브(하부)		특이사항없음
				▶ 점검장비 : 현상액
	○ 수평계의 정상 작동 상태 / 아우트리거 축하중 분포도 등 - 센서부의 고정상태 및 오염 여부 - 아우트리거 축하중 분포도 범위 여부 ※ 측정조건 : 차량바퀴 지면에 뜬 상태 - 아우트리거 오작동 여부		특이사항없음
					운전석(kg)		조수석(kg)
				앞	4,500		4,350
				뒤	2,500		2,550
				▶ 사용장비 : 축하중 로드셀 측정기
	○ 침하량 - 장비를 장착하여 30분 경과 후에 실린더 침하량 측정 ※ 침하기준 : 30분 동안 실시하며 실린더 침하량 5 ㎜(정밀점검기준)		특이사항없음
					운전석(㎜)		조수석(㎜)
				앞	0.65		0.5
				뒤	0.1		0
				▶ 점검장비 : 다이얼게이지
	3. 턴테이블
	○ 스위블 조인트 점검 - 컨넥터의 결속여부 확인 - 각종 호스 및 연결부에서 오일 누유 여부		특이사항없음
	○ 회전링 기어의 유압 모터 감속오일 레벨 - 유압모터의 오일이 기준선까지 있는지 여부 - 작동시 소음 및 이상음, 백래쉬 여부 - 회전링 기어의 고정볼트 장력 - 턴테이블 작동 시간 ※ 기준시간 : 30M 이하 : 80초 / 30M 초과 ~ 46M 미만 : 110초 46M 이상 : 140초		특이사항없음
				· 360°작동 시간(초) : 78 ※ 작동조건 : 1,050 RPM
				▶ 점검장비 : 토크렌치, 고무망치
	4. 사다리 기복 실린더
	○ 기복/신장실린더 오일 누유, 찍힘, 손상 여부 - 기복, 신장 실린더 및 호스 누유여부 - 기복, 신장 실린더 씰, 로드의 적정성 - 수동조작 밸브(상부)		특이사항없음
				▶ 점검장비 : 현상액
	○ 각부 피봇의 핀의 고정 상태 및 스토퍼의 이상 / 센서 고정 상태 및 오염 - 기복, 신장 실린더 핀의 고정상태 및 지지대 크랙 여부 - 센서의 고정 및 오염상태 여부		특이사항없음
	○ 침하량 - 장비를 장착하여 30분 경과 후에 기복, 신장 실린더 침하량 측정 ※ 침하기준 : 30분 동안 실시하며 실린더 침하량 5 ㎜(정밀점검기술기준)		시정권고	짚붐실린더 침하 과다				사진참조
				1단(기복)실린더(㎜)		3.45
				2단(신장)실린더(㎜)		2.0
				3단(짚붐)실린더(㎜)		13.1
				▶ 점검장비 : 다이얼게이지
	○ 지지 프레임의 손상, 부식 및 균열 - 프레임의 크랙 및 부식 여부		특이사항없음
				▶ 점검장비 : 침투탐상비파괴
	5. 바스켓 장치
	○ 외부의 손상 및 볼트 ․ 너트 조임 - 용접부 균열, 손상, 파손 여부 - 볼트, 너트가 풀리거나 이완 여부 - 각 유압기기, 배관 및 고압 호스 변형 여부 - 바스켓의 피봇 핀에 그리스 주입 여부 - 평형실린더 유격 여부		특이사항없음
				▶ 점검장비 : 현상액, 열화상카메라
	○ 바스켓 성능 점검 - 바스켓에서 붐의 조작이 원활한지 여부 - 붐 조작시 바스켓 수평이 보정 여부		특이사항없음
	6. 굴절사다리(탑, 붐), 신장체인, 레벨링제어와이어, 레벨바
	○ 체인, 와이어, 레벨바의 소손, 단선, 부식 감김 상태 - 소손, 단선, 부식, 감김, 정렬 등 부식의 발생 여부 - 레벨바가 구부러지거나 꺽임 등 변형 여부 - 레벨바 링크의 핀 등 이상 마모 여부 - 와이어 끝단의 고정클립상태 이완 여부 ※ 와이어 및 체인 교환주기 5년(소방장비관리규칙 참조)		특이사항없음
	○ 와이어용 도르래의 고정부 균열 및 도르래의 이상 마모 - 와이어용 도르래의 고정부 균열 여부 - 도르래가 편마모 등 이상 마모 여부		특이사항없음
				▶ 점검장비 : 베어링테스터기, 열화상카메라
	7. 굴절사다리(탑, 붐)
	○ 굴절사다리(탑,붐)의 이상마모 및 휨 상태 - 굴절사다리 상면 및 좌우 측면이 편 마모나 휨이 있는지 여부 - 용접부에 균열이 있는지 여부 - 슬라이딩 패드의 마모 여부		특이사항없음
				▶ 점검장비 : 액체침투탐상기
	○ 굴절사다리(탑, 붐) 안전장치의 작동상태 - 굴절 붐, 작업반경 알림 작동상태 여부 - 바스켓 근접센서, 풍량계 등 적정 여부		특이사항없음
	8. 보조엔진
	○ 보조엔진에 의한 조작 - 아우트리거 및 사다리조작의 적정 여부		특이사항없음
	○ 보조엔진 - 보조엔진의 오일, 점화플러그 등 적정 여부 - 시동 및 엔진부조 여부		특이사항없음
	9. 방수총
	○ 방수총의 부착 상태 - 사다리 작동 시 방수도관 떨림 및 소음 여부 - 고무호스 및 방수도관의 누수 여부 - 방수총의 정상 작동 여부 - 자동드레인 작동 여부		시정권고	바스켓 드레인밸브 파손				사진참조
				※ 붐 수축 시 자동드레인 연동작동이 불가하므로 조작시참고하시바랍니다. (ON/OFF 스위치 사용 요망)
	10. 전기장치
	○ 사다리 전기 장치 성능 여부 - 콘트롤 박스(분․배전함)의 전기단자 오염 여부 - PLC 박스내부 배선 및 단자 상태 적정성 ※ PLC : Programable Logic Control - 통신장치 여부 및 사다리 배선트레이 고정상태 여부		특이사항없음
	○ 사다리 조작 성능의 적정성 - 스로틀(RPM)의 적정성 - 사다리 조작 시 피칭, 롤링 발생 여부 - 사다리 기복각 0°이하 구간에서 신장 수축 여부		특이사항없음
	○ 시스템의 이상여부 - 스크린 센서 값과 붐의 실제 값 상이 여부 - 사다리 특장부의 오작동 여부 - 기복각의 스크린과 실제각도 차 여부 ※ 허용범위 : ±1°		특이사항없음
	11. 공압 공급 장치
	○ 공압 공급 장치의 상태 - 공압라인 누기여부(초음파진단장치,비눗물 검사) - 공압으로 작동되는 솔레노이드밸브 등의 이상여부 - 공압호스의 노화(크랙, 꺽임 등)여부		시정권고	에어메인 마그네틱밸브 연결부 누기				사진참조

정 밀 점 검 결 과
연번-14		주요 점검 사진
차량 전면 사진		차량 총 주행거리 : 14102 km
4. 사다리 기복 실린더 점검 사진(침하량 점검)		9. 방수총 점검 사진(방수도관 점검)
현상 및 진단	4. 짚붐실린더 침하 과다(30분에 13.1mm 침하) 9. 바스켓 드레인밸브 파손

정 밀 점 검 결 과
연번-14		주요 점검 사진
11. 공압 공급 장치 점검 사진(에어누기 점검)		- 주요 점검 사진(유압유 오염도 점검)
- 주요 점검 사진(턴테이블 오일 점검)		- 주요 점검 사진(보조엔진 성능 점검)
현상 및 진단	11. 에어메인 마그네틱밸브 연결부 누기