소방장비확인점검 지적사항 조치 결과서

성수119안전센터

□ 기동장비

○ 80마8304(성수펌프 21호)/ 운전석 브레이크등 점등 불량, 터미널 배선 볼트 헐거움, 사다리 안전 리미트스위치 좌우 불량, 펌프 중계구 밸브 누수, PTO 오일 누유, 디지털알피엠 불량, 폼액량계 파손

- 조치사항

○ 디지털알피엠 불량, 폼액량계 파손,사다리 안전 리미트스위치 좌우 불량 : 2019년 예산으로 수리예정

○ 기타 : 자체수리 완료

○ 82나9090(성수탱크 31호)/ 조수석쪽 외부 뒷타이어 옆면 훼손, 조수석쪽 미등 점등 불량, 배터리 터미널 불량

- 조치사항 : 뒷타이어 2019년 예산으로 수리예정, 자체수리 완료

○ 72우1935(성수구급 6-1호)/ 운전석쪽 뒷바퀴 흙받이 훼손, 써치리모콘 배터리 방전

- 조치사항 : 자체처리 완료 / 리모콘배터리 교체

□ 구급장비

○ 고정용 산소소생기 마스크 미비치

- 조치사항 : 즉시 비치

□ 진압장비

○ 동력절단기 볼베어링 미구비, 열화상카메라 작동법 미숙지, 개인안전장구 수령여부 부적정, 소방장비관리시스템 ‘15년도 이하 수령장비 미등록

- 조치사항 : 볼베어링 구비,열화상카메라 작동법 숙지,개인안전장구 수령입력,

15년도 이하 수령장비 등록완료

□ 호흡장비

○ 공기호흡기 점검부 작성 및 시기 미흡

- 조치사항 : 점검부 작성함

□ 통신장비

○ 무전기사용자 매뉴얼 미정비, 소방무전기 일련번호 주기표 미부착

- 조치사항 : 매뉴얼 비치, 일련번호 주기표 부착