양천소방서 소방장비확인점검 지적사항

□ 진압장비 공통 지적사항

○ 베터리식 체인톱, 동력절단기 베터리 충전 완충 불량

○ 체인톱 정비 미숙(체인톱날 오일 부족)

○ 공기공급기 구성품 적재 미비(면체 등)

○ 동력절단기 시동줄 교체 요망(장력 조절상태 불량)

○ 체인톱 장력조절상태 불량

○ 장비관리카드 작성 미비 (시스템 불일치)

○ 동력절단기 연료혼합비 부적절

○ 체인톱 엔진오일 과다 주유

○ 동력절단기 시동줄 장력조절

○ 열화상카메라 완충 불량

○ 인명구조경보기 배터리 완충 불량