[별지 제3호서식] 소방장비 고장발생 보고서
장비명(건명)	차고 2번문, 5번문	관리부서	신내119안전센터
고장일시	2014. 01. 14.	장소	본서 차고
조치사항
원인 및 상태	장기사용으로 인한 2번 차고문 와이어 손상 및 모터고장, 5번 차고문 축 베어링 손상 발생
담당자의견	2번 차고문 와이어 및 모터 교체. 5번 차고문 축 베어링 교체.
그 밖의 사항	2번 차고문은 출동이 잦은 펌프차가 사용하므로, 동절기 차고보온등을 위하여 자동개폐 무선장치(리모콘)을 설치 요함
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
2012. 12. 03.	2번 차고문 견인용 스프링 끊어짐.		김덕수
2013. 01. 24.	2번 차고문 와이어 손상 및 모터고장.		이주성
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 01월 14일 장비담당자 계급 소 방 장 성명 이 주 성 (인) 소방기관의 장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))