1. 제정이유

내용연수가 경과한 소방장비라도 성능을 확인받은 경우에는 사용기한을 연장할 수 있고, 소방장비의 상태 및 내용연수 등을 종합적으로 검토하여 불용 여부 및 적정 교체시기를 결정하도록 하는 내용으로 「소방장비관리법」이 제정(법률 제15301호, 2017. 12. 26. 공포, 2018. 12. 27. 시행)됨에 따라 성능평가의 방법 및 절차, 성능평가 수행을 위한 성능평가기준 등 세부적인 시행에 필요한 사항을 규정하려는 것임

2. 주요내용

가. 소방펌프차, 소방물탱크차 등 주요 소방자동차 7종은 성능평가를 실시하도록 함(안 제4조제1항)

나. 성능평가는 소방기관의 장이 실시하는 것을 원칙으로 하되, 성능평가의 정성적 항목 차량부분은 성능평가기관에 의뢰하여 실시할 수 있도록 하고, 내용연수가 도래하는 시점을 기준으로 전년도부터 매년 1회 이상 실시하도록 함(안 제4조제2항․제4항)

다. 소방기관의 장은 자체적으로 성능평가를 실시하려는 경우에는 성능평가단을 구성하고, 성능평가기관을 통하여 성능평가를 실시하려는 경우에는 성능평가기관에 신청서 및 첨부서류를 제출하도록 함(안 제5조)

라. 성능평가기관은 성능평가 기준 및 절차에 따라 성능평가를 수행하며, 성능평가 종료 시 10일 이내에 성능평가 결과서를 소방기관의 장에게 제출(안 제6조)

마. 소방기관의 장은 성능평가를 위하여 성능평가 대상 소방장비와 관련된 자격을 보유한 사람 등을 성능평가단원으로 위촉하도록 함(안 제8조)

바. 성능평가는 정량적 항목(50점)과 정성적 항목(50점)으로 구분하고 정량적 항목과 정성적 항목을 합산한 점수가 60점 미만일 경우 노후 소방장비로 분류(안 제9조, 제10조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「소방장비관리법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 :

라. 기    타 :

소방청고시  제       호

소방장비 성능평가 운영규정안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「소방장비관리법」(이하 “법”이라 한다) 제27조제3항, 제38조제2항 및 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제31조제3항에 따라  소방장비 성능평가의 방법, 절차 및 성능평가기준 등에 필요한 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 「소방장비관리법」 제2조제3호에 따른 소방기관에서 관리․운용하는 소방장비에 적용한다.

제3조(용어정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소방장비 성능평가”(이하 “성능평가”라 한다)란 법 제27조제3항에 따라 내용연수가 경과한 소방장비의 성능을 확인하거나 법 제38조제2항에 따라 소방장비의 불용 여부 및 적정 교체시기의 결정을 위하여 실시하는 평가를 말한다.

2. “성능평가기관”이란 영 제31조제2항에 따른 기관을 말한다.

3. “성능평가단”이란 성능평가를 위하여 관계 전문가로 구성된 평가단을 말한다.

4. “성능평가 기준”이란 성능평가를 수행하기 위하여 소방청장이 정한 소방장비별 평가항목을 말한다.

5. “성능평가 결과서”란 성능평가기관이 성능평가 수행결과를 종합하여 작성한 문서를 말한다.

제2장 소방장비 성능평가의 대상과 평가방법 및 절차

제4조(성능평가의 대상 등) ① 영 제31조제1항에 따라 성능평가를 실시하여야 하는 소방장비는 다음 각 호와 같다.

1. 소방펌프차

2. 소방물탱크차

3. 소방화학차

4. 소방사다리차

5. 구조공작차

6. 조명배연차

7. 무인방수차

② 성능평가는 소방기관의 장이 실시한다. 다만, 평가인력 부족 등의 사유로 성능평가를 실시하기 어려운 경우 성능평가의 정성적 항목 소방장비의 상태는 성능평가기관에 의뢰하여 실시한다.

③ 제2항 단서에도 불구하고 소방기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소방장비의 성능평가를 성능평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.

1. 소방사다리차

2. 무인방수차

④ 성능평가는 소방자동차의 내용연수가 도래하는 시점을 기준으로 전년도부터 매년 1회 이상 실시한다. 다만, 소방장비의 상태에 따라 성능평가를 조기에 실시할 필요가 있다고 소방기관의 장이 판단하는 경우에는 해당 소방장비의 내용연수가 도래하는 시점에 상관없이 성능평가를 실시할 수 있다.

⑤ 제3항 본문에도 불구하고 성능평가를 실시한 결과 제9조제1항제1호에 따른 정성적 항목의 점수가 45점 이상인 소방장비는 다음 연도의 성능평가를 실시하지 않을 수 있다.

제5조(성능평가의 방법 및 절차) ① 소방기관의 장은 자체적으로 성능평가를 실시하려는 경우에는 성능평가단을 구성하여야 한다.

② 소방기관의 장은 성능평가기관을 통하여 성능평가를 실시하려는 경우에는 별지 제1호서식의 소방장비 성능평가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 성능평가기관에 제출하여야 한다.

1. 자동차등록증 사본

2. 영 제36조제2항 각 호의 사항을 기록한 자료

3. 규칙 제17조제2항에 따른 소방자동차 관리카드

4. 그 밖에 성능평가를 위하여 성능평가기관이 요청하는 자료

③ 성능평가기관은 제2항 각 호의 제출서류에 미비점이 발견된 경우에는 소방기관의 장에게 보완을 요청할 수 있다.

④ 성능평가기관은 성능평가 신청서를 접수한 후 5일 이내에 소방기관의 장과 평가일정을 협의하고 평가계획을 통보하여야 한다. 이 경우 제3항에 따른 보완 요청이 이행되지 않을 경우에는 성능평가 신청서를 반려할 수 있다.

제3장 소방장비 성능평가 기관 및 성능평가단 구성

제6조(성능평가 기관) ① 성능평가기관은 성능평가 신청 소방장비를 성능평가 기준 및 절차에 따라 성능평가를 수행한다. 이 경우 소방기관의 장은 평가결과의 객관성을 침해하지 않는 범위 내에서 성능평가에 입회할 수 있다.

② 성능평가기관은 성능평가를 수행하는 과정에서 소방기관 장의 평가 중단 요청이 있는 경우에는 성능평가를 중단할 수 있다.

③ 성능평가기관은 성능평가가 종료되면 종료된 날부터 10일 이내에 별지 제3호서식의 소방장비 성능평가 결과서를 소방기관의 장에게 제출하여야 한다.

④ 성능평가 결과서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성능평가 개요

2. 성능평가 항목 및 결과

3. 특이사항

제7조(성능평가기관의 업무) ① 성능평가기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 성능평가 수행

2. 성능평가 결과서 작성 및 제공

3. 성능평가 업무 수행에 관한 자체 운영규정 수립 및 시행

② 성능평가기관은 제1항제3호에 따른 자체 운영규정을 수립한 경우 소방청장의 승인을 받아야 한다. 수립된 자체 운영규정을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

제8조(성능평가단의 구성 등) ① 소방기관의 장은 성능평가를 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 성능평가단원(이하 “평가단원”이라 한다)으로 위촉한다.

1. 「소방공무원임용령」 제15조제4항제1호에 따라 장비부문 특수기술로 채용된 소방공무원으로서 소방장비의 검수업무를 수행하고 있거나 수행한 경력이 있는 사람

2. 성능평가 대상 소방장비와 관련된 자격을 보유한 사람으로서 성능평가 업무 또는 이와 유사한 업무에 2년 이상 종사한 사람

3. 그 밖에 소방장비에 관한 전문지식과 경험이 풍부하다고 소방기관의 장이 인정하는 사람

② 소방기관의 장은 평가단원을 위촉한 경우 별지 제4호서식의 성능평가단원 위촉장을 수여한다.

③ 위촉된 평가단원의 임기는 2년으로 하고 연임할 수 있다.

④ 평가단원은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 성능평가 수행

2. 성능평가 결과서 작성

3. 성능평가기관의 성능평가 입회

제4장 소방장비 성능평가의 기준 및 결과 판정

제9조(성능평가의 기준) ① 성능평가는 정량적 항목 및 정성적 항목으로 구분하며, 항목별 배점은 다음 각 호와 같다.

1. 정량적 항목(50점): 내용연수(50점)

2. 정성적 항목(50점): 소방장비의 상태(35점), 안전기준(15점)

② 제1항 각 호의 항목별 점수 부여 기준 및 성능평가 기준은 별표 1과 같다.

제10조(성능평가 결과 판정) ① 정량적 항목과 정성적 항목을 합한 점수(이하 “종합평가점수”라 한다)가 60점 미만인 소방장비는 노후 소방장비로 분류한다. 다만, 해당 소방장비의 정성적 항목 점수가 45점 이상인 경우는 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문에도 불구하고 종합평가점수가 60점 이상인 소방장비의 정성적 항목 점수가 20점 미만인 경우 노후 소방장비로 분류한다.

제11조(비용 산정) ① 성능평가 비용 산정기준은 별표 2와 같다.

② 성능평가기관은 제1항에 따른 산정기준 및 산정기준 항목별 세부 산출기준을 공지하여야 한다.

③ 성능평가기관이 성능평가 비용을 산정할 때에는 제2항에 따라 공지한 기준을 반영하되 평가기간 등 성능평가 비용 산정을 위한 세부 조건은 성능평가를 신청한 소방기관의 장과 협의하여 정한다. 이 경우 성능평가기관은 산정된 성능평가 비용을 제5조제4항에 따른 성능평가 계획서에 포함하여야 한다.

④ 영제36조제1항제2호에 따른 정밀점검과 성능평가를 동시에 성능평가기관에 의뢰 할 경우 중복되는 점검항목은 제외한 비용을 산출한다.

제12조(재검토기한) 소방청장은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

소방장비의 성능평가기준(제9조제2항 관련)

1. 평가 방법

가. 정량적 항목

○ 내용연수(50점)

- 평가대상 소방자동차의 차령이 내용연수를 경과하지 않았을 경우 50점을 부여하고, 경과하였을 경우 아래 표에 따라 점수를 부여한다.

※ 차령은 해당 소방자동차의 취득일부터 성능평가 시작일까지 기간을 말한다. 다만, 성능평가기관에서 평가를 하는 경우에는 취득일부터 성능평가 계획서 제출일까지 기간을 말한다.

구분	미경과	~ 0.5년	~ 1년	~ 1.5년	~ 2년	~ 2.5년	~ 3년	~ 3.5년	~ 4년	4년 경과
점수	50	46	43	40	37	34	31	28	25	0

나. 정성적 항목

○ 소방장비의 상태(35점)

1. 소방펌프차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.소방펌프	4	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성
1-2.진공펌프	4	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성
1-3.펌프실조작판	3	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크	4	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
1-5.포소화장치	4	포 혼합 여부 및 폼탱크 누수 등 장치에 대한 적정성.
1-6.조명장치	2	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-7.방수총	2	자동,수동 조작성 및 상하좌우 등 적정성
1-8.공압공급장치	2	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-9.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

2. 소방물탱크차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.소방펌프	6	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성
1-2.진공펌프	5	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성
1-3.펌프실조작판	3	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크	6	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
1-5.조명장치	2	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-6.공압공급장치	3	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-7.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

3. 소방화학차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.소방펌프	4	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성
1-2.진공펌프	4	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성
1-3.펌프실조작판	3	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크	2	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
1-5.포소화장치	3	포 혼합 여부 및 폼탱크 누수 등 장치에 대한 적정성
1-6.조명장치	2	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-7. 특수소화장치	3	분말, 가스, 할로겐화합물 소화장치의 적정성
1-8.방수총	2	자동,수동 조작성 및 상하좌우 등 적정성
1-9.공압공급장치	2	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-10.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

4-1. 소방사다리차(직진형)

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.유압부분	3	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.와이어	5	신장,수축 와이어 및 연결 장치의 적정성
1-3.아우트리거	2	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-4.턴테이블	1	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-5.사다리 유압실린더	2	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-6.승강기윈치 및 승강기와이어	3	윈치, 와이어 및 연결 장치의 적정성
1-7.승강기부분	3	승강기 브레이크 구성품 및 장치의 적정성
1-8.사다리장치	1	사다리 구조 변형 및 구성품의 적정성
1-9.보조엔진	1	보조엔진의 작동 성능의 적정성
1-10.방수총	1	14㎏/㎠ 압력으로 방수총의 상하좌우 등 적정성
1-11.전기장치	2	통신장치, 조작판 등 적정성 및 오작동 여부
1-12.공압공급장치	1	자동드레인 등 특장부 공압장치의 적정성
1-13.외관장치	5	소방 표식 및 적재, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

4-2. 소방사다리차(굴절형)

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.유압부분	3	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.아우트리거	3	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-3.턴테이블	1	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-4.사다리유압실린더	3	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-5.바스켓장치	3	바스켓의 구성품 및 굴절 붐 조작의 적정성
1-6.신장 체인,레벨링제어 등	5	체인(와이어) 등 붐 내부 구성풍의 적정성
1-7.굴절사다리(탑,붐)	2	붐의 패드 및 수직도 등 외부 구성풍의 적정성
1-8.보조엔진	1	보조엔진의 작동 성능의 적정성
1-9.방수총	1	14㎏/㎠ 압력으로 방수총의 상하좌우 등 적정성
1-10.전기장치	2	통신장치, 조작판 등 적정성 및 오작동 여부
1-11.공압공급장치	1	자동드레인 등 특장부 공압장치의 적정성
1-12.외관장치	5	소방 표식 및 적재, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

5. 구조차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.유압펌프	3	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.와이어	6	와이어 및 연결 장치의 적정성
1-3.아우트리거	3	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-4.턴테이블	2	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-5.크레인유압실린더	6	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-6.붐장치	5	붐의 패드 및 수직도 등 외부 구성풍의 적정성
1-7.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

6-1. 조명배연차(조명)

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.고발포 송풍장치	10	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성
1-2.아우트리거	2	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-3.조명탑조명장치	12	조명탑의 장치의 적정성
1-4.공압공급장치	1	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-5.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

6-2. 조명배연차(배연)

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.소방펌프	2	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성
1-2.진공펌프	2	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성
1-3.펌프실조작판	1	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크	1	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
1-5.송풍장치	10	송풍기를 구동하는 원동기 등 구성품의 적정성
1-6.포소화장치	2	포 혼합 여부 및 폼탱크 누수 등 장치에 대한 적정성
1-7.조명장치	6	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-8.공압공급장치	1	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-9.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

7. 무인방수차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.유압부분	3	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.아우트리거	3	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-3.턴테이블	1	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-4.사다리유압실린더	3	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-5.신장 체인,레벨링제어 등	5	체인(와이어) 등 붐 내부 구성풍의 적정성
1-6.굴절사다리(탑,붐)	2	붐의 패드 및 수직도 등 외부 구성풍의 적정성
1-7.보조엔진	1	보조엔진의 작동 성능의 적정성
1-8.방수총	4	14㎏/㎠ 압력으로 방수총의 상하좌우 등 적정성
1-9.전기장치	2	통신장치, 조작판 등 적정성 및 오작동 여부
1-10.공압공급장치	1	자동드레인 등 특장부 공압장치의 적정성
1-11.외관장치	5	소방 표식 및 적재, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

○ 안전기준(15점)

- 부품 수급 여건, 기술 수준, 중대 결함이력, 사다리 등 특수장치 가동시간, 차량 운용자 및 제조사 의견 등을 고려하여 0~15점까지 부여한다.

2. 평가 장비

기기명	규격	용도	적용차종
버니어캘리퍼스	0～200 ㎜ (최소눈금단위 0.01 ㎜이하)	길이 측정	고가, 굴절, 무인, 구조
마이크로미터	0～25 ㎜ (최소눈금단위 0.001 ㎜)	길이 측정	고가, 구조
와이어 탐상기	LMA:0~100%/LF:0~100mV 최소단위0.01%/0.01m	와이어 비파괴 검사	고가, 구조
멀티미터	1000V, 10A, 30MΩ	전압, 전류, 저항 등 측정	전차종
유량계	유량:110~550LPM 압력:1~25kg/㎠	유량 측정	화학,펌프
열화상 카메라	(-)20℃~350℃	온도 측정	전차종
경사계	경사정밀도0.05' 수평정밀도0.029'	각도 측정	고가, 굴절 무인
다이얼게이지	0~50mm 정밀도0.01mm	길이 측정	고가, 굴절, 무인, 조연, 배연
자분탐상기	-	비파괴 검사	전차종
크랙측정기	coating thickness 측정 범위 : 최대 6mm 이상	비파괴 검사	전차종
휴대용전자제어진단기	상용차	차량 전자제어 진단	전차종
토크렌치	400 ~ 2,000kgf.cm	토크 측정	전차종
초음파 탐상기	10 ~ 120dBμV	공압누설 탐지	전차종
축중량 축중계	15ton	아우트리거 축하중 측정	고가, 굴절, 무인
내시경	해상도 320 x 240	배관 내부 검사	소방펌프 적재 차량
유압유 분석기	계수법에 의한 NAS 청청도 기준 분석 장치	유압유 분석	고가, 굴절, 무인
와이어로프테스터	10,000lbf	와이어 장력 측정	고가, 구조
베어링측정기	0.28 ~ 28.0mm/sec	진동 측정	고가, 굴절, 무인, 구조

[별표 2]

소방장비 성능평가 비용 산정기준(제11조제1항 관련)

1. 성능평가 비용 산정 방식

비용  = 인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료

2. 소방장비 성능평가 비용 산정 방식 항목별 적용범위 및 산정기준은 다음과 같다.

항 목 별	적 용 범 위	산 출 기 준
▪ 인건비	o 인건비 적용방법은 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링사업대가의 “중급기술자 1인” 적용한다.	인건비 × 표준공량
▪ 직접경비	o 직접인건비의 20% 금액으로 한다.	인건비 × 20%
▪ 제 경 비	o 인건비 및 직접경비에 포함되지 않는 성능평가 업무의 행정운영을 위해 발생하는 비용	직접인건비 × 110%
▪ 기술료	o 기관이 보유한 기술의 사용 및 훈련에 따른 비용	(직접인건비 + 제경비) × 20%

※ 인건비에 관한 사항

1. 사업대가에 따른 노임단가는 산업·공장 분야 인건비를 적용한다.

2. 표준공량은 검사 등에 걸리는 시간을 하루근무 8시간으로 나누어 산출한다.

■ 소방장비 성능평가 운영규정 [별지 제1호서식]

소방장비 성능평가 신청서
(앞 쪽)
접수번호			접수일
신청자 (소방본부)	성명		고유등록번호
	소방기관명		전화번호
	주소
평가대상 총 괄	장비분류		장비수량
	1.소방펌프차
	2.소방물탱크차
	3. 소방화학차.
	4.소방사다리차
	5.구조차
	6.
	7.
「소방장비관리법」제27조제3항 및 제38조제2항의 규정에 따라 소방장비 성능평가를 신청합니다.
년 월 일
신청인(소방기관의 장)		(서명 또는 인)
성능평가기관의 장 귀하
붙임서류	1. 자동차등록증 사본 2. 영 제36조제2항 각 호의 사항을 기록한 자료 3. 규칙 제17조제2항에 따른 소방자동차 관리카드 4. 그 밖에 성능평가를 위하여 성능평가기관이 요청하는 자료

(뒤 쪽)

성능평가 대상목록
연번	운용부서	소방장비명	취득일	제조사(특장/차체)	평가 희망일

■ 소방장비 성능평가 운영규정 [별지 제2호서식]

일련번호		페이지( 2 ) / ( 총 N ) 페이지

소방장비 성능평가 계획서

<신청기관명>

소방장비명 :

0000년 00월 00일

성능평가기관명

210mm×297mm[백상지(120g/㎡)]

성능평가 수행계획서(목차)

일련번호		페이지( 2 ) / ( 총 N ) 페이지

< 목 차 >

개요

- 성능평가 신청 소방장비명, 신청기관, 신청일, 계약일 등

- 그 외 추가적으로 포함되어야 할 사항

2. 성능평가 일정

- 성능평가기관, 성능평가 담당인력 구성, 소요기간, 세부 수행계획 등

- 그 외 추가적으로 포함되어야 할 사항

3. 신청기관 일반현황

- 주소, 조직 구성, 주요 사업 등

- 그 외 추가적으로 포함되어야 할 사항

210mm×297mm[백상지(120g/㎡)]

■ 소방장비 성능평가 운영규정 [별지 제3호서식]

소방장비 성능평가 결과서(표지)

일련번호		페이지( 2 ) / ( 총 N ) 페이지

소방장비 성능평가 결과서

<신청기관명>

소방장비명 :

0000년 00월 00일

성능평가기관명

본 문서는 「소방장비관리법」 제27조제3항, 제38조제2항 및 동법 시행령 제31조제3항에 따른 성능평가 결과서로 <성능평가기관명>의 사전승인 없이는 문서의 일부분만을 발췌하거나 인용하여 사용하거나 배포할 수 없습니다.

소방장비 성능평가 결과서(목차)

일련번호		페이지( 2 ) / ( 총 N ) 페이지

< 목 차 >

성능평가 개요

2. 신청기관 정보

3. 성능평가 일정

4. 성능평가 소방장비 소개

5. 성능평가 기준 소개

6. 성능평가 시험항목

7. 성능평가 결과

8. 특이사항

■ 소방장비 성능평가 운영규정 [별지 제4호서식]

제        호

성능평가단원 위촉장

1. 소   속

:

2. 성   명

:

3. 기   간

:

귀하를 「소방장비관리법 시행령」 제31조제2항에 따른 성능평가단의 평가단원으로 위촉합니다.

년       월       일

소방기관의 장	직인

210mm×297mm(백상지 120g/㎡)

■ 소방장비 성능평가 운영규정 [별지 제5호서식]

소방장비 성능평가 안전기준 점검표

1. 평가 차량 제원 2점

차 종		소방관서
특장제작사		차대번호
차량제작사		신규 등록일자
차량번호		주행거리(작성일 기준)	⓪~②	㎞

※ 주행거리 : 20,000km 이하 2점 5,000km 초과 마다 0.5점씩 감점

2. 특장 및 차체의 중요장치 부품 공급처 2점

구 분	제작사 상존 여부
특장장치	⓪, ①
차량장치	⓪, ①

3. 특수장치의 적용기술 수준 및 재난현장 활용도 7점

구 분	매우 미흡하다	미흡하다	보통이다	우수하다	매우 우수하다
현장 출동성능, 화재 진압 능력, 타차량과 호환성 등 차량 활용도	⓪	①	③	⓹	⓻

4. 중대결함 발생 여부 4점

구 분	건수 (비용)	내용
최근 3년 내 중대 결함이 4회 이상 발생 한 경우	⓪
최근 3년 내 중대 결함이 3건 발생 한 경우	①
최근 3년 내 중대 결함이 2건 발생 한 경우	②
최근 3년 내 중대 결함이 1건 발생 한 경우	③
최근 3년 내 중대 결함 이력이 없는 경우	④

※ 중대결함 : 소방펌프 및 유압펌프 결함, 엔진 결함, 수리(예상)금액 500만원 이상

5. 안전기준 종합점수 :   점

년    월    일

6. 확인자

구분	차량운용자	장비관리자	장비관리부서장
직위/성명
서명

210mm×297mm(백상지 120g/㎡)