소방장비 확인점검 결과

강  서  소  방  서

( 소방행정과 )

2015년 상반기 자체 소방장비 확인점검 결과

□ 소방차량 : 현장대응단

차량	특이사항	조치사항
6-6호	- 안개등(우측) 미점등	현지시정
화재조사	- 중점점검사항 미비치	현지시정
순찰차	- 크랭크 리데나 오일 누유 밋션 오일펜 가스켓 누유
구조버스	- 크랭크 리데나 오일 누유
탱크차	- 상부 차폭등(우측) 미점등	현지시정
내폭차	알티네이터(발전기) 불량 밋션오일 누유 (밋션 O/H) 브레이크 밀림	- 수리비 과다로 경제성 상실
고가차	유압펌프 보조엔진 접지(-) 불량	현지시정

□ 소방차량 : 119안전센터

차량	특이사항	조치사항
구급차(화곡)	앞타이어 편마모	교환의뢰
이륜(화곡)	안장 해제 불량 (WD-40세척)	현지시정
펌프(발산)	진공압력 유지 불량 경량사다리 리미트 스위치 불량	이동정비반 의뢰
탱크(발산)	흡수관 작동법에 대한 이해 부족 전자식 수량계 표시불량 보수구 배관 클랙으로 누수 물탱크 특장부 과다 부식	담당자 특별교육 이동정비반 의로 센서교체의뢰 이동정비반 의뢰
구급차(발산)	터보차져 엔진오일 유입 유니버셜 쪼인트자날 B/R건조, 밋션누유 Power Pump 간혈적 이음 전륜 타이어 편마모 (L,R) 우측전조등 소켓 열화로 점등 불량	이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰 지속적인 관찰 타이어교환 의뢰 이동정비반 의뢰
펌프(방화)	Pump 작동시 쪼인트 저널B/R 소음 및 Pump 연결부 구리스 건조와 그랜드패킹 불량 진공 Pump 메인 이음과다 및 진공력 유지 불량 가바나 조절노브 무거움 밧데리 단자유림	이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰 현지 시정
화학차(방화)	그랜드 패킹 과다 누수 수관 적재함 Door 열림 작동 불량 질소가스 예비충전미비 밧데리 터미널 유림	이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰 가스충전 의뢰 현지 시정
펌프(개화)	그랜드패킹 과다누수 각종 s/w 간혈적 작동불량 홈탱크 누유 틸트탑의 심각한 틀어짐	이동정비반 의뢰 주기적 관찰 이동정비반 의뢰 폐차계획
구급차(개화)	터보차져 인터클러호스 오일 혼입 오토밋션 출력측 R/D 누유 주행중 우측 쏠림 전,후 라이닝 교체 전륜 타이어 편마모 충전불량	이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰 이동정비반 의뢰

□ 기타 지적사항 : 공통사항

센터별	장 비 명	지 적 내 용	조 치 내 용
현장대응단 각 119안전센터	구조장비	○장비 사용법 및 제원숙지 미흡	▷ 현지시정
	구급장비	○구급장비 현황 파악 및 편람 정리 미흡 ○구급장비 소독 철저	▷ 현지시정 ▷ 현지시정
	통신장비	○휴대용무전기(UHF,TRS)밧데리 등 관리상태 홀	▷ 현지시정
	기타장비	○각 장비별 주간점검부 작성 미흡	▷ 현지시정

5. 행정사항

○ 각 부서장은 점검결과에 따라 정비업체 의뢰 건에 대해서는 정비완료시 수리이력 관리(119행정정보시스템 등재)하기 바랍니다.

○ 각 안전센터(현장대응단)장은 소방장비 고장 발생시 경미한 사항은 자체 정비하고, 중대한 사항은 신속한 대처가 이루어질 수 있도록 장비회계팀에 즉시 보고(통보)하기 바람.