소방장비 제도 개선과제 검토의견

서대문소방서

개 선 안

수 정 안

수정 의견

소방장비 분류표(안)

(2) 보호장비

소분류	장비명
마스크	방독면
	방독마스크
	방진마스크
	송기마스크
방호복	방화복
	방열복
	내전복
	화학보호복(A급)
	화학보호복(C급)
	방사능보호복
	1회용 보호의
헬멧	안전모
	진압헬멧
	구조헬멧

소방장비 분류표(안)

(2) 보호장비

소분류	장비명
마스크	면체
	방독면
	방독마스크
	방진마스크
	송기마스크
보호복	방화복
	방열복
	내전복
	화학보호복(A급)
	화학보호복(C급)
	방사능보호복
	1회용 보호복
헬멧	안전헬멧
	진압헬멧
	구조헬멧

1. 면체가 소방장비 분류표(안)에     미기재 되어있음.

☞ 면체를 마스크(소분류)에 포함

시켜야함.

2. 보호장비(대분류)-보호의류(중

분류)-보호복(소분류)으로 통일

요망.

3. “1회용 보호의” 명칭을 “1회용

보호복”으로 변경 요망.

4. 안전모를 안전헬멧으로 변경

요망(헬멧이 소분류이기 때문에

용어 통일)

소방장비 분류표(안)

(3) 화재진압장비

소분류	장비명
소방호스	소방호스
갈쿠리	갈쿠리
곡괭이	곡괭이
낫	낫
삽	삽
절연갈쿠리	절연갈쿠리

소방장비 분류표(안)

(3) 화재진압장비

소분류	장비명
소방호스	40mm소방호스
	65mm소방호스
갈고리	갈고리
	절연갈고리
곡괭이	곡괭이
낫	낫
삽	삽

5. 소방호스를 40mm와 65mm

소방호스로 분류 요망

6. 갈쿠리를 우리말로 순화

☞ 갈고리

또한, 갈고리가 소분류이기

때문에 장비도 그에 맞게 분류

되어야함.(갈고리, 절연갈고리)

개선안	수정안	수정의견
펌프차와 탱크차가 후진시 후방카메라가 있음에도 불구하고 불시에 차량에 접근하는 사람들이 발생하여 사각지대에 놓여있고 또한 갑작스러운 상황에 대처하는데 시간이 지연된다.	후방센서 측정기를 설치하여 운전원이 후진시 경고음 등으로 주의를 집중시킨다.	후방센서를 장착함으로서 후진시 사각지대나 돌발 상황에 대처할 수 있다.