소방장비 품질개선 요구사항 제출 서식

■ 조사대상(11종):  펌프차, 물탱크차, 화학차, 구조차, 고가차, 굴절차 방화복, 진압헬멧, 구조헬멧, 안전화, 공기호흡기

장비명	현실태	개선사항	참고사진 (문제부분 참고용)	참고자료 (해외 사례, 자체 개선 등 필요시 작성)
소방펌프차 (작성예시)	• 출고 후 약 6개월 경과 시점에 소방펌프에서 누수현상 발생 후 자체 수리하였으나 지속적으로 누수발생 • 소방펌프 배관의 용접부위 누수현황 • 소방차 사이렌 스위치 잦은 고장 발생(연 2회)하였으나 제조사 A/S에 1개월 이상 소요됨 • 신차 출고 후 2.5년이 지난 후 도장 불량으로 페인트 부위가 차체에서 떨어짐	• 소방펌프의 내압성능 기준강화 필요 • 소방펌프 배관검사 시 압력기준을 높일 필요가 있음 • 사이렌 스위치를 사용전력에 적합한 용량의 제품으로 변경 필요 • 소방차 도색 공정 검사 및 납품 시 도장두께에 대한 검사 강화 필요		• 미국의 소방펌프의 배관 압력기준인 34bar를 국내에도 도입필요(고층건물 증가로 방수압력을 20bar 정도로 높게 사용하고 있음)
	• • •	• • •		• • •
	• • •	• • •		• • •
	• • •	• • •		• • •
	• • •	• • •		• • •