소방장비 확인점검 키워드 숙지사항

일반차량 중요 점검 항목

점검항목	점검사항	이상 시 발생상황	예상되는 위험성	비고
엔 진	엔진오일 누유 휀벨트 연료공급계통	엔진과열 및 손상 휀밸트 마모 및 절단 연료 누유	차량 운행불가 엔진과열 차량 화재
동력전달 장치	클러치 점검 추진축 점검 자동변속기 (해당차량)	클러치 슬립현상 추진축 마모 및 파손 소음 및 과열	차량 출력저하 차량 운행불가 운행불가
조향장치	볼조인트 점검 스티어링	운행중 차량 흔들림 핸들 조정 불량	바퀴 이탈 및 안전사고 안전사고 발생
제동장치	브레이크 작동상태 주차브레이크	브레이크 밀림 언덕길 밀림	충돌사고 안전사고 발생
주행장치	타이어 공기압 타이어 손상 및 이상마모 휠너트 점검	타이어 이상마모 현상 핸들쏠림 타이어 흔들림	안전사고 발생 안전사고 발생 타이어 파손 및 이탈
전기장치	배터리 점검 점등상태 점검	시동 불능 각종 등화장치 미점등	차량 운행불가 야간운행 불가
기타	고임목 안전벨트	언덕길 밀림 안전벨트 미착용	안전사고 발생 안전사고 발생

※ 본 항목은 운전원 필수 암기 사항으로 장비 점검, 감찰 등 업무 시 수시 확인할 것임

※ 차량 내 항상 비치하고 운행 전 ․ 후 수시로 읽고 확인하기 바람

구급차 중요 점검 항목

점검항목	점검사항	이상 시 발생상황	예상되는 위험성	비고
엔 진	엔진오일 누유 휀벨트	엔진과열 및 손상 휀밸트 마모 및 절단	차량 운행불가 엔진과열
동력전달 장치	클러치 점검 추진축 점검	클러치 슬립현상 추진축 마모 및 파손	차량 출력저하 차량 운행불가
조향장치	볼조인트 점검 스티어링	운행중 차량 흔들림 핸들 조정 불량	바퀴 이탈 및 안전사고 안전사고 발생
제동장치	브레이크 작동상태 주차브레이크	브레이크 밀림 언덕길 밀림	충돌사고 안전사고 발생
주행장치	타이어 공기압 타이어 손상 및 이상마모 휠너트 점검	타이어 이상마모 현상 핸들쏠림 타이어 흔들림	안전사고 발생 안전사고 발생 타이어 파손 및 이탈
전기장치	배터리 점검 (듀얼시스템)	시동 불능	차량 운행불가
기타	고임목 체인 안전벨트	언덕길 밀림 빙판길 미끄러짐 안전벨트 미착용	안전사고 발생 빙판길 안전사고발생 안전사고 발생

※ 본 항목은 운전원 필수 암기 사항으로 장비 점검, 감찰 등 업무 시 수시 확인할 것임

※ 차량 내 항상 비치하고 운행 전 ․ 후 수시로 읽고 확인하기 바람

펌프 및 물탱크 중요 점검 항목

점검항목	점검사항	이상 시 발생상황	예상되는 위험성	비고
소방펌프	방수구, 흡수구 펌프 작동상태 그랜드패킹 방수압력 급상승	방수구, 흡수구 고착 펌프 압력미달 및 소음발생 과다한 누수 수관 파열 및 관창제어 불가	흡수, 방수 불능 방수불능 진공누기 안전사고
진공펌프	진공여부 지수변	진공이 안됨 다이아프램 파손	방수불능 진공누기
펌프실 조작판	압력계기 메인밸브	압력수치 확인불능 메인밸브불량	방수압력 조정불능 방수 불능
물탱크	물탱크 충만여부 오버플로우장치	수량계 불량 내리막길 물 누수	방수불능 겨울철 안전사고
기타	적재함	적재물 추락	안전사고

※ 본 항목은 운전원 필수 암기 사항으로 장비 점검, 감찰 등 업무 시 수시 확인할 것임

※ 차량 내 항상 비치하고 운행 전 • 후 수시로 읽고 확인하기 바람

중화학차 중요 점검 항목

점검항목	점검사항	이상 시 발생상황	예상되는 위험성	비고
펌프장치	P.T.O 작동상태 펌프 작동상태 진공여부	동력이 전달 안됨 펌프 압력미달 및 소음 발생 진공이 안됨	펌프사용 불능 방수불능 흡수불능
폼장치	폼액 충만여부 밸브 작동상태 에어밴드 작동상태	게이지 불량 밸브의 고착 공기를 흡수할 수 없음	폼방수 불능 폼방수 불능 폼탱크 파손
분말장치	분말의 응고상태 질소가스 충만상태 개폐밸브의 작동상태	질소가스만 방출 분말탱크 압력미달 방사밸브의 고착	분말 방사불능 분말 방사불능 분말 방사불능

※ 본 항목은 운전원 필수 암기 사항으로 장비 점검, 감찰 등 업무 시 수시 확인할 것임

※ 차량 내 항상 비치하고 운행 전 ․ 후 수시로 읽고 확인하기 바람

굴절사다리차 중요 점검 항목

점검항목	점검사항	이상 시 발생상황	예상되는 위험성	비고
운행중	운행중 제한 높이 (차량의 전고 4m)	4m 이하 육교 또는 교각에 낌	사다리 파손으로 인한 안전사고
사다리 작동중	장애물을 확인	장애물에 충돌 및 감전	사다리 파손 및 감전사고
아웃 트리거	최대폭 5.2m 실린더 휨 수평계	장소 협소 시 장애물 충돌 소음 및 차량 기울어짐 차량 기울어짐	충돌 안전사고 차량전복 차량전복
붐장치	상탑의 양각 135° 이내 기복각도 75~80° 이내 수평바 상태	와이어절단 기복실린더 파손 휨 및 볼트풀림여부	바스켓 기울어짐 붐 넘어짐 바스켓 기울어짐
바스켓	승차중량 340㎏ 이하 고무수관	속도가 느려짐 고무수관 파손	바스켓 추락 방수불능
통화장치	양방향 통화장치	통화불능	안전사고
기타	안전장구	안전장구 미착용	안전사고

※ 본 항목은 운전원 필수 암기 사항으로 장비 점검, 감찰 등 업무 시 수시 확인할 것임

※ 차량 내 항상 비치하고 운행 전 ․ 후 수시로 읽고 확인하기 바람

고가사다리차 중요 점검 항목

점검항목	점검사항	이상 시 발생상황	예상되는 위험성	비고
운행중	운행중 제한 높이 (차량의 전고 4m)	4m 이하 육교 또는 교각에 낌	사다리파손으로 인한 안전사고
사다리 작동중	장애물을 확인	장애물에 충돌 및 감전	사다리파손 및 감전사고
아웃 트리거	최대폭 5.2m 실린더 휨 수평계	장소 협소 시 장애물 충돌 소음 및 차량 기울어짐 차량 기울어짐	충돌 안전사고 차량전복 차량전복
사다리	사다리 끝단 허용 하중 200㎏ 이내 기복각도 최대 75~80° 와이어풀리(도르래)	초과 시 사다리 휨 초과 시 기복실린더 파손 와이어소음	휨이나 떨어짐 사다리 넘어짐 사다리 수축됨
승강기	승차중량 200㎏ 이하 와이어 점검	초과 시 속도가 느려짐 이상 시 마모 및 소음발생	승강기 추락 승강기 추락
방수포	방수시 좌•우 5° 이내 방수시 상•하 9° 이내	초과 시 좌•우로 흔들림 초과 시 상•하로 흔들림	사다리 휨 및 전복 사다리 전복

※ 본 항목은 운전원 필수 암기 사항으로 장비 점검, 감찰 등 업무 시 수시 확인할 것임

※ 차량 내 항상 비치하고 운행 전 ․ 후 수시로 읽고 확인하기 바람

구조공작차 중요 점검 항목

점검항목	점검사항	이상 시 발생상황	예상되는 위험성	비고
유압오일	오일의 적정	오일누유 및 오염	크레인 작동 불량
아웃 트리거	실린더 휨	소음 및 차량 기울어짐	차량전복 및 안전사고
크레인 및 윈치와이어	크레인 고정볼트 후크 연결상태 윈치	크레인 작동 시 흔들림 목적물 떨어짐 와이어절단	크레인 전복 안전사고 발생 안전사고 발생
전기장치	발전기 조명탑 장치	발전기 상태불량 회전 및 기복 불량	조명탑 미점등 조명탑 작동불능
기 타	고임목 비치여부 잭부판 비치여부	경사로 밀림 지면 침하 발생	안전사고 발생 차량전복

※ 본 항목은 운전원 필수 암기 사항으로 장비 점검, 감찰 등 업무 시 수시 확인할 것임

※ 차량 내 항상 비치하고 운행 전 ․ 후 수시로 읽고 확인하기 바람