소방재난본부 요구사항 검토

구분	요구사항	검토의견 및 조치계획
건축	지하 직원식당과 일반식당 사이 공간 용도 불분명	기존 선큰에 슬라브 조성 및 구조보강 후 내부에 사무실, 건조실 조성
	외부로 통하는 구내식당 출입구와 창고 사이에 경계방화문 설치	방화문 추가 설치
	주차장에 전기차 주차면 확보(충전장치 포함) - 기존 2면은 이전 재설치 ⇒ 소방재난본부 기존 2대 주차면 외 민원인용 설치 필요	기존 2대 이전 및 민원인용 1대 추가 설치
	현관 입구 케노피 보수	기존마감재 제거 후 재설치
	공사기간, 방법 등을 명확히 해 줄 것	최소 3개월 이상 소요예정 (골조절단 및 철거 1개월 + 구조보강 1개월 + 벽체구성 1개월)

※ 공사기간 등은 본공사 착공 후 현장여건에 따라 변동될 수 있음.