12. 소방차량 운용기준

□ 추진방침

◦ 소방차량의 효율적 운영을 위한 소방차량 운용기준 제정 시행

◦ 소방차량 출동 불능 편성 등 운용실태 관리․감독 강화

□ 소방차량 운용기준 (최소 운용 가이드라인)

◦ 펌프차 : 100% 출동가능 상태 유지

◦ 탱크차 : 최소 관할 2개 안전센터별 1대 이상 출동가능 상태 유지

◦ 특수차 : 방면 차량별 80% 이상 상시 출동태세 유지

- 방면별 일일 최소 운용 대수 지정

< 방면별, 소방서별 일일 특수차량 운용기준 >

구분		합계		1방면							2방면								3방면							4방면
			소계							소계								소계							소계
				종로	중부	용산	은평	마포	서대문		동대문	광진	성북	도봉	노원	중랑	강북		영등포	강서	구로	관악	양천	동작		강남	서초	강동	송파
합계	보유	104	25	5	4	4	4	4	4	32	5	5	4	5	4	5	4	28	5	5	5	5	3	5	19	5	4	4	6
	기준	80	-	-						-	-							-	-						-	-
화학	보유	22	5	1		1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	6	1	2	1	1		1	4	1	1	1	1
	기준	15	3	3대이상						5	5대이상							4	4대이상						3	3대이상
고가	보유	25	7	1	2	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1
	기준	18	5	5대이상						5	5대이상							5	5대이상						3	3대이상
굴절	보유	26	6	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	2	1	1	1	7	2	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1
	기준	18	4	4대이상						6	6대이상							5	5대이상						3	3대이상
배연 15 (조연7)	보유	22	6	(1)	1	(1)	1	1	(1)	7	1	1	1	(1)	1	1	1	6	(1)	1	1	1(1)		1	3	(1)		1	1
	기준	17	5	5대이상						6	6대이상							4	4대이상						2	2대이상
조명5 (조연7)	보유	12	3	(1)		(1)			(1)	3	1			(1)		1		3	(1)			(1)	1		3	(1)	1		1
	기준	8	2	2대이상						2	2대이상							2	2대이상						2	2대이상
미분무	보유	4	1	1						1		1						1						1	1				1
	기준	4		1대 이상							1대 이상								1대 이상							1대 이상

※ 소방서 특수차량별 80% 이상 “출동대기”동태 유지