2014 상반기 전술훈련 평가표(진압분야)
1. 공기호흡기 장착	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를(안면보호두건은 목 뒤로 넘긴 상태) 착용하고 공기호흡기를 매트에 내려놓은 후, 매트 후방 50㎝ 지점에 정위치 한다. 평가관의 시작신호에 양 무릎을 매트에 대고 공기호흡기 장착을 실 시하며, 130초 이내에 장착을 완료하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 공기호흡기착용은 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. 평가 중 공기 잔압 부족으로 인한 경보음 발생, 양압상태 불량은 불합격 처리한다. ○ 준비물 및 장비 개인장비, 공기호흡기세트, 인명구조경보기
공기호흡기 장착 능력 평가 [제한시간 130초]			항목 점수	평가 점수
1. 공기호흡기 장착 실시에 “실시” 복창하고 면체를 양압호흡 상태에서 기밀시험 후 “이상 유무” 복창하고 대기호흡 상태로 전환한다. * 기밀시험이상무 대기호흡 전환			10점
2. 실린더 개폐밸브를 개방(완전 개방 후 반 바퀴를 잠금) 후 경보음, 점멸등 및 압력게이지를 확인한다. (“경보기, 점멸등 이상 유무”, “압력 000㎏”을 복창) * 경보음 청취 * 점멸등 확인 * 밸브개방 적정 여부 * 실린더 압력확인			20점
3. 면체를 목에 건 후 등지게를 착용하고 벨트(어깨→허리→가슴)를 신체에 맞게 조정한다.			5점
4. 면체를 착용 후 머리끈을 조절(가운데→아래→위)한다.			5점
5. 양압호흡으로 전환 후 면체스트랩에 손을 넣어 양압작동 상태를 확인하고 “양압작동 이상 유무” 복창한다.			5점
6. 바이패스를 개방하여 작동상태를 확인하고 “바이패스 이상 유무” 복창한다.			10점
7. 안면보호두건, 헬멧(보안렌즈 내림), 공기호흡기 허리벨트 좌측 앞부분에 인명구조경보기를 장착하고 방수장갑을 착용하면 오른손을 들고 "장착완료"를 복창한다. * 안면보호두건 착용 * 헬멧착용 적정 여부 * 인명구조경보기 장착 * 방수장갑 착용			20점
공기호흡기 및 경보기 작동 능력 평가 [제한시간 없음]
8. 평가관의 지시에 따라 한 손을 사용하여 대기호흡↔양압호흡을 전환한다.			5점
9. 평가관의 지시에 따라 인명구조경보기를 비상모드로 작동 후 일반모드로 전환한다.			5점
공기호흡기 탈착 능력 평가 [제한시간 없음]
10. “벗어”구호에 대기호흡으로 전환 후 헬멧과 두건을 벗고 면체를 목에 건 다음 실린더를 잠그고 잔압을 제거한다.			10점
11. 몸통부의 벨트를 분리 후 몸통과 면체를 벗어놓고 면체 · 압력게이지 ·용기밸브의 이상 유무를 검사한다. (각 부분 "이상 유무" 복창)			5점
�총 점			100점
※ 평가자 의견

2014 상반기 전술훈련 평가표(진압분야)
2. 공기호흡기 실린더 교환	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 공기호흡기와 예비실린더를 매트에 내려놓은 후, 후방 50㎝ 지점에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 양 무릎을 매트에 대고 실린더교환을 실시 하며, 2분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈 추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인장비, 공기호흡기세트, 예비용 실린더
공기호흡기 실린더 교환 능력 평가 [제한시간 180초]			항목 점수	평가 점수
1. 실린더 교환 실시에 “실시” 복창하고 실린더 개폐밸브를 잠그고 잔압을 제거 후 고압조정기를 실린더로 부터 분리한다.			10점
2. 공기호흡기 실린더 고정밴드를 푼다.			5점
3. 실린더를 분리 후 고압조정기의 ○링을 확인하고 “○링 이상유무”를 복창한다.			20점
4. 새로운 실린더를 등지게에 넣은 후 고압조정기를 연결한다.			10점
5. 실린더 고정밴드로 실린더를 고정한다.			10점
6. 실린더 개폐밸브를 개방(완전히 개방 후 반 바퀴를 잠금)후 경보음·점멸등 및 압력게이지를 확인한다. (“경보기 이상유무”, “점멸등 이상유무”, “압력 000㎏”을 복창) * 경보음 청취 여부 * 점멸등 확인 * 실린더 압력 확인 * 밸브개방 적정여부			25점
7. 고압조정기 가까이에 귀를 대고 공기누출을 확인하고 “이상유무”를 복창한다. 모든 동작이 완료되면 오른손을 들어 “실린더 교환완료”를 보고한다.			20점
�총 점			100점
※ 평가자 의견

2014 상반기 전술훈련 평가표(진압분야)
3. 기구묶기	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 방화복, 방수화, 헬멧, 레펠장갑을 착용한 상태에서 로프를 오른손에 쥐고 정위치 한다. 평가관의 “기구묶기 실시”에 따라 제한시간 내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 동작을 정지 한다. ○ 평가관 유의사항 기구묶기는 제한시간 내 완성여부를 확인하여 점수를 부여한다. 옭매듭은 주매듭 끝에 실시하며, 로프 길이는 11~20㎝를 남겨야 하며 미실시, 미만, 초과 시 0점 처리함. ○ 준비물 및 장비 방화복, 방수화, 헬멧, 레펠장갑, 직경11㎜의 10m 로프, 복식사다리, 동력절단기, 실린더, 도끼, 갈쿠리, 소방호스가 결합된 65㎜피스톨관창
기구묶기 매듭법 능력 평가 [제한시간 : 각 50초]			항목 점수	평가 점수
1. 복식사다리 기구묶기 * 두겹 8자매듭 * 옭매듭 * 3번째 가로대 통과			20점
2. 피스톨관창 기구묶기 * 말뚝매듭 * 옭매듭 * 주 로프 개폐밸브 통과방법 적정 여부			15점
3. 동력절단기 기구묶기 * 손잡이에 통과 * 말뚝매듭 * 옭매듭			15점
4. 실린더 기구묶기 * 말뚝매듭(하단1/3) * 옭매듭 * 절반매듭			15점
5. 도끼 기구묶기 * 두겹8자매듭 * 옭매듭 * 절반매듭			20점
6. 갈쿠리 기구묶기 * 말뚝매듭(하단) * 옭매듭 * 중단 ․ 상단에 절반매듭			15점
�총 점			100점
※ 평가자 의견

2014 상반기 전술훈련 평가표(진압분야)
4. 로프매듭법 (이어매기, 움켜매기, 로프정리)	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 방화복, 방수화, 헬멧, 레펠장갑을 착용한 상태에서 로프를 오른손에 쥐고 정위 치 한다. 평가관의 “000매듭 실시”에 따라 로프매듭법을 실시하고 “들어”구령에 완료된 매듭을 평가자가 볼 수 있도록 들어준다. 제한시간 내에 매듭법을 수행하여야 하며 평가 관의 정지신호가 내려지면 매듭동작을 멈추고 매듭부분을 들어준다. ○ 평가관 유의사항 로프매듭법은 제한시간 내에 완성여부를 확인하여 점수를 부여한다. 옭매듭은 주매듭 끝에 실시하며, 로프 길이는 11~20㎝를 남겨야 하며 미실시, 미만, 초과시 “0”점 처리한다. 움 켜매기는 지지물을 이용하여 평가한다. ○ 준비물 및 장비 방화복, 방수화, 헬멧, 레펠장갑, 직경11mm의 5m 로프
이어매기 매듭법 능력 평가 [제한시간 각 30초]			항목 점수	평가 점수
1. 바른매듭(옭매듭)			5점
2. 한겹매듭(옭매듭)			10점
3. 두겹매듭(옭매듭)			10점
4. 이중 피셔맨매듭			10점
5. 8자연결매듭(옭매듭)(50초)			10점
움켜매기 매듭법 능력 평가 [제한시간 각 30초, 잡아매기 60초]			항목 점수
6. 말뚝매기(옭매듭)			10점
7. 감아매기(두겹) * 양쪽 2회 이상 균등하게 감기 여부			10점
8. 되감기 8자매듭(옭매듭)(50초)			10점
9. 잡아매기(옭매듭) * 허리 3회 이상 감기 여부			15점
로프정리 능력 평가 [제한시간 각 60초]			항목 점수
10. 나비모양 정리(로프끝처리 3~5회 감기, 20m로프 사용)			10점
�총 점			100점
※ 평가자 의견