2018년 하반기 전술훈련 평가표

평가분야(종목)		평 가 항 목
화재분야	경방	공기호흡기 장착
	운전	소방차 운용분야
구조분야 (1개)		1인 고소작업
구급분야(1개)		심폐소생술(CPR) 및 자동제세동기(AED) 사용

2018년 하반기 전술훈련 평가표(진압분야)
1. 공기호흡기 장착	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를(안면보호두건은 목 뒤로 넘긴 상태) 착용하고 공기호흡기를 매트에 내려놓은 후, 매트 후방 50㎝ 지점에 정위치 한다. 평가관의 시작신호에 양 무릎을 매트에 대고 공기호흡기 장착을 실시 하며, 130초 이내에 장착을 완료하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 공기호흡기착용은 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. 평가 중 공기 잔압 부족으로 인한 경보음 발생, 양압상태 불량은 불합격 처리한다. ○ 준비물 및 장비 개인장비, 공기호흡기세트, 인명구조경보기
공기호흡기 장착 능력 평가 [제한시간 130초]			항목 점수	평가 점수
1. 공기호흡기 장착 실시에 “실시” 복창하고 면체를 양압호흡 상태에서 기밀시험 후 “이상 유무” 복창하고 대기호흡 상태로 전환한다. * 기밀시험이상무 대기호흡 전환			10점
2. 실린더 개폐밸브를 개방(완전 개방 후 반 바퀴를 잠금) 후 경보음, 점멸등 및 압력게이지를 확인한다. (“경보기, 점멸등 이상 유무”, “압력 000㎏”을 복창) * 경보음 청취 * 점멸등 확인 * 밸브개방 적정 여부 * 실린더 압력확인			20점
3. 면체를 목에 건 후 등지게를 착용하고 벨트(어깨→허리→가슴)를 신체에 맞게 조정한다.			5점
4. 면체를 착용 후 머리끈을 조절(가운데→아래→위)한다.			5점
5. 양압호흡으로 전환 후 면체스트랩에 손을 넣어 양압작동 상태를 확인하고 “양압작동 이상 유무” 복창한다.			5점
6. 바이패스를 개방하여 작동상태를 확인하고 “바이패스 이상 유무” 복창한다.			10점
7. 안면보호두건, 헬멧(보안렌즈 내림), 공기호흡기 허리벨트 좌측 앞부분에 인명구조경보기를 장착하고 방수장갑을 착용하면 오른손을 들고 "장착완료"를 복창한다. * 안면보호두건 착용 * 헬멧착용 적정 여부 * 인명구조경보기 장착 * 방수장갑 착용			20점
공기호흡기 및 경보기 작동 능력 평가 [제한시간 없음]
8. 평가관의 지시에 따라 한 손을 사용하여 대기호흡↔양압호흡을 전환한다.			5점
9. 평가관의 지시에 따라 인명구조경보기를 비상모드로 작동 후 일반모드로 전환한다.			5점
공기호흡기 탈착 능력 평가 [제한시간 없음]
10. “벗어”구호에 대기호흡으로 전환 후 헬멧과 두건을 벗고 면체를 목에 건 다음 실린더를 잠그고 잔압을 제거한다.			10점
11. 몸통부의 벨트를 분리 후 몸통과 면체를 벗어놓고 면체 · 압력게이지 ·용기밸브의 이상 유무를 검사한다. (각 부분 "이상 유무" 복창)			5점
총 점			100점
※ 평가자 의견

2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
1. 소방펌프차(물탱크차) 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방펌프차(물탱크차) 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방펌프차(물탱크차)
소방펌프차(물탱크차) 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
진공펌프 작동시험	1. 응시자는 평가관의 “평가실시” 지시에 따라 차량에 승차하여 펌프 PTO를 작동하고 하차한다.			10점
	2. 응시자는 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인 후 진공펌프를 작동하여 펌프회전수를 1,200RPM으로 조정하고 30초 이내 작동 후 진공펌프를 정지한다.			15점
	3. 진공압력이 30초 이내에 660mmHg에 도달하는지 확인 및 방수구를 개방하여 진공압력 이상 유무를 확인한다.			5점
소방펌프 내압시험	1. 응시자는 펌프차의 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다.			5점
	2. 펌프차 메인밸브를 개방 압력계 7㎏f/㎠까지 되도록 RPM상승 압력 7㎏f/㎠ 확인 후 RPM을 원위치로 한다.			15점
	3. 압력계 7㎏f/㎠ 유지 여부 및 1분 동안 1㎏f/㎠ 이상 누기 되지 않아야한다.			5점
수동작동 (1인운용)	1. 응시자는 소방차량 시동을 OFF 시킨 후 에어 자동/수동 전환밸브를 수동위치로 전환, 수동으로 펌프 PTO를 넣은 후 차량에 승차하여 클러치를 밟고 시동을 끄고 하차한다.			20점
	2. 메인밸브를 열고 방수압력계 5㎏f/㎠ 까지 되도록 RPM을 상승 압력5㎏/㎠ 확인 후 원위치로 한다.			10점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
2. 소방화학차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방화학차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방화학차
소방화학차 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
소방펌프 내압시험	1. 응시자는 화학차의 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다.			10점
	2. 화학차 메인밸브를 개방 압력계 7㎏f/㎠까지 되도록 RPM상승 압력 7㎏f/㎠ 확인 후 RPM을 원 위치로 한다.			10점
	3. 압력계 7㎏f/㎠ 유지 여부 및 1분 동안 1㎏f/㎠ 이상 누기 되지 않아야한다.			5점
홈(포말) 작동시험	2. 응시자는 메인밸브를 열고 방수준비를 한 후, 펌프RPM을 조작하여 압력을 약 3 ~ 5㎏f/㎠ 까지 순차적으로 압력을 맞춘다.			5점
	4. 홈 메인밸브, 송수밸브를 열고 홈 조절밸브를 확인 후 방수구를 열어 방수를 한다.(평가관의 지시에 따라 방수중지 함)			15점(35점)
	5. 홈 메인밸브를 잠그고, 세척밸브를 열어 세척한 후 펌프 RPM을 줄이면서 방수구를 잠근다.			10점(20점)
분말장치 사용시험 (분말장치 있는 경우)	2. 응시자는 질소용기밸브를 개방하여 1차측 압력 약10 0~ 150㎏f/㎠ 확인과 동시에 2차측 압력이 약10 ~ 14㎏f/㎠ 방사압력 위치에 있는지 확인한다.			20점
	3. 응시자는 방사압력 확인 후 질소용기밸브를 잠그고 크리닝밸브를 개방 호스릴 손잡이 분사노즐을 개폐하고 잔압을 제거한다.			10점
( ) 분말장치가 없는 경우
총 점				100점
※ 평가자 의견

2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
1. 소방조배연차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방조배연차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방조배연차, 물탱크차(미분무운용시험 지원)
소방조배연차 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
아웃트리거 전개 및 크레인작동	1. 응시자는 평가관의 “평가 실시” 지시에 따라 차량에 승차 유압PTO를 작동하고 하차한다.			5점
	2. 유압전환밸브를 조명장치(크레인) 방향으로 전환한다.			10점
	3. 아웃트리거를 전개하고 조명크레인을 전개 상승시킨다.			10점
발전기 및 조명전원 작동	1. 응시자는 평가관이 지시한 위치에 조명크레인을 상승시켜 방향 전환 시킨다.			10점
	2. 발전기 조작S/W를 작동하여 순차적으로 조명전원을 작동한다.			10점
송풍장치 작동시험	2. 응시자는 유압전환밸브를 송풍기방향으로 전환한다.			5점
	3. 송풍기를 작동하여 회전수를 1200 ~ 1300RPM으로 조정하고 송풍이 되는지 확인한다.			10점
미분무 운용시험	2. 물탱크차 1대를 중계구에 연결 시켜 방수준비를 한다			10점
	3. 미분무 밸브를 개방하여 약 10초간 방수한다.			10점
	4. 응시자는 미분무밸브를 폐쇄하고 송풍기RPM을 원위치 시킨다.			5점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
1. 소방고가사다리차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방사다리차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 15분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방고가사다리차
소방고가사다리차 운용능력 평가 [제한시간 15분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
차량시동 유압장치 작 동	1. 평가관의『평가실시』지시에 따라 안전하게 차량에 탑승한다.			-
	2. 차량탑승 후 시동 전에 의자 조정, 계기확인 등을 실시한다.			3점
	3. 응시자는 시동 전에 점검사항 준수 후 시동하여야 한다.			3점
	4. 시동 후 응시자는 평가관이 지정한 장소에 부서한다.			3점
	5. 유압 PTO 등 유압장치는 정상적인 시동상태에서 작동하여야 한다.			3점

아웃트리거 전 개	1. 안전확인 후 하차하여 유압 구동축이 회전하는 것을 확인한다.	3점
	2. 좌우지면 상태를 확인 후 아웃트리거 조작반에 위치한다.	-
	3. 조작반에서 오른손을 들고『아웃트리거 전개』라고 외친 후 아웃트리거를 전개하고 조작 중에도 안전을 확인하여야 한다	3점
	4. 전개 중 잭이 2/3 지점에 내려왔을 때 잭(Jack)을 정지시킨다.	3점
	5. 잭부판을 정확히 위치시키고 완전전개 및 수평여부 확인한다.	3점
	6. 아웃트리거 전개가 완료되면 응시자는 차량후미 조작반 앞에서 오른팔을 들어 “아웃트리거 전개완료/조작반 승차” 라고 복창한다.	3점
굴절 붐 사다리전개	1. 사다리 조작반으로 승차하여 사다리 전개 준비를 한다.	-
	2. 사다리조작반에서 안전을 확인하고 오른팔을 들어『사다리전개』라고 복창 후 사다리를 안전하게 조작 한다.	3점
	3. 사다리를 조작하여 상․하․좌․우 장애물을 확인하며 작동한다.	5점
	4. 사다리 작동 중 사다리 선단 흔들림이 없어야 한다.	5점
	5. 평가관이 지정한 목표점에 사다리를 안전하게 전개한다.	5점
	6. 사다리전개가 완료되면 운전원은『사다리전개 완료』라고 복창한다.	5점
	7. 승강기 작동 준비 후 『승강기 상승』을 복창 후 상승시킨다.	5점
	8. 안전하게 승강기를 사다리 선단까지 올린 후『승강기 상승 완료』라고 복창한다.	5점
	9. 응시자는『승강기 하강』복창 후 안전하게 승강기를 하강시킨다.	3점
	10. 승강기 하강 시킨 후에는 승강기를 접고 고정 시킨다.	3점
	11. 승강기 고정 확인 후『사다리 수축』을 복창하고 사다리 수축을 조작하고 안착시킨다.	3점
	12. 아웃트리거 조작반 앞에서『아웃트리거 수축』을 복창 후 아웃트리거를 자동으로 전환하여 완전히 수납시킨다.	3점
	13. 잭 부판을 원위치 한다.	3점
수동작동 (비상조치)	수동작동(비상조치) 방법을 구두로 평가한다	10점
총 점		100점
※ 평가자 의견

2018년 하반기 전술훈련 평가표(소방차 운용분야)
1. 소방굴절사다리차 운용		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방사다리차 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 15분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방굴절사다리차
소방굴절사다리차 운용능력 평가 [제한시간 15분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
차량시동 유압장치 작 동	1. 평가관의『평가실시』지시에 따라 안전하게 차량에 탑승한다.			-
	2. 차량탑승 후 시동 전에 의자 조정, 계기확인 등을 실시한다.			3점
	3. 응시자는 시동 전에 점검사항 준수 후 시동하여야 한다.			3점
	4. 시동 후 응시자는 평가관이 지정한 장소에 부서한다.			3점
	5. 유압 PTO 등 유압장치는 정상적인 시동상태에서 작동하여야 한다.			3점

아웃트리거 전 개	1. 안전확인 후 하차하여 유압 구동축이 회전하는 것을 확인한다.	5점
	2. 좌우지면 상태를 확인 후 아웃트리거 조작반에 위치한다.	-
	3. 조작반에서 오른손을 들고『아웃트리거 전개』라고 외친 후 아웃트리거를 전개하고 조작 중에도 안전을 확인하여야 한다	5점
	4. 전개 중 잭이 2/3 지점에 내려왔을 때 잭(Jack)을 정지시킨다.	5점
	5. 잭부판을 정확히 위치시키고 완전전개 및 수평여부 확인한다.	5점
	6. 아웃트리거 전개가 완료되면 응시자는 차량후미 조작반 앞에서 오른팔을 들어 “아웃트리거 전개완료/조작반 승차” 라고 복창한다.	5점
굴절 붐 사다리전개	1. 굴절사다리 조작반에 승차하여 굴절사다리 전개 준비를 한다.	-
	2. 굴절사다리 조작반에서 안전을 확인하고 오른팔을 들어『굴절사다리전개』라고 복창 후 굴절사다리를 안전하게 조작 한다.	5점
	3. 굴절사다리를 조작하여 상․하․좌․우 장애물을 확인하며 작동한다.	5점
	4. 굴절사다리 작동 중 바스켓 및 붐이 흔들림이 없어야 한다.	5점
	5. 평가관이 지정한 목표점에 굴절사다리를 안전하게 전개한다.	5점
	6. 굴절사다리전개가 완료되면 운전원은 『굴절사다리전개 완료』라고 복창한다.	5점
	7. 응시자는 “굴절사다리 하강” 외친 후 안전하게 굴절사다리를 하강․안착시킨다	5점
	8. 아웃트리거 조작반 앞에서『아웃트리거 수축』을 복창 후 아웃트리거를 자동으로 전환하여 완전히 수납시킨다.	5점
	9. 잭 부판을 원위치 한다.	3점
수동작동 (비상조치)	수동작동(비상조치) 방법을 구두로 평가한다	10점
총 점		100점
※ 평가자 의견

2018 하반기 전술훈련 평가표(구조분야)
1인 고소작업(High Angle Rescue)	응 시 번 호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 고층건물의 간판, 고드름, 철탑, 인양 등 로프를 이용한 고소작업 능력평가를 통해 자기확보, 접근(이동), 횡단 등 기본적인 구조기술 숙달을 위함. ○ 훈련진행 1. 확 인 자 : 재난관리과장이 전술훈련(시작 ~ 종료) 평가과정을 확인한다. 2. 평 가 자 : 재난관리과 구조팀장이 임무를 수행한다. 3. 지 휘 자 : 현장대응단 구조대장이 임무를 수행한다. 4. 평가대상 : 구조대원(일반구조, 화생방구조, 운전, 소방 등) 5. 확 보 자 : 평가자 후순의 구조대원 5. 진 행 : 장비점검 → 장비착용 → 확보→ 훈련실시(보고) → 훈련종료(보고) ○ 훈련장비 등강기, 구조용로프, 확보줄, 카라비너, 정지형 및 8자 하강기, 꼬임방지기 등 ○ 훈련준비 : 붙임참조
고소작업(High Angle Rescue) 능력평가 [제한시간 : 없음]			항목 점수	평가 점수
1. 기본배점			50점
2. 임무완수			50점
3. 감점사항
3-1. 자세불안			-5점
3-2. 개인 안전장비(헬멧, 보호대, 보호안경, 상하체식안전밸트) 미착용			-10점
3-3. 훈련 시작, 종료보고 미실시			-10점
3-4. 로프, 장비 등 낙하, 바닥에 훈련대원의 발이 닿는 경우			-20점
3-5. 임무완수 하지 못한 경우			-30점
3-6. 대원 추락한 경우			-50점
3-7. 지휘자의 명령, 지시 불이행			-50점
4. 임무완수 구조대원(동점자)은 훈련 기술별 숙련도를 고려하여 차감한다.			0.5점
5. 지휘자는 평가표에 기술한 지시 외에는 기술을 추가설명 할 수 없다.
6. 지휘자의 능력평가는 소속 반별 구조대원의 점수의 총합으로 차등한다.
□ 총 점			100점
※ 평가자 의견 :

2018 하반기 전술훈련 평가표(구급분야)
심폐소생술(CPR) 및 자동제세동기(AED) 사용	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 - 심정지 환자에 대한 신고를 받고 출동하는 경우를 가정, 자동제세동기의 사용에 앞서 5 사이클의 심폐소생술을 먼저 시행하고 자동제세동기를 사용 - 대원 2인의 심폐소생술에 대한 숙련도를 평가하고, 임무교대의 협동성과 능숙도를 평가 (7분 이내에 수행) ○ 평가관 유의사항 - 자동제세동기는 가능한 (Heartstart 4000, Lifepak 12, Lifepak 20) 중 선택하고 2010년 AHA CPR 가이드라인에 따라 자동제세동기의 세팅이 변경된 경우를 기준으로 하여 채점기준 적용 - 마네킨 세팅시 기존의 Lung(700-1000cc)을 사용하고, 프로그램 세팅 모드를 500-800cc로 변경할 것 - 압박지점의 촉지 : 정확도 80%이상은 3점, 미만은 0점(기록지로 평가) ○ 준비물 및 장비 - CPR용 마네킨세트, 제세동기, 산소저장백 부착 백밸브마스크(BVM) 또는 포켓마스크, 글러브, 산소탱크, 산소공급용 산소저장백부착 마스크
CPR 및 AED 사용 [제한시간 7분]			항목 점수	평가 점수
1. 현장도착시 현장안전 확인 후 (대원1 “현장확인”, 대원2 “안전”복창)			4점
2. 대원 1인이 환자의 반응유무와 무호흡 또는 심정지 호흡이 있는지 확인한다(어깨를 가볍게 두드리며 “여보세요”를 외치면서 환자의 반응과 호흡을 확인) ※ 환자의 척추손상 등은 없는 것으로 가정			2점
3. 환자자세를 교정하고(마네킹 머리를 출발선 쪽으로 향하게 한다) 마네킹을 중심으로 대원 1은 마네킹의 얼굴부분, 대원 2는 가슴부위에 위치한다.			5점
4. 대원1이 5~10초간 목동맥의 맥박을 확인하는 동안 대원2는 가슴압박점을 찾고, 대원1이 “맥박없음”을 외치면 가슴압박을 실시할 수 있도록 대원2는 자세를 취한다.			4점
5. 대원1의 “맥박없음”복창과 함께 대원2는 30회의 가슴압박을 실시한다.			5점

6. 대원1이 “머리젖힘 - 턱들어올리기법(head-tilt, chin - lift)을 이용하여 기도를 개방한다.	3점
7. 대원1은 환자의 머리쪽으로 이동하여 백밸브마스크 또는 포켓마스크를 이용하여 2회의 구조호흡을 실시하고, 대원2는 사용되는 마스크에 산소를 공급한다.	17점
8. 대원2는 30회의 가슴압박을 실시하고 대원1은 2회의 인공호흡을 각각 4사이클 실시한다. ※ 대원2 가슴압박 120회, 대원1 인공호흡 8회	2점
9. 대원1은 [8번]의 심폐소생술 4사이클 완료후 대원2에게 흉부압박을 계속할 것을 지시하고, 자동제세동기의 전원을 켜고 환자의 흉부에 제세동 전극을 부착한다.	4점
10. 대원1의 지시(“분석하겠습니다. 모두 물러나시오” 복창) 후 자동제세동기의 분석버튼을 누른다.	2점
11. 자동제세동기의 “제세동하여야 합니다”란 음성 메시지를 확인하고 “모두 물러나시오”라고 복창하면서 대원들이 환자와 닿아있는지 확인한다. ※ 자동제세동기의 “제세동 실시”란 음성메시지를 확인하고 “제세동” 버튼을 누른다. 제세동 버튼을 누르고 나서 바로 “OFF” 버튼을 누른다.(각종 제세동기가 통일된 음성지시를 사용하지 않고 기종에 따라 압박시작 시간이 달라 다음 단계 진행을 위한 것임)	17점
12. 대원1과 대원2는 임무교대를 위해 위치를 바꾸고 대원1은 30회의 가슴압박과 대원2는 2회의 인공호흡을 각각 5사이클 실시한다. ※ 가슴압박 150회, 인공호흡 10회	2점
13. 대원2는 “분석하겠습니다. 모두 물러나시오” 복창 후 자동제세동기의 “분석버튼”을 누른다.	1점
14. 자동제세동기의 “제세동이 필요치 않습니다.” “환자상태를 확인하십시요”란 음성메시지를 확인하고, 목동맥 맥박을 측정한다. ※ 심판관은 심폐소생술이 끝나기 전에 제세동용 마네킹의 심장리듬을 정상동성리듬으로 조정하여 놓고, 심폐소생술 마지막 주기의 호흡이 시작되기 전에 자동제세동기의 전원을 켜 놓는다. ※ 맥박확인 및 호흡확인은 대원1 또는 대원2 모두 가능	2점
15. 제반 실시절차 및 흐름이 원할한가 - 대원간의 업무분담(복창) 및 전반적인 흐름(순서역행 등)	10점
16. 기록지 점수는 20점(최대감점치)을 기본으로 함 - CPR기록지는 대원확인 후 뒷면 부착 ▶ 흉부압박 부정확 1회당 -0.5, 이완동작 부정확 1회당 -0.5, 불어넣기 부정확 1회당 -1) ▶ 흉부압박 누락 1회당 -1, 이완동작 누락 1회당 -1, 불어넣기 누락 1회당 -2)	20점
□ 총 점	100점
※ 평가자 의견