소방차량의 점검정비 요령

소방차량을 점검정비할 때 작업자는 안전을 염두에 두고 차량별, 작업위치별에 따라 안전조치를 강구하여야 한다.

점검과 정비를 행할 때는 차량의 안전과 관련되는 부분은 철저히 점검하되, 전문기관의 정검정비가 필요하다고 판단되는 경우 반드시 전문기관의 점검정비를 받아야 한다.

소방차량을 구성하는 기본차대가 소방용도별, 규모별로 상이하여 차량별 특성에 따라 점검정비요령이 다르다.  특히 기본차대는 소방용도로 제작하는 과정에서 제작사별로 각 장치의 구성방법이 다양하며 정확하고 세부적인 점검정비요령지침서의 작성은 매우 곤란하여 일반적, 포괄적으로 적용될 수 있다고 생각되는 점검정비요령을 작성하였다.

따라서 소방차량 기본사양서를 참고하고 차량 구입시 제공되는 제원, 성능, 작동요령, 관리유지 요령등에 관해 충분히 숙지함이 무엇보다 중요하다.

소 방 차 량 일 반

1. 엔 진(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
출력부족 (가속불량)	□ 압축압력 저하 ․밸브 간극의 부적정 ․밸브 시트부에서의 압축 누설 ․노즐 개스팃트에서 압축누설 ․밸브 스템의 소착 ․밸브 스프링의 쇠손, 절손 ․실린더 헤드 개스팃트의 소착 ․실린더 헤드의 균열, 왜곡 ․피스톤링의 고착 또는 파손, 마모 ․피스톤의 균열, 마모 ․푸시로드의 굽음	․조정 ․수정 ․교환 또는 조임 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환
	□ 연료계통의 불량 □ 흡배기계통의 불량	4. 연료 및 흡배기 장치 참조
엔진오일 소비과다	□ 오일상승 ․피스톤 링 또는 피스톤 링 홈의 마모나 고착 ․피스톤 또는 실린더 라이너 마모 □ 오일하강 ․밸브씰 불량 ․밸브 스템과 가이드 마모	․교환 ․교환 또는 수정 ․교환 ․교환
	□ 오일 누설	2. 윤활장치 참조
시동불량	□ 엔진 본체 관계의 불량 ․밸브의 소손 ․피스톤, 피스톤 링 또는 실린더 라이너 마모 ․실린더 헤드 개스킷트 소손	․교환 ․교환 또는 수정 ․교환
	□ 연료계통의 불량 □ 전기계통의 불량	4. 연료 및 흡배기장치 참조 5. 엔진전장품 참조

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
이상연소	□ 엔진 본체 관계의 불량 ․밸브 간극의 부적정 ․밸브의 고착 또는 소손 ․밸브 스프링의 쇠손, 절손 ․연소실에 카본 침착	․조정 ․교환 ․교환 ․제거
	□ 연료계통의 불량	4. 연료 및 흡배기 장치 참조
이아들링 불량	□ 엔진본체 관계의 불량 ․밸브 간극 부적정 ․밸브와 밸트시트의 밀착 불량 ․실린더 헤드 개스팃트의 소손	․조정 ․수정 또는 교환 ․교환
	□ 연료계통의 불량	4. 연료 및 흡․배기장치 참조
엔진 소음	□ 크랭크 샤프트 및 베어링 관계 ․메인 베어링의 오일 간극과대 ․메인 베어링의 소착 또는 용손 ․크랭크샤프트의 엔드 플레이 과대 ․콘넥팅 로드 베어링의 오일 간극 과대 ․콘넥팅 로드 부시의 마모 또는 소착	․교환 또는 조임 ․교환 ․교환 또는 조임 ․교환 또는 조임 ․교환
	□ 피스톤 관계 ․실린더의 마모 ․피스톤 또는 피스톤 핀의 마모 ․피스톤의 소착 ․피스톤의 고착 파손 ․콘넥팅 로드의 왜곡	․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환
	□ 밸브 및 타이밍 관계 ․밸브 간극의 과대 ․밸브 스프링의 절손 ․밸브 스템과 가이드의 간극 과대 ․록커암과 부싱의 간극 과대 ․아이들 기어 부싱과 스핀들의 간극 과대 ․각 기어의 백래시 과대	․조정 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환
	□ 기타 ․워터펌프 베어링 불량 ․훈 벨트 장력 부적정 ․올터네이터 베어링 불량 ․배기가스 누설 ․노즐 홀더 장착부에서 가스 누설	․교환 ․조정 ․교환 ․수정 ․수정

2. 윤활장치

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
누 유	□ 각 부품의 장착부 이완 ․드레인 플러그 ․오일휠터 ․오일 프레주어 스위치 ․오일레벨 스위치	․증체 또는 교환
	□ 각부 씰 및 개스킷 불량 ․오일팬 ～실린더 블록 ․타이밍 기어 케이스 ～실린더 블록	․수정 또는 교환
유압저하	□ 각부의 손상 ․누유 ․유량부족 ․오일펌프 기어의 마모 또는 스프링쇠손 ․플린저의 마모 또는 스프링쇠손 ․오일 스트레이너의 막힘 ․메인 베어링 및 콘텍트 로드베어링의 오일 간극 과대	․상기 사항 참조 ․보충 ․교환 ․교환 ․교환 ․수정
엔진회전중 워닝램프가 점등한다.	․유압저하 ․오일 프레쥬어 스위치 불량 ․전기계통 고장	․상기사항 참조 ․교환 ․수정

3. 냉각장치

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
누 유	․라디에이터 코어의 손상 ․라디에이터 호스, 히터 호스에서의 누수 ․서모스태트에서의 누수 ․워터 씰(워터 펌프)의 불량 ․서모스태트 커버 개스킷트의 이완또는 손상 ․실린더 헤드 볼트의 이완 ․실린더 헤드 개스팃의 손상 ․실린더 블록의 균열 ․실린더 헤드의 균열	․증체 또는 교환 ․수정또는 교환 ․수정또는 교환 ․교환 ․체결또는 교환 ․체결 ․교환 ․교환 ․교환
부 식	․냉각수 내에 불순물 혼입	․세정
과 열 (오버히트)	․물 통로가 막힘 ․서모스태트 작동 불량 ․라디에이터 핀이 막힘 ․워터펌프 작동불량 ․냉각수 부족	․세정 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환

4. 연료 및 흡․배기장치

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
출력불량 가속불량	․분사기의 불량 ․인젝션 펌프 분체의 불량 ․노즐의 개(開)변압 저하 ․노즐 밸브의 소착 ․휴엘 파이프의 균열 ․휴엘 파이프의 접속부에서 누설 ․휴엘 휠터의 막힘 ․휴엘 휠터에 물 및 공기 혼입	․조정 ․조정, 수정또는 교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․수정또는 교환 ․교환 ․수정또는 교환
시동불량	․분사기의 불량 ․분사 개시 압력 불량 ․인젝션 펌프 본체의 불량 ․노즐의 불량 ․휴엘 컷트 솔레노이드 작동불량 ․휴엘 휠터의 불량	․조정 ․조정 ․조정,수정또는 교환 ․조정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․교환
아이들조정 불량	․인젝션 펌프 본체의 불량 ․분사개시 압력 불량 ․노즐의 불량 ․노즐 체결부에서의 흡기 누설 ․휴엘 휠터의 불량 ․아이들 스피드의 조정 불량 ․인젝션 파이프, 펌프, 휴엘 필터 또는 세디멘터에 공기 유입․	․조정, 수정또는 교환 ․조정 ․조정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․교환 ․조정 ․수정(공기빼기)
엔진이음	․분사시기의 불량 ․저질 연료의 사용 ․노즐의 불량 ․노즐 체결부에서의 가스 누설	․조정 ․교환 ․조정 또는 교환 ․수정 또는 교환
흑연(黑煙)의 발생연료 소비과대	․인젝셔 펌프의 조정 불량 ․분사시기의 불량 ․노즐의 불량 ․노즐 체별부에서의 가스 누설 ․휴엘 휠터의 막힘 ․에어 클리너의 막힘 ․저질 연료 사용	․조정, 수정또는 교환 ․조정 ․조정 또는 교환 ․수정 ․교환 ․교환 ․교환

5. 엔진 전장품

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
스타팅모터가 전혀 듣지 않거나 혹은 회전속도가 느려서 엔진 시동을 걸 수 없다.	□ 밧데리 관계 ․밧데리 단자의 접촉불량 ․(-) 케이블의 어스 불량 ․밧데리 방전에 의한 전압저하 ․밧데리 불량에 의한 전압부족	․청소, 체결 ․청소, 수정 ․충전 ․충전
	□ 엔진 스위치 관계 ․엔진 스위치 접점의 접촉불량 ․엔진 스위치 배선 콘넥트의 이완 ․엔진 스위치에서 마그네틱 스위치 간의 단선	․교환 ․수정 ․수정또는 교환
	□ 마그네틱 스위치 관계 ․배선, 콘텍터의 이완 ․마그네틱 스위치 풀인(Pull-in)코일의 단락 ․마그네틱 스위치 콘택트 플레이드의 단선 ․마그네틱 스위치 홀딩 코일의 단선	․수정 ․교환 ․교환 ․교환
	□ 스타팅 모터 본체 관계 ․브러시 접촉 불량 ․브러시 스프링 파손 ․필드 코일의 어스 불량 ․필드 코일의 납땜 불량 ․코뮤테이터의 불량 ․아마튜어 어스 ․각부의 마모	․수정 또는 교환 ․교환 ․교환 ․수정 ․수정 ․교환 ․교환
스타팅모터는 회전하나 시동되지 않는다.	□ 밧데리 용량 부족 ․퀵스타트 시스템 관계 ․콘트롤 유니트 불량 ․글로우 플러그 릴레이 불량 ․글로우 플러그 불량	․충전 ․교환 ․교환 ․교환

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
스타팅모터는 회전하나 피니온링그어와 맞물리지 않는다.	․오버 런닝 클러치 피니언의 선단 마모 ․오버 런닝 클러치 드라이브 스피링의 쇠손 ․오버 런닝 클러치 공전 ․스플라인부 습동불량 ․부시마모 ․링기어 마모	․교환 ․교환 ․교환 ․연마, 수정 ․교환 ․교환
스타팅 모터가 회전하는 채 멎지않는다.	․마그네틱 스위치의 콘택트 플레이트 용착 ․마그네틱 스위치 코일 이레이어 쇼트 ․이그니숀 스위치의 복귀불량	․교환 ․교환 ․교환
밧데리 과방전	․V벨트의 이완 ․스테이터 코일의 어스 또는 단선 ․로터 코일의 단선 ․브러쉬와 슬립링의 접촉 불량 ․렉티파이어의 불량 ․IC 레귤레이터 불량 ․밧데리 전해액의 부족 또는 부적당 ․밧데리 전극 불량(내부단락) ․밧데리 단자 접촉불량 ․전기 부하의 과대	․조정 ․교환 ․교환 ․청소 또는 교환 ․교환 ․교환 ․조정 ․교환 ․청소, 취부 ․소비전력 검토
밧데리 과충전	․IC 레귤레이터의 불량	․교환

6. 클러치

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
미 끄 럼	․페이링의 과도한 마모 ․페이싱면의 경화 또는 유지(油脂) 부착 ․프레쥬어 플레이트의 왜곡 ․플라이 휠의 왜곡 ․코일 스프링의 손상, 쇠손 ․클러치 페달의 유격과소 ․클러치 페달의 작동 불원활	․교환 ․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․교환 ․조정 ․수정 또는 교환
단절불량	․클러치 디스크의 떨림, 왜곡 과대 ․클러치 디스크 스플라인의 마모, 녹발생 ․페이싱 면의 유지부착 ․코일 스프링의 쇠손 ․클러치 페달 유격 과대 ․클러치 액 부족 ․클러치 액 누설	․교환 ․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․교환 ․조정 ․보충 ․수정 또는 교환
발전시의 떨림	․페이싱면에 유지부착 ․페이싱면의 경화, 왜곡 ․토숀 스프링의 쇠손 ․프레쥬어 프레이트의 왜곡, 진동 大 ․페이싱 리베트의 왜곡 ․플라이 휠의 표면경화, 왜곡 ․엔진 마운트의 이완 또는 라버 쇠손	․수정또는 교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․수정 또는 교환 ․체결 또는 교환
클러치페달의 작동불원활	․클러치 케이블의 윤활불량 ․페달 샤프트부의 윤활불량	․급지 또는 교환 ․급지 또는 교환
이 음	․릴리스 베어링이 손상 ․릴리스 칼라 슬리브부의 윤활불량 ․토숀 스프링의 쇠손 ․클러치의 유격 無 ․파일로트 베어링의 마모, 소착 ․릴리스 포크 습동부의 마모 ․크랭크 샤프트의 엔드플레이 과대	․교환 ․급지 또는 교환 ․교환 ․조정 ․교환 ․수정또는 교환 ․수정

7. 트렌스밋션

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
이 음 정지상태(아이들링)에서 이음이 있고 클러치를 단절한 때 멎는 음및 변속할 때나는 소리는 트랜스 밋숀에서 나는 것으로 간주한다.	․오일량 부족 ․오일질 불량 ․베어링 마모 ․카운터 샤프트 기어 습동면의 마모 ․各 기어 습동면의 마모 ․各 기어의 백 래시 과대 ․各 기어 치면(齒面)의 손상 ․이물질이 물려들어감	․보급 ․규정품질로 교환 ․조정 또는 교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․수정 또는 교환
체인지가 잘 들어가지 않는다.	․체인지 로드의 굽음 ․트랜스밋션 콘트롤 걔통의 그리이스 부족 ․오일 부족 ․오일 불량 ․쉬프트 포오크 및 쉬프트 로드의 마모, 이완 ․싱크로나이저링의 마모 ․기어의 싱크로나이저 콘부 마모 ․싱크로나이저링과 기어의 콘부 접촉불량 ․各 기어의 축방향 유격과대 ․베어링의 마모 ․싱크로나이저 키 스프링의 쇠손 ․클러치 단절 불량	․교환 ․보충 ․보충 ․규정품질로 교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․조정 또는 교환 ․교환 ․6. 클러치 참조
체인지가 빠진다.	․체인지 로드의 굽음 ․록크 볼 스프링의 쇠손, 파손 ․쉬프트 포오크의 마모 ․클러치 허브의 마모 ․各 기어 습동면의 마모 ․기어의 백 래시 과대 ․베어링 마모 ․엔진 마운트 및 밋숀 마운트의 장착상태	․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․체결

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
체인지 로드 작동 불원활	․콘트롤 로드의 고착 ․체인지 로드의 볼 조인트부 작동불량 ․체인지 로드의 굽음	․교환 ․교환 ․교환
부편속기가 작동하지 않는다.	․쉬프트 케이블 부러짐 ․오일 부족 ․오일 질 불량 ․쉬프트 포크＆쉬프트 로드의 마모 또는 이완 ․싱크로나이저 링의 마모또는 손상 ․입력 클러치의 콘 또는 하이기어 마모 ․싱크로나이저 링＆콘사이의 접촉결합 ․스냅 링의 절손 또는 빠짐 ․베어링 마모 ․싱크로 나이저 키스프링 결함 ․클러치의 떨어짐(원위치)불량	․교환 ․보급 ․규정오일로 교환 ․교환 또는 체결 ․교환 ․교환 ․교환 ․수정 또는 교환 ․교환 ․교환 ․6. 클러치 참조

8. 프로펠러샤프트

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
진 동	․슬라이딩 조인트의 결합불량 ․프로펠라 샤프트의 굽음 ․유니버셜 조인트 스냅링의 좌우 비대칭 ․세터 베어링의 마모 ․센터 베어링 체결 볼트의 이완 ․요크 체결 볼트 이완	․조정 ․교환 ․조정 ․조정 ․조임 ․조임
소 음	․유니버셜 조인트 베어링의마모, 손상 ․유니버셜 조인트 스냅 링의 탈락 ․센터 베어링의 마모, 손상 ․요크 체결부의 이완 ․슬라이딩 조인트 스플라인부의 마모 ․그리스 부족	․교환 ․조정 ․교환 ․조임 ․교환 ․보충

9. 리어액슬

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
이 음 (異 音)	․피니언과 사이드 기어의 마모 또는 손상 ․사이드 기어의 백 래시 과대 ․사이드 기어의 마모 또는 손상 ․드라이브 피니언 베어링의 마모 또는 손상 ․파이널 기어의 마모 또는 손상 ․오일량 부족 ․파이널 기어의 백래시 과대 ․파이널 기어의 치합 불량 ․사이드 기어의 스플라인 마모 ․컴패니언 플랜지의 스플라인 마모 ․드라이브 피니언의 스플라인 마모 ․클러치 디스크 토션 스프링의 쇠손 ․피니언 샤프트의 마모	․교환 ․조정 ․조정 또는 교환 ․조정 또는 교환 ․교환 ․보충 ․조정 ․조정 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환 ․제거
누 유	․캐리어 접합면의 씰 불량 ․오일씰의 손상 ․드레인 플러그 이완 ․케이싱 균열	․수정 ․교환 ․조임 ․교환

10. 스티어링

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
핸들조작이 무겁다. 차량 앞부분을 잭으로 들어 올리고 좌우타이어를 지면서 띄운 상태에서 핸들을 작해 본다.	□ 가벼우는 ․타이어 공기압 부족 ․타이어 편마모 大 □ 무거우면 ․조향 각 볼 조인트의 윤활불량, 이물혼입, 이상마모 ․조향 각 볼 조인트의 고착, 손상 ․스티어링 웜 샤프트의 프리로오드 조정불량 ․스티어링 기어의 손상 ․스티어링 부시의 마모, 손상 ․기어 박스 내의 오일 부족 ․스티어링 휠과 발럼 카버의 간섭	․조정 ․교환 ․급유 또는 교환 ․교환 ․조정 ․교환 ․교환 ․급유 ․조정
핸들이 치우친다 평탄한 길을 주행시 휠이 좌우 어느 쪽 으론가 치우친다.	․스티어링 링키지의 변형 ․프론트 휠 베어링의 프리로오드 조정 불량 ․프론트 스프링의 소손 ․너클암의 변형 ․브레이크가 걸림(편 제동) ․휠얼라이먼트(토우인) 조정불량 (좌우차가 클 때) ․타이어 공기압 부적정(좌우차) ․타이어 편마모(좌우의 마모상이) ․로어암과 어퍼암의 변형 ․크로스멤버의 변형	․교환 ․조정 ․교환 ․교환 ․조정 ․조정 ․조정 ․교환 ․교환 ․교환
주행불안정.	․스티어링 링키지의 변형 ․조향계 각 조인트부의 마모, 손상 ․스티어링 웜 샤프트의 프리로오드 조정 불량 ․프론트 휠 베어링의 프리로오드 조정 불향 ․쇼크업소버의 기능 불량 ․휠얼라이먼트(토우인) 조정불량 ․타이어 공기압 부적정 ․휠의 변형, 불균형	․교환 ․교환 ․조정 ․조정 ․교환 ․교환 ․조정 ․조정 ․조정또는 교환

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
한들이 떨린다.	․휠 베어링의 프리로오드 조정 불량, 마모 ․스티어링 링키지의 변형 ․조향계 각 조인트의 마모, 손상 ․스티어링 웜 샤프트의 프리로오드 조정 불량 ․기어박스 체결부의 이완 ․스티어링 부시의 마모 ․볼 조인트의 마모 ․휠 어라이먼트(토우인) 조정 불량 ․타이어 공기압 부적정 ․타이어 편마모 ․타이어 트레스 홈의 깊이 좌우상이 ․휠의 변형, 불균형 ․쇼크업소버 기능 불량, 이완	․조정 또는 교환 ․교환 ․교환 ․조정 ․체결 ․교환 ․교환 ․조정 ․조정 ․교환 ․교환 ․교환 ․교환또는 체결
핸들의 유격과대	․기어박스의 백래시 조정 불량 ․스티어링 기어의 마모 ․조향계 각 조인트부의 마모, 손상 ․볼 조인트의 마모 ․프론트 휠 베어링의 프리로오드 조정 불량	․조정 ․교환 ․교환 ․교환 ․조정
핸들의 복원성이 나쁘다.	․조향계 각 조인트의 고착, 손상 ․프론트 휠 얼라이먼트 조정 불량(캐스터각, 킹핀각) ․스티어링 훰 샤프트의 프리로오드 조정 불량 ․타이어 공기압 조정 불량 ․스티어링 샤프트의 타부분의 간섭	․교환 ․조정 또는 교환 ․조정 ․조정 ․조정또는 교환
조향장치 에서의 이음	․스티어링 링키지의 마모, 이완 ․조향계 작 조인트의 마모 ․기어박스의 백래시 조정 불량 ․스티어링 샤프트부의 마모 ․스티어링 휠과 컴럼카버 간섭	․체결 또는 마모 ․교환 ․조정 ․교환 ․조정또는 교환

11. 브레이크

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
브레이크 효과가 나쁘다.	․브레이크 액 누설 ․배관 내로의 공기혼입 ․라이닝의 마모 ․라이닝에 브레이크액, 그리이스, 오일, 물,부착 ․라이닝의 표면경화, 접속불량 ․마스터 실린더, 휠 실린더의 습동불량 ․파워 브레이크 유니트의 작동불량 ․첵크 밸브의 작동불량 ․배큠호스의 손상 ․타이어의 마모	․수정 ․공기빼기 ․교환 ․청소 또는 교환 ․연마수정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․교환 ․교환
제동력의 편향	․라이닝의 마모 ․라이닝에 브레이크액, 그리이스, 오일, 물 부착 ․라이닝의 표현경화, 접촉불량 ․라이닝의 편마모, 왜곡, 편심 ․브레이크 드럼의 손상, 왜곡 ․백 플레이트 체결볼트의 이완, 변형 ․휠 실린더의 작동불량 ․슈의 습동불량 ․휠 베어링 프리로오드 조정불량, 마모 ․휠 어라이먼트 조정불량 ․타이어 공기압 불균일 ․마스터 실린더 작동불량	․교환 ․청소 또는 교환 ․연마수정또는 교환 ․수정 또는 교환 ․수정또는 교환 ․체결 또는 교환 ․수정또는 교환 ․조정 ․조정 또는 교환 ․조정 ․조정 ․수정 또는 교환
제동이 걸린 채로 있다.	․슈의 복원불량 ․휠 실린더의 복원불량 ․파킹 브레이크 케이블의 복원불량 또는 조정불량 ․첵크 밸브의 작동불량 ․휠 베어링의 프리로오드 조정불량	․조정 ․청소 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․조정

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
페달을 밟았을 때 플로어와 페달의 간격 감소(페달행정감소)	․프레이크 액 부족에 의한 공기 혼입 ․페달의 유격조정 불량 ․라이닝 마모 ․배관내의 공기 혼입	․보충, 공기빼기 ․조정 ․교환 ․공기빼기
브레이크 작동시의 이음 및 진동	․라이닝의 마모 ․라이닝 표면의 변질 ․제동된 채로 있다. ․브레이크 드럼 습동면에 이물부착, 손상 ․백 플레이트 체결볼트의 이완 ․브레이크의 드럼 습동면의 손상, 진동 ․라이닝의 접촉불량 ․휠 베어링 프리로오드 조정불량 ․각 습동부의 그리이스 無	․교환 ․연마수정또는 교환 ․수정 ․청소 ․체결 ․교환 ․수정또는 교환 ․조정 ․그리이스 도포
파킹 프레이크의 효과가 나쁘다.	․레버 견인 과대 ․브레이크 케이블의 고착 ․라이닝의 표면 경화, 접촉불량	․조정 ․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환

12. 휠과 타이어

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
타이어의 편마모	․타이어 공기압 불량 ․휠의 언밸런스 ․타이어 로테이숀 불량 ․휠 어라이먼트(토우인) 블량 ․휠 베어링 프리로오드 조정 불량 ․브레이크 효과 부정	․조정 ․조정 ․규정대로 행한다 ․조정 ․조정 ․조정
로드의잡음 차체 진동	․타이어 공기압 과소 ․휠, 타이어의 언밸런스 ․휠, 타이어의 진동 大 ․타이어 편마모	․조정 ․조정 ․수정 또는 교환 ․교환
타이어 조기 마모	․타이어 공기압 과대 ․저압으로 고속주행 ․과적재	․조정 ․조정 ․적정적재
브레이크의 편향	11. 브레이크 참조
핸들의 복원성이 나뻐다.	11. 브레이크 참조

13. 현가장치

(고장진단 및 진단)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
차체의 기울음	․리프 스프링의 손상	․교환
이 음 (異 音)	․ 리프 스프링 러버 부싱의 손상 ․이완부 발생 ․쇼크 업소버 이상	․교환 ․체결 ․교환

14. 바 디

(고장진단 및 조치)

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
실내로 누수	․윈도우 글래스 씰링 불량 ․플로어 패널 조인트의 씰링 균열 또는 부족 ․도어 웨더스트립의 씰링 불량 ․루프 벤틸레이터 웨더스트립의 씰링 불량	․수정 ․수정 ․교환 ․교환
도어가 열리지 않거나 부드럽지 않다.	․스트라이커의 조정 불량 ․힌지 볼트의 이완	․조정 ․조정
실내로 먼지 유입	․플로어 패널 조인트의 씰링 불량 ․도어 웨더스트립의 씰링 불량 ․벤틸레이터 시스템의 작동 불량	․수정 ․교환 ․수정또는 교환

15. 바디전장품

(고장진단 및 조치)

가. 턴시그럴 ＆ 하자드

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
턴시그널이 작동되지 않는다. (양쪽모두)	․휴즈 단선 ․콤비네이션 스위치 결합 ․접지 결함 ․프래서 유니트 결함 ․단자와 콘넥터 결함	․교환 ․수정 또는 교환 ․수정 ․교환 ․수정
한쪽만 작동 하지 않는다.	․콤비네이션 스위치 결함 ․단자와 콘넥터 연결 결함	․수정 또는 교환 ․수정
깜박거리는 속도가 빠르다.	․접지 불량 ․램프 단선 ․단자와 콘넥터 연결 결함	․수정 ․교환 ․수정

나. 와이퍼

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
브레이크가 원래 위치에 스톱되지 않는다.	․모터 드라이브 암 스톱 불량 ․암 장착 위치 불량	․조정 ․수정
작동중 이음 발생	․기어에 그리스 부족 ․브러시 마모 ․와이퍼 암 체결 너트 이완 ․모터 체결 스크류의 이완 ․와이퍼 암 장착위치의 누수 ․링크 조인트의 그리스 부족	․보충 ․교환 ․조임 ․조임 ․캡 교환 ․보충
모터가 회전되지 않는다.	․코뮤 테이터의 오염 또는 용착 ․와이퍼 스위치 접촉 불량 ․접지 결함 ․휴즈 단선	․청소 또는 교환 ․수정 ․수정 ․교환
와이퍼가 멈추지 않는다.	․캠 스위치 결함 ․콤비네이션 스위치의 회로 단선	․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환

다. 라디오

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
스위치 ON일 때 소리가 나지 않는다.	․휴즈 단선 ․스피커 코드 단선 ․라디오 결함	․교환 ․교환 ․수정 또는 교환
감도가 나쁘다.	․방송국 라디오 파장이 일치하지 않는다. ․트리머 조정 불량 ․라디오 결함 ․안테나 피더 결함 ․안테나 접지 불량	․조정 ․조정 ․수정 또는 교환 ․교환 ․수정
이 음	․라디오 결함 ․안테나 결함. ․접지불량 ․잡음방지 콘덴서 결함	․수정 또는 교환 ․수정 또는 교환 ․수정 ․교환

라. 히 터

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
모터는 작동하나 따뜻한 공기가 나오지 않는다.	․서머 스태트 결함 ․워터 밸브 작동 불량 ․에어 믹스 도어의 작동불량 ․벤트 댐퍼의 스위치 결함	․교환 ․조정 또는 와이어교환 ․작동 조정 ․수정 또는 교환
모터가 작동되지 않는다.	․휴즈 단선리스 부족 ․히터 스위치 결함 ․모터 결함 ․커플러 단선	․교환 ․교환 ․수정 또는 교환 ․수정
여름에 뜨거운 공기가 나온다.	․워터 밸브의 작동 불량 ․워터 밸브 결함 ․레버 위치 결함 ․벤트 댐퍼의 스위치 결함	․조정 ․교환 ․위치 조정 ․스위치 조정
히터 소음	․팬의 언밸런스 ․모터 결함	․조정 또는 교환 ․분해 또는 교환

마. 혼

고장상황	예 상 주 요 원 인	조 치
소리가 나지 않는다.	․혼 스위치 결함 ․혼 결함 ․휴즈 단선	․수정 또는 교환 ․교환 ․교환
소리가 작다. (원래의 소리보다)	․혼 불량 ․밧데리 용량 부족	․교환 ․충전
갈라진 음. 떨리는 음.	․장착 불량 ․혼 바디 결함	․수정 또는 교환 ․교환