소방차량 점검일지 확인결과

○ 일일 주간점검일지 작성 잘못된 예 :

► 위 차량은 풀에어브레이크 방식으로 브레이크 오일이 없다. 없는 차량은 ‘/’으로 표기 한다.

► 유압펌프작동 시 유압게이지의 작동압력이 형성 되므로 ‘유’로 표기한다.

(제작사에 따라 상이 하므로 확인 후 표기해야함)

► 릴리프압력 측정 : 아우트리거 완전 수축상태에서 수축방향으로 레버 작동 시 최고압력을 확인한다.

► 매 주간점검 시 각 항목에 압력 및 작동시간을 확인하여 표기한다.

► 굴절사다리차 조작대에 바스켓 수평에러 발생 시 신호(램프, 부저 등)가 없으면 ‘/’으로 표기 한다.

► 사다리 고정장치 : 사다리 비출장치를 말하는 것이며 없는 차량(남영고가차)은 ‘/’으로 표기 한다.