소방차량 확인점검 총괄 점검표(     소방서)

평가 기준	배점(450점)	평가점수	비고
◦ 소방차량 조작능력	250
- (차량별 합계점수 ÷ 차량 대수) × 2.5	250
◦ 소방차량 점검능력 및 관리상태	200
- (차량별 합계점수 ÷ 차량 대수) × 2	200
평가점수	450

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

펌프차 조작능력 점검표

소방서	차량번호(차종)	담당자	총 점

평가 기준	세부평가항목	배점 100	평가점수	비고
◦ 펌프 기본 조작		40
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	5
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	주차브레이크 작동
․ 펌프작동 순서의 신속성 및 적합성(방수압력0.7MPa) ※ 메인밸브→5초→PTO→방수구 개방→RPM 조작 ※ 방수 경로 배관계통도 설명(펌프 흡입측과 토출측 구분하여 설명) ※ 배관내 공기 제거방법(배관에 공기가 차는 이유 및 자체급수구로 공기가 제거되지 않는 이유 설명)	작동순서 여부 적정성 (상20점, 중15점, 하10점)	20
․ 폼 조작법 이해(구조, 원리 및 작동, 세척방법) ※ 송수밸브→폼 메인밸브→폼액 조절밸브 조작 ※ 사용 후 세척 실시 및 폼 역류 이유 등 ※ 평가별 순서 및 방법 설명 부족시 감점 -1점	작동 순서의 적절성 (상10점, 중7점, 하4점)	10
	폼 조절밸브 및 세척방법 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
◦ 조작능력(무전기 미사용시 감점)		30
․ 중계방수 방법 ※ 펌프차 방수구(65A)에 관창 장착 후 중계 방수 ※ 펌프차 중계방수 압력 평가관 지시(2 ~ 1.5MPA 사이의 압력) ※ 중계방수 중 메인밸브 열었을 경우 나타나는 현상 설명	중계방수 밸브작동 및 방수압력 등 적절성 (상25점, 중20점, 하15점)	25
․ 무전기 사용여부	무전기 사용의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
◦ 비상조작 방법(특장전원 OFF ⇒ 응급조치)		30
․ 비상 PTO 조작 방법(2가지) ※ 비상PTO 조작 및 설명	비상조작 방법에 순서 및 방수의 적절성 (상10점, 중7점, 하4점)	10
․ 메인밸브 조작 방법(3가지) ※ 메인밸브 비상조작 및 설명	에어솔레노이드 밸브 조작 방법의 적절성 (상10점, 중7점, 하4점)	10
․ 동절기 조치방법 ※ 진공펌프와 부동액을 활용한 조치방법	작동 순서의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	10
평가점수		100

2023.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

소형사다리펌프차 조작능력 점검표

소방서	차량번호(차종)	담당자	총 점

평가 기준	세부평가항목	배점 100	평가점수	비고
◦ 차량 관리 및 펌프 조작		40
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	5
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	주차브레이크 작동
․ 펌프작동 순서의 신속성 및 적합성(방수압력0.7MPa) ※ 메인밸브→5초→PTO→방수구 개방→RPM 조작 ※ 방수 경로 배관계통도 설명(펌프 흡입측과 토출측 구분하여 설명) ※ 배관내 공기 제거방법(배관에 공기가 차는 이유 및 자체급수구로 공기가 제거되지 않는 이유 설명)	작동순서 여부 적정성 (상20점, 중14점, 하8점)	20
․ 폼 조작법 이해(구조, 원리 및 작동, 세척방법) ※ 송수밸브→폼 메인밸브→폼액 조절밸브 조작 ※ 사용 후 세척 실시 및 폼 역류 이유 등 ※ 평가별 순서 및 방법 설명 부족시 감점 -1점	작동 순서의 적절성 (상10점, 중6점, 하2점)	10
	폼 조절밸브 및 세척방법 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
◦ 소형사다리 조작능력		30
․ 아우트리거 전개 정확성(주변 안전 확보 여부)	아우트리거 전개 정확성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
․ 소형사다리 전개 능력	사다리 조작 능력도 및 비상조치 능력 (상10점, 중6점, 하2점) (상5점, 중3점, 하1점)	10
․ 소형사다리 방수포 방수		5
․ 소형사다리 비상조치 능력		10
◦ 비상조작 방법(특장전원 OFF ⇒ 응급조치)		30
․ 비상 PTO 조작 방법(2가지) ※ 비상PTO 조작 및 설명	비상조작 방법에 순서 및 방수의 적절성 (상10점, 중7점, 하4점)	10
․ 메인밸브 조작 방법(3가지) ※ 메인밸브 비상조작 및 설명	에어솔레노이드 밸브 조작 방법의 적절성 (상10점, 중7점, 하4점)	10
․ 동절기 조치방법 ※ 진공펌프와 부동액을 활용한 조치방법	작동 순서의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	10
평가점수		100

2023.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

굴절사다리차 조작능력 점검표

소방서	차량번호(차종)	담당자	총점

평가 기준	세부평가 항목	배점 100	평가점수	비고
◦ 차량안전 확보		10
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	5
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	차량부서의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
◦ 굴절 사다리 조작능력		60
․ 사다리 작동 전 유압PTO 및 크루즈 스위치 작동 ※ 미작동 및 부적정 작동시 감점 -1점	조작순서의 적절성	5
․ 아우트리거 전개 정확성(주변 안전 확보 여부) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	조작 유연성	5
	정상작동 여부
	잭부판 설치상태
	안전 확보
․ 굴절붐 전개시 안정성(흔들림, 바스켓, 조작순서 등)	굴절붐 흔들림 (원활15점, 적음10점, 과다5점)	15
	바스켓 안전착지 적절10성 (30cm이내 15점, 50cm이상 10점, 그 이상 거리 5점)	15
	조작의 유연성 (상10점, 중6점, 하2점)	10
․ 펌프차량 이용 고층 방수 능력(방수포 조작능력) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	펌프차량 이용한 굴절차 중계 조작 능력	10
◦ 수동 조작법 응급조치 방법(상황부여)		20
․ 자동 전개 후 고장발생 대응 수동조작으로 안착 (수동조작 순서, 보조엔진 활용법) 수동조작 순서 및 보조엔진 시동불량 감점 -1점	조작순서의 적절성 (상10점, 중6점, 하2점)	10
	보조엔진 활용의 적절성	5
․ 유압 상부 하부 선택밸브 위치 및 작동방법 ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	방향 선택밸브 조작 적절성	5
◦ 기타 사항		10
․ 무전기 사용여부	무전기 사용의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
․ 각종 안전장치(신장, 각도, 안착, 선단감지 등)센서 위치 숙지 여부	센서 위치 숙지 (상5점, 중3점, 하1점)	5
평가점수		100

2023.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

고가사다리차 조작능력 점검표

소방서	차량번호(차종)	담당자	총점

평가 기준	세부평가 항목	배점 100	평가점수	비고
◦ 차량안전 확보		10
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	5
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	차량부서의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
◦ 고가사다리차 조작능력		60
․ 사다리 작동 전 유압PTO 및 크루즈 스위치 작동 ※ 미작동 및 부적정 작동시 감점 -1점	조작순서의 적절성	5
․ 아우트리거 전개 정확성(주변 안전 확보 여부) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	조작 유연성	5
	정상작동 여부
	잭부판 설치상태
	안전 확보
․ 사다리 전개시 안정성(흔들림, 바스켓, 조작순서 등)	사다리 흔들림 (원활15점, 적음10점, 과다5점)	15
	사다리 안전착지 적절10성 (30cm이내 15점, 50cm이상 10점, 그 이상 거리 5점)	15
	조작의 유연성 (상10점, 중6점, 하2점)	10
․ 펌프차량 이용 고층 방수 능력(방수포 조작능력) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	펌프차량 이용한 굴절차 중계 조작 능력	10
◦ 수동 조작법 응급조치 방법(상황부여)		20
․ 자동 전개 후 고장발생 대응 수동조작으로 안착 (수동조작 순서, 보조엔진 활용법) 수동조작 순서 및 보조엔진 시동불량 감점 -1점	조작순서의 적절성 (상10점, 중6점, 하2점)	10
	보조엔진 활용의 적절성	5
․ 유압 상부 하부 선택밸브 위치 및 작동방법 ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	방향 선택밸브 조작 적절성	5
◦ 기타 사항		10
․ 무전기 사용여부	무전기 사용의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
․ 각종 안전장치(신장, 각도, 안착, 선단감지 등)센서 위치 숙지 여부	센서 위치 숙지 (상5점, 중3점, 하1점)	5
평가점수		100

2023.   .    .

점검관  계급 :          성명           (인)

확인관  계급 :          성명           (인)

소방차량 점검능력 점검표(차량별 점검)

소방서	차종	차량번호	담당자	총점

평가 기준	세부평가 항목	배점 100	평가점수	비고
◦ 주간점검		50
․ 주간점검 능력 및 점검일지의 이해도 ※ 교대점검은 생략함	소방차량 점검 능력 정상여부 판단 능력 등 (상40점, 중30점, 하20점)	40
․ 점검일지의 작성 여부 ※ 고장발생보고(문서) = 119행정정보시스템 = 점검일지 작성	1건 지적시( - 2점)	10
◦ 차량상태 점검 (차량하부 물세차시 20점 감점)		40
․ 장치의 작동상태 확인 ※ 차체 및 특장부분 장치물 또는 전기장치 등의 작동상태	1건 지적시( - 2점)	10
․ 각종 오일 및 냉각수 적정량 등 확인 ※ 누유 및 누수 포함	1건 지적시( - 2점)	10
․ 차량 외관 변형(손상) 및 바퀴 상태 등 확인 ※ 타이어 공기압, 마모 및 휠 변형(손상) 여부 포함	1건 지적시( - 2점)	10
․ 기타 사항(블랙박스 및 어라운뷰, 청결상태 등) ※ 차량 청결상태(외부 및 내부) 등 포함	1건 지적시( - 2점)	10
◦ 소방차량 소모품 교체 주기에 따른 교체 여부		10
․ 에어드라이 및 연료필터, 변속기 오일 등 소모품 교체 ※ 스티커 부착 여부 확인, 교체 관련 문서로 확인	1건 지적시( - 2점)	10
평가점수		100

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)